[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.75
nan=REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU NR 220 DLA POTRZEB SKW
pe=1
op=1
opn=0	0	1	1	1	0	1	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1	0
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	Koszty zakupu	Vat
wn=			

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS ŚLEPY	PRZEDMIAR
nb=REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 220 W ZEGRZU 
ab=KOMPLEKS WOJSKOWY ZEGRZE, UL. JUZISTEK 2
ni=26 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ZEGRZE
ai=05-131 ZEGRZE UL. JUZISTEK 2
nk=			
cpv=45442100-8	Roboty malarskie
cpv=45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
cpv=45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=Vat	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nm=1

[RMS ZEST 1281]
ty=M
na=akrylowy preparat gruntujący	0
id=AT22001	3
jm=kg	033
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=8.6412
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2385099

[RMS ZEST 1330]
ty=M
na=armatura spłukująca do miski ustępowej pneumatyczna ręczna ścienna	0
id=6327099	1
jm=kpl.	090
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6323010;6323210

[RMS ZEST 1317]
ty=M
na=bateria umywalkowa stojąca	0
id=5714400	1
jm=szt.	020
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5711299

[RMS ZEST 474]
ty=S
na=betoniarka	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=1.6618
pr=	0	0	0	43200

[RMS ZEST 289]
ty=R
na=blacharze gr.II	0
id=022	1
jm=r-g	149
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 290]
ty=R
na=blacharze gr.III	0
id=023	1
jm=r-g	149
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1300]
ty=M
na=blachowkręty	0
id=1346399	2
jm=szt.	020
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=217.899
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1346399

[RMS ZEST 1244]
ty=M
na=brodzik natryskowy akrylowy wzmocniony pianką poliuretanową półokrągły 1/2 koła	0
id=6357099	1
jm=szt.	020
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6324399

[RMS ZEST 1237]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1800100

[RMS ZEST 788]
ty=M
na=Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg	0
id=1700312	2
jm=t	034
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=0.2247
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	1700399

[RMS ZEST 1282]
ty=M
na=cementowa zaprawa naprawcza	0
id=AT22002	3
jm=kg	033
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=71.2039
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2382899

[RMS ZEST 1173]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=1720300	2
jm=m3	060
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=0.1994
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1720399

[RMS ZEST 297]
ty=R
na=dekarze gr.II	0
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1273]
ty=M
na=dźwigar nośny z blachy kształtowej	0
id=1323399	2
jm=m	040
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=19.5048
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323383

[RMS ZEST 300]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 291]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 292]
ty=R
na=elektromonterzy gr.IV	0
id=664	1
jm=r-g	149
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1274]
ty=M
na=element poprzeczny z blachy kształtowej	0
id=1323399	2
jm=m	040
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=18.144
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323382

[RMS ZEST 1205]
ty=M
na=emalia olejno-żywiczna	0
id=1510599	1
jm=dm3	066
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=5.8824
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1525599

[RMS ZEST 1349]
ty=M
na=farba ftalowa nawierzchniowa	0
id=1511199	2
jm=dm3	066
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=0.8778
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1511199

[RMS ZEST 1288]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania	0
id=1510210	2
jm=dm3	066
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=0.1291
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1510299

[RMS ZEST 1348]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania	0
id=1510299	2
jm=dm3	066
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=0.8778
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1510299

[RMS ZEST 1289]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa	0
id=1510100	2
jm=dm3	066
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=0.1291
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1510199

[RMS ZEST 1187]
ty=M
na=farby emulsyjne nawierzchniowe	0
id=1502110	2
jm=dm3	066
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=212.5564
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1502199;1503199;1503299

[RMS ZEST 1171]
ty=M
na=folia polietylenowa	0
id=1560200	2
jm=m2	050
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=54.978
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1560399

[RMS ZEST 1329]
ty=M
na=Geberit Kombifix - element montażowy do miski ustępowej	0
id=6323010	1
jm=kpl.	090
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6323010

[RMS ZEST 1301]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy	0
id=1740110	2
jm=kg	033
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=20.691
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740299

[RMS ZEST 1177]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	0
id=1770110	2
jm=kg	033
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=243.1605
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740199

[RMS ZEST 1337]
ty=M
na=gniazda podtynkowe	0
id=7530399	1
jm=szt.	020
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=3.06
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7530399

[RMS ZEST 1312]
ty=M
na=haki do rur śr. 10-32 mm	0
id=6600000	1
jm=szt.	020
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6600099

[RMS ZEST 1243]
ty=M
na=kabina natryskowa narożna półokrągła (1/2 koła) z szybami ze szkła hartowanego	0
id=6361806	1
jm=kpl.	090
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6324699

[RMS ZEST 1291]
ty=M
na=kit trwale plastyczny	0
id=2302599	2
jm=kg	033
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=0.7749
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2302599

[RMS ZEST 1278]
ty=M
na=klamerki mocujące	0
id=1323490	2
jm=szt.	020
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=32.4324
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323482

[RMS ZEST 1287]
ty=M
na=klej winylowy emulsyjny	0
id=1551399	2
jm=kg	033
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1551300

[RMS ZEST 1299]
ty=M
na=kołki do wstrzeliwania z nabojami	0
id=8990599	2
jm=szt.	020
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=40.194
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990599

[RMS ZEST 1267]
ty=M
na=kołki rozporowe plastikowe	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=9.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 1250]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	0
id=5102701	1
jm=szt.	020
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5115103

[RMS ZEST 1305]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	0
id=5102706	1
jm=szt.	020
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5115106

[RMS ZEST 1306]
ty=M
na=korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	0
id=5330499	1
jm=szt.	020
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5262604

[RMS ZEST 1248]
ty=M
na=korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm	0
id=5330400	1
jm=szt.	020
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5262602

[RMS ZEST 1242]
ty=M
na=kratki wentylacyjne elektryczne czasowe	0
id=1350309	1
jm=szt.	020
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1351799

[RMS ZEST 1323]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm	0
id=5644809	1
jm=szt.	020
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 1251]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm	0
id=5644805	1
jm=szt.	020
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=13.62

[RMS ZEST 1336]
ty=M
na=kształtki z PCV ciśnieniowe(gwintowane)śr.20 mm	0
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=0.6

[RMS ZEST 1309]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=15.18

[RMS ZEST 1298]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane C	0
id=1323320	2
jm=m	040
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=20.295
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323320

[RMS ZEST 1297]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane U	0
id=1323300	2
jm=m	040
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=7.524
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323300

[RMS ZEST 1275]
ty=M
na=kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny	0
id=1323399	2
jm=m	040
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=9.7524
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323345

[RMS ZEST 1271]
ty=M
na=kwas solny techniczny 5%	0
id=1411304	1
jm=kg	033
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=0.03
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1411399

[RMS ZEST 1286]
ty=M
na=listwy narożnikowe aluminiowe	0
id=1360000	2
jm=m	040
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=26.75
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1567060

[RMS ZEST 1311]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm	0
id=5101201	1
jm=szt.	020
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=43.26

[RMS ZEST 1338]
ty=M
na=łączniki instalacyjne	0
id=7519999	2
jm=szt.	020
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=5.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7519999

[RMS ZEST 1280]
ty=M
na=łączniki rozporowe kpl.	0
id=8992699	2
jm=szt.	020
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=42.7518
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 288]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1262]
ty=M
na=masa uszczelniająca polimerowa (folia w płynie)	0
id=AT00032	3
jm=kg	033
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=19.5982

[RMS ZEST 1247]
ty=M
na=mieszacze natryskowe mosiężne chromowane z dwoma zaworami regulacyjnymi rurą sitkiem i termometrem 15x20 mm	0
id=5712600	1
jm=kpl.	090
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1327]
ty=M
na=miski ustępowe porcelanowe zawieszane	0
id=6325199	1
jm=szt.	020
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 275]
ty=R
na=montażyści gr.II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 274]
ty=R
na=montażyści gr.III	0
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 293]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=242	1
jm=r-g	149
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 294]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 299]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 298]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1178]
ty=M
na=mydło techniczne maziste (szare) 65%	0
id=1534001	2
jm=kg	033
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=17.8318
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1534000

[RMS ZEST 1295]
ty=M
na=okucia stolarskie do otworów drzwiowych	0
id=1348999	2
jm=szt.	020
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1348560

[RMS ZEST 1339]
ty=M
na=oprawy żarowe do zawieszania (led)	0
id=7304099	2
jm=szt.	020
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7304099

[RMS ZEST 1341]
ty=M
na=oprawy żarowe wpuszczane (led)	0
id=7303399	2
jm=szt.	020
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7303399

[RMS ZEST 1293]
ty=M
na=ościeżnice drewniane	0
id=2715999	2
jm=m2	050
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=1.845
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2715999

[RMS ZEST 1207]
ty=M
na=papier ścierny	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=9.5976
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3920099

[RMS ZEST 1292]
ty=M
na=pianka poliuretanowa	0
id=1478500	2
jm=kg	033
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=0.0738
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1478500

[RMS ZEST 1174]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	2
jm=m3	060
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=1.9386
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602000

[RMS ZEST 1269]
ty=M
na=płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 100x100 mm	0
id=2520199	1
jm=m2	050
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=0.103
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2520099

[RMS ZEST 1283]
ty=M
na=płytki ścienne	0
id=2530099	2
jm=m2	050
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=36.2933
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2530099

[RMS ZEST 1263]
ty=M
na=płytki z kamieni sztucznych	0
id=2520199	1
jm=m2	050
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=41.2651
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2520099

[RMS ZEST 1272]
ty=M
na=płyty gipsowe dekoracyjne fakturalne o wym. 58.8x58.8x2.4 cm	0
id=1751300	2
jm=szt.	020
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=32.886
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1751300

[RMS ZEST 1296]
ty=M
na=płyty gipsowo-kartonowe	0
id=1750899	2
jm=m2	050
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=20.79
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1750840;1750850;1750860

[RMS ZEST 990]
ty=M
na=płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm	0
id=2315999	2
jm=szt.	020
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=27.144
pr=	0	0	0	2315091

[RMS ZEST 1302]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej	0
id=2310099	2
jm=m2	050
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=10.197
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2310099

[RMS ZEST 286]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 449]
ty=R
na=posadzkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1219]
ty=M
na=Preparat gruntujący do powierzchniowego wzmacniania podłoży	0
id=2385099	2
jm=dm3	066
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=185.7006
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	2385099

[RMS ZEST 1261]
ty=M
na=preparat gruntujący weber.prim 801 (Eurolan TG 2)	0
id=AT00011	3
jm=dm3	066
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=3.319

[RMS ZEST 1277]
ty=M
na=pręt wieszaka	0
id=1323450	2
jm=szt.	020
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=24.0408
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323440

[RMS ZEST 1236]
ty=M
na=przewody kabelkowe	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=9.36
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 1318]
ty=M
na=przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z tworzywa	0
id=5716201	1
jm=szt.	020
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=676.396

[RMS ZEST 296]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1307]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=szt	149
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 162]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1158]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 19]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 18]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1206]
ty=M
na=rozcieńczalnik	0
id=1530502	1
jm=dm3	066
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=0.7848
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1530099

[RMS ZEST 1333]
ty=M
na=rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe śr 20 mm	0
id=5600342	2
jm=m	040
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 1319]
ty=M
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=4.68

[RMS ZEST 1321]
ty=M
na=rury PCV przepustowe o śr. 50 mm	0
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=0.63

[RMS ZEST 1308]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=24.84

[RMS ZEST 1254]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=0.31
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511

[RMS ZEST 698]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy   do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=4.0432
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39521

[RMS ZEST 1328]
ty=M
na=sedesy	0
id=6328110	1
jm=szt.	020
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1245]
ty=M
na=silikon wodoodporny z dodatkiem środków grzybobójczych	0
id=1478102	1
jm=dm3	066
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=0.39
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1478100

[RMS ZEST 1294]
ty=M
na=skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe	0
id=2710299	2
jm=m2	050
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=1.845
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2710200

[RMS ZEST 609]
ty=R
na=spawacze gr.II	0
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1279]
ty=M
na=sprężyny przyścienne	0
id=1323470	2
jm=szt.	020
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=18.711
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323486

[RMS ZEST 295]
ty=R
na=stolarze gr.II	0
id=412	1
jm=r-g	149
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1260]
ty=M
na=sucha mieszanka	0
id=202x047	3
jm=kg	033
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=315.5568
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380499

[RMS ZEST 1316]
ty=M
na=syfony umywalkowe mosiężne ze spustem i rurą odpływową śr. 32 mm	0
id=5715800	1
jm=szt.	020
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 1249]
ty=M
na=sznur konopny smołowany	0
id=6831801	1
jm=kg	033
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=0.14

[RMS ZEST 1290]
ty=M
na=szpachlówka celulozowa	0
id=1513250	2
jm=dm3	066
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=0.1845
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1513250

[RMS ZEST 1303]
ty=M
na=taśma	0
id=3903010	2
jm=m	040
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=22.4136
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3903099;3903499

[RMS ZEST 17]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1324]
ty=M
na=uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 110 mm	0
id=5651699	1
jm=szt.	020
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602011

[RMS ZEST 1252]
ty=M
na=uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 50 mm	0
id=5651699	1
jm=szt.	020
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=8.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602006

[RMS ZEST 1310]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=28.75
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602903

[RMS ZEST 1314]
ty=M
na=umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe na szafce łazienkowej	0
id=6351699	1
jm=szt.	020
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 1325]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm	0
id=6810504	1
jm=szt.	020
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 1253]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm	0
id=6810502	1
jm=szt.	020
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=16

[RMS ZEST 1179]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720299	2
jm=t	034
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=0.7133
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1720200;1720210

[RMS ZEST 1276]
ty=M
na=wieszak	0
id=1323450	2
jm=szt.	020
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=24.0408
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323450

[RMS ZEST 1315]
ty=M
na=wsporniki do umywalek porcelanowych	0
id=6361799	1
jm=szt.	020
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6328600

[RMS ZEST 15]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=6.0117

[RMS ZEST 1270]
ty=M
na=zaprawa cementowa m. 12	0
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=0.0022
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380899730;2380824

[RMS ZEST 1285]
ty=M
na=zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	0
id=2380699	2
jm=kg	033
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=27.8757
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380699

[RMS ZEST 1284]
ty=M
na=zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	0
id=1554299	2
jm=kg	033
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=290.3306
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1554299

[RMS ZEST 1334]
ty=M
na=zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	0
id=5701002	2
jm=szt.	020
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=0.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099

[RMS ZEST 1335]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	0
id=5703800	2
jm=szt.	020
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=0.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5703099

[RMS ZEST 1313]
ty=M
na=zawór przelotowy żeliwny ocynkowany M-83 15 mm	0
id=5700500	1
jm=szt.	020
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701021

[RMS ZEST 1343]
ty=M
na=zlewozmywaki kompozytowe jednokomorowe z ociekaczem na szafce z blatem i zabudową	0
id=6321499	2
jm=kpl.	090
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6329099

[RMS ZEST 1340]
ty=M
na=żarówki	0
id=7350500	2
jm=szt.	020
ce=0	1774873415
cw=0	PLN
il=10.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7350599

[RMS ZEST 7]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty posadzkarskie
wa=0
kn=0	0	0
id=3611
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=3612
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0504-03	4-04	0504-03		1
mpn=_1211
na=Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=11.61
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=11.61	1	4,30*2,70						

[RMS 1]
nz=0.52	0	0,52
np=1
wa=0
wb=0
il=6.0372

[POZYCJA]
id=3619
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0504-06	4-04	0504-06		1
mpn=_1211
na=Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=28.846
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=28.846	1	7,95*2,75+(2,91*1,20)*2						

[RMS 1]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3461

[POZYCJA]
id=3614
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0804-05	4-01	0804-05		1
mpn=1211
na=Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6.0						

[RMS 1]
nz=0.56	0	0,56
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[RMS 788]
nz=0.0011	0	0,0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0066

[RMS 1174]
nz=0.003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.018

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3621
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=40.456
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40.456	1	11,610+28,846						

[RMS 1]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4274

[RMS 1219]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4958

[RMS 7]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 15]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0081

[RMS 698]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0121

[POZYCJA]
id=3627
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1130-02	202	1130-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=40.456
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40.456	1	40,456						

[RMS 1]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6638

[RMS 1260]
nz=7.8	0	7,8
np=1
wa=0
wb=0
il=315.5568

[RMS 7]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 15]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4046

[RMS 698]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4046

[POZYCJA]
id=3633
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0413-01	AT-40	0413-01		1
mpn=1211
na=Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=13.275
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=13.275	1	1.10*2.95+(1.70*2.95)*2						

[RMS 1]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3895

[RMS 1261]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7878

[RMS 1262]
nz=1.24	0	1,24
np=1
wa=0
wb=0
il=16.461

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3638
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0413-03	AT-40	0413-03		1
mpn=1211
na=Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=2.53
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.53	1	1,10*2,30						

[RMS 1]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5313

[RMS 1261]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5313

[RMS 1262]
nz=1.24	0	1,24
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1372

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3643
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1118-08	2-02	1118-08		1
mpn=_1211
na=Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=40.456
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40.456	1	40,456						

[RMS 1]
nz=0.9521	0	0,9521
np=1
wa=0
wb=0
il=38.5182

[RMS 1263]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=41.2651

[RMS 1284]
nz=4.75	0	4,75
np=1
wa=0
wb=0
il=192.166

[RMS 1285]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=16.1824

[RMS 7]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 15]
nz=0.0315	0	0,0315
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2744

[RMS 698]
nz=0.027	0	0,027
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0923

[POZYCJA]
id=3651
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0507-04	7	0507-04		1
mpn=_1211
na=Progi i listwy osłaniające aluminiowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=1.35

[RMS 1267]
nz=3.2	0	3,2
np=1
wa=0
wb=0
il=9.6

[RMS 7]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 15]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 698]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=3657
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1105-03	2-02	1105-03		1
mpn=_1211
na=Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.4473	0	0,4473
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4473

[RMS 1269]
nz=0.103	0	0,103
np=1
wa=0
wb=0
il=0.103

[RMS 1270]
nz=0.0022	0	0,0022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0022

[RMS 1271]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 7]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 15]
nz=0.0046	0	0,0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0046

[RMS 698]
nz=0.0025	0	0,0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0025

[ELEMENT 1]
na=Roboty wewnętrzne ogólnobudowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=1002
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=1675
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie podłóg folią
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=154
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=154	1	154,0						

[RMS 1]
nz=0.057	0	0,057
np=1
wa=0
wb=0
il=8.778

[RMS 1171]
nz=0.357	0	0,357
np=1
wa=0
wb=0
il=54.978

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3820
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0353-04	4-01	0353-04		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.16	0	1,16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.16

[POZYCJA]
id=3822
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1026-01	2-02	1026-01		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Ościeżnice drewniane zwykłe
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1.845
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.845	1	0,90*2,05						

[RMS 1]
nz=1.55	0	1,55
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8598

[RMS 1288]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1292

[RMS 1289]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1292

[RMS 1290]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1845

[RMS 1291]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7749

[RMS 1292]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0738

[RMS 7]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1293]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1.845

[RMS 15]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0185

[RMS 698]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0369

[POZYCJA]
id=3833
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1022-01	2-02	1022-01		1
mpn=_1211
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, łazienkowe, okucia metalowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1.845
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.845	1	1,845						

[RMS 1]
nz=0.51	0	0,51
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9409

[RMS 1294]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.845

[RMS 15]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0738

[RMS 698]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0369

[POZYCJA]
id=3838
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0921-16	4-01	0921-16		1
mpn=1211
na=Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami - łazienkowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[RMS 1295]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3779
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0819-15	4-01	0819-15		1
mpn=1211
na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=31.365
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=31.365	1	(3.30*2+2.70*2+1.20*2+1.55*2+0.95)*2.10-(0.90*2.05)*4						

[RMS 1]
nz=1.38	0	1,38
np=1
wa=0
wb=0
il=43.2837

[POZYCJA]
id=1848
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0711-01	4-01	0711-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=41.545
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=41.545	1	2.8+(3.30*2+2.70*2+1.20*2+1.55*2+0.95)*2,10						

[RMS 1]
nz=1.51	0	1,51
np=1
wa=0
wb=0
il=62.733

[RMS 788]
nz=0.0052	0	0,0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.216

[RMS 1173]
nz=0.0048	0	0,0048
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1994

[RMS 1174]
nz=0.0266	0	0,0266
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1051

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 15]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0773

[RMS 474]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6618

[POZYCJA]
id=3842
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 2004-04	2-02	2004-04		1
mpn=_1211
na=Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02- obudowa pionu kanalizacyjnego i stelaży sanitarnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=9.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9.9	1	0.60*3.00+0.80*3.00+0.70*3.00+1.20*3.00						

[RMS 1]
nz=2.26	0	2,26
np=1
wa=0
wb=0
il=22.374

[RMS 1296]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=20.79

[RMS 1297]
nz=0.76	0	0,76
np=1
wa=0
wb=0
il=7.524

[RMS 1298]
nz=2.05	0	2,05
np=1
wa=0
wb=0
il=20.295

[RMS 1299]
nz=4.06	0	4,06
np=1
wa=0
wb=0
il=40.194

[RMS 1300]
nz=22.01	0	22,01
np=1
wa=0
wb=0
il=217.899

[RMS 1301]
nz=2.09	0	2,09
np=1
wa=0
wb=0
il=20.691

[RMS 1302]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=10.197

[RMS 1303]
nz=2.264	0	2,264
np=1
wa=0
wb=0
il=22.4136

[RMS 7]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 15]
nz=0.0345	0	0,0345
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3416

[RMS 698]
nz=0.0288	0	0,0288
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2851

[POZYCJA]
id=3781
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 2701-01	2-02	2701-01		1
mpn=_1211
na=Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=11.34
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=11.34	1	11,340						

[RMS 1]
nz=1.18	0	1,18
np=1
wa=0
wb=0
il=13.3812

[RMS 1272]
nz=2.9	0	2,9
np=1
wa=0
wb=0
il=32.886

[RMS 1273]
nz=1.72	0	1,72
np=1
wa=0
wb=0
il=19.5048

[RMS 1274]
nz=1.6	0	1,6
np=1
wa=0
wb=0
il=18.144

[RMS 1275]
nz=0.86	0	0,86
np=1
wa=0
wb=0
il=9.7524

[RMS 1276]
nz=2.12	0	2,12
np=1
wa=0
wb=0
il=24.0408

[RMS 1277]
nz=2.12	0	2,12
np=1
wa=0
wb=0
il=24.0408

[RMS 1278]
nz=2.86	0	2,86
np=1
wa=0
wb=0
il=32.4324

[RMS 1279]
nz=1.65	0	1,65
np=1
wa=0
wb=0
il=18.711

[RMS 1280]
nz=3.77	0	3,77
np=1
wa=0
wb=0
il=42.7518

[RMS 7]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 15]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1134

[RMS 698]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2268

[POZYCJA]
id=3795
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-22 0101-02	AT-22	0101-02		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=34.565
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=34.565	1	31,365+2,00*1,60						

[RMS 1]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7283

[RMS 1281]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=8.6412

[RMS 7]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3799
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-22 0101-04	AT-22	0101-04		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=34.565
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=34.565	1	34,565						

[RMS 1]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=8.6412

[RMS 1282]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=71.2039

[RMS 7]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3807
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0840-05	2-02	0840-05		1
mpn=_1211
na=Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=34.565
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=34.565	1	34,565						

[RMS 1]
nz=1.24	0	1,24
np=1
wa=0
wb=0
il=42.8606

[RMS 1283]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=36.2933

[RMS 1284]
nz=2.84	0	2,84
np=1
wa=0
wb=0
il=98.1646

[RMS 1285]
nz=0.3383	0	0,3383
np=1
wa=0
wb=0
il=11.6933

[RMS 7]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 15]
nz=0.0435	0	0,0435
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5036

[RMS 698]
nz=0.0369	0	0,0369
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2754

[POZYCJA]
id=3815
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0840-08	2-02	0840-08		1
mpn=1211
na=Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	10*2,10+4*1,0						

[RMS 1]
nz=0.16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1286]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=26.75

[RMS 1287]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3357
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2015	KNR	9-29 0212-01	9-29	0212-01		1
mpn=1211
na=Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego przy powierzchni demontażu do 5 m2 - okładzina pojedyncza demontaż uszkodzonych płyt sufitu podwieszanego typu Armstrong
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=9.36
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9.36	1	26*0,36						

[RMS 1]
nz=0.191	0	0,191
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7878

[RMS 7]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2186
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 2702-01	2-02	2702-01		1
mpn=_1211
na=Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - ułożenie płyt na istniejącej konstrukcji metalowej (przyjęto robociznę w wysokości 50%)
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=9.36
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9.36	1	9,360						

[RMS 1]
nz=0.22	0	0,44*0,50
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0592

[RMS 990]
nz=2.9	0	2,9
np=1
wa=0
wb=0
il=27.144

[RMS 7]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 698]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0936

[POZYCJA]
id=2000
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1202-09	4-01	1202-09		1
mpn=_1211
na=Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=810.535
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=29.37	1	(3.30*4+2.90*2+1.50*2)*0.90+3.30*2.90	pom.111					
wo=22.76	1	(2.70*2+1.40*2)*2.90-(0.80*2.00)*3+2.70*1.40	pom.108					
wo=22.76	1	(2.70*2+1.40*2)*2.90-(0.80*2.00)*3+2.70*1.40	pom. 113					
wo=54.63	1	(4.65*2+2.80*2)*2.90-0.80*2.00+4.65*2.80	pom. 115					
wo=22.76	1	(2.70*2+1.40*2)*2.90-(0.80*2.00)*3+2.70*1.40	pom.116					
wo=14.61	1	(3.30*2+1.70*2)*0.90+3.30*1.70	pom. 119					
wo=11.55	1	(3.30*2+1.10*2)*0.90+3.30*1.10	pom. 120					
wo=22.76	1	(2.70*2+1.40*2)*2.90-(0.80*2.00)*3+2.70*1.40	pom. 121					
wo=60.895	1	(5.25*2+2.90*2)*2.90-0.80*2.0+5,25*2,90	pom. 122					
wo=28.83	1	(1.65*2+2.80*2)*2.90-0.80*2.00+1.65*2.80	pom.124					
wo=50.45	1	(4,30*2+2.80*2)*2.90-(0.80*2.00)*2+2.90*4.30	pom. 125					
wo=42.16	1	(2.80*2+3.20*2)*2.90-0.80*2.00+2,80*3,20	pom. 126					
wo=44.7	1	(2,90*2+1,80*2)*0,90+(3,20*2+1,80*2)*2,90-(0,80*2,00)*2+5,80*1,80	pom.128					
wo=171.12	1	(31.80*2+2.75*4)*2.80-(0.80*2.0)*11-(2.40*2.10)*4	korytarz 102					
wo=13.1	1	8.75*2+1.15*4+1.90*2-(0.80*2.00)*8	korytarz 127					
wo=198.08	1	(2.80*10.80)*2+(3.80*10.80)*2+2.80*3.80+(6.20*2.80)*3-(1.20*2.00)*3	klatka schodowa					

[RMS 1]
nz=0.092	0	0,092
np=1
wa=0
wb=0
il=74.5692

[RMS 1178]
nz=0.022	0	0,022
np=1
wa=0
wb=0
il=17.8318

[RMS 1179]
nz=0.00088	0	0,00088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7133

[RMS 1174]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8105

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1996
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1204-08	4-01	1204-08		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=810.535
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=810.535	1	810,535						

[RMS 1]
nz=0.095	0	0,095
np=1
wa=0
wb=0
il=77.0008

[RMS 1177]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=243.1605

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2014
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=111.285
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=111.285	1	3.30*2.90+2.70*1.40+2.70*1.40+4.65*2.80+2.70*1.40+3.30*1.70+3.30*1.70+2.70*1.40+5.25*2.90+1.65*2.80+2.90*4.30+2.80*3.20+5,80*1.80+2.80*3.80						

[RMS 1]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6771

[RMS 1219]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=23.3699

[RMS 7]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 15]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0223

[RMS 698]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0334

[POZYCJA]
id=1016
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=699.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=699.25	1	810,535-111,285						

[RMS 1]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=55.94

[RMS 1219]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=153.835

[RMS 7]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 15]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1399

[RMS 698]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2098

[POZYCJA]
id=2358
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1504-08	2-02	1504-08		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Jednokrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	48*1.50						

[RMS 1]
nz=0.1809	0	0,1809
np=1
wa=0
wb=0
il=13.0248

[RMS 1205]
nz=0.0817	0	0,0817
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8824

[RMS 1206]
nz=0.0109	0	0,0109
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7848

[RMS 1207]
nz=0.1333	0	0,1333
np=1
wa=0
wb=0
il=9.5976

[RMS 7]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 698]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0072

[POZYCJA]
id=2020
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=627.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=627.25	1	810.535-111.285-72,00						

[RMS 1]
nz=0.127	0	0,127
np=1
wa=0
wb=0
il=79.6608

[RMS 1187]
nz=0.286	0	0,286
np=1
wa=0
wb=0
il=179.3935

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2024
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1204-01	4-01	1204-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=111.285
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=111.285	1	111,285						

[RMS 1]
nz=0.127	0	0,127
np=1
wa=0
wb=0
il=14.1332

[RMS 1187]
nz=0.298	0	0,298
np=1
wa=0
wb=0
il=33.1629

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4758
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1404-04	2	1404-04		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=62.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=62.7	1	16*3.20+11.50						

[RMS 1]
nz=0.184	0	0,184
np=1
wa=0
wb=0
il=11.5368

[RMS 1348]
nz=0.014	0	0,014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8778

[RMS 1349]
nz=0.014	0	0,014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8778

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty sanitarne
wa=0
kn=0	0	0
id=3516
nu=3
wn=			

[POZYCJA]
id=3521
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-07	4-02	0235-07		1
mpn=1211
na=Demontaż wanny- kabina natryskowa wraz zbrodzikiem
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.61	0	2,61
np=1
wa=0
wb=0
il=2.61

[RMS 1248]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1249]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 7]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3856
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0133-01	4-02	0133-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0.26	0	0,26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.56

[RMS 7]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3528
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0132-01	4-02	0132-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.7	0	0,7
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 1250]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 7]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3859
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-06	4-02	0235-06		1
mpn=1211
na=Demontaż umywalki
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1305]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 7]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3863
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-08	4-02	0235-08		1
mpn=1211
na=Demontaż ustępu z miską fajansową
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=3.44	0	3,44
np=1
wa=0
wb=0
il=3.44

[RMS 1250]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1249]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 1306]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3869
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0521-04	4-02	0521-04		1
mpn=1211
na=Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o śr. 25 mm i ponowny jego montaż w tym samym miejscu
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1307]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3871
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-02	2-15	0112-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=23
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	2*5,20+3,40+2*4,60						

[RMS 1]
nz=0.285	0	0,285
np=1
wa=0
wb=0
il=6.555

[RMS 1308]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=24.84

[RMS 1309]
nz=0.66	0	0,66
np=1
wa=0
wb=0
il=15.18

[RMS 1310]
nz=1.25	0	1,25
np=1
wa=0
wb=0
il=28.75

[RMS 7]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 698]
nz=0.0018	0	0,0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0414

[POZYCJA]
id=3878
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0107-01	2-15	0107-01		1
mpn=_1211
na=Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.26	0	0,26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7381

[RMS 1311]
nz=4.12	0	4,12
np=1
wa=0
wb=0
il=28.84

[RMS 1312]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 7]
nz=1.4	0	1,4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3883
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4707

[RMS 1313]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 1311]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=14.42

[RMS 7]
nz=0.9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3888
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0221-02	2-15	0221-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - umywalki naszafkowe  lazienkowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.96	0	1,96
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7436

[RMS 1314]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1315]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1316]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 7]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1254]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=3895
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0115-02	2-15	0115-02		1
mpn=_1211
na=Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.865

[RMS 1317]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1318]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 7]
nz=0.9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1254]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=3901
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-01	2-15	0208-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=4.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	4,50						

[RMS 1]
nz=0.177	0	0,177
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7965

[RMS 1319]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.68

[RMS 1251]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=1.62

[RMS 1321]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 1252]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5

[RMS 7]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 698]
nz=0.0056	0	0,0056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0252

[POZYCJA]
id=3909
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0208-03	2-15	0208-03		1
mpn=_1211
na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.64	0	0,64
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4448

[RMS 1251]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 1252]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1253]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 7]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1254]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=3916
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0208-05	2-15	0208-05		1
mpn=_1211
na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.43	0	1,43
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3657

[RMS 1323]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1324]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1325]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 7]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1254]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=3526
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0237-03	4-02	0237-03		1
mpn=1211
na=Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.64	0	0,64
np=1
wa=0
wb=0
il=0.64

[POZYCJA]
id=3930
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0101-01	2-15/GEBERIT	0101-01		1
mpn=_1211
na=Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.8	0	0,8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 1329]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3926
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-01	2-15/GEBERIT	0104-01		1
mpn=_1211
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 1327]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1328]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3933
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0202-01	2-15/GEBERIT	0202-01		1
mpn=_1211
na=Armatura spłukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.29

[RMS 1330]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4173
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05	2-15	0229-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce wraz z zabudową
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.26	0	1,26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 1343]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 698]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=3510
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0123-07	0-35	0123-07		1
mpn=_1211
na=Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=4.47	0	4,47
np=1
wa=0
wb=0
il=4.47

[RMS 1243]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1244]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1245]
nz=0.39	0	0,39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39

[RMS 1254]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=3517
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0127-01	0-35	0127-01		1
mpn=_1211
na=Mieszacze natryskowe o śr. nominalnej armatury 15x20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 1247]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1254]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=4178
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-03	2-15	0127-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=23	0	łączna długość rurociągu	1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23,0						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=prób.	000
oon=ilość prób szczelności

[RMS 1]
nz=0.101	0	0,101
np=1
wa=0
wb=0
il=2.323

[RMS 1333]
nz=0.086957	0		2	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1334]
nz=0.008696	0		2	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 1335]
nz=0.008696	0		2	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 1336]
nz=0.026087	0		2	0,6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 7]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 698]
nz=0.000435	0		2	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[ELEMENT 1]
na=Roboty elektryczne 
wa=0
kn=0	0	0
id=1109
nu=4
wn=			

[POZYCJA]
id=3492
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0702-01	4-01	0702-01		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=3.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,5						

[RMS 1]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.735

[POZYCJA]
id=4186
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1124-01	4-03	1124-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.179	0	0,179
np=1
wa=0
wb=0
il=0.895

[POZYCJA]
id=4188
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1134-01	4-03	1134-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=7
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=0.555	0	0,555
np=1
wa=0
wb=0
il=3.885

[POZYCJA]
id=3494
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0210-01	5-08	0210-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9,0						

[RMS 1]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4914

[RMS 1236]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=9.36

[RMS 7]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4190
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-02	5-08	0309-02		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.154	0	0,154
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4412

[RMS 1337]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 7]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4194
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.189	0	0,189
np=1
wa=0
wb=0
il=0.945

[RMS 1338]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 7]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3498
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł kratki wentylacyjne elektryczne czasowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 1237]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 788]
nz=0.00207	0	0,00207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0021

[RMS 1242]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1174]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 7]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4198
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0504-01	5-08	0504-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych oprawy ledowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=1.62

[RMS 1339]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 1340]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 7]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4203
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0512-01	5-08	0512-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych, halogenowych, compact - oprawy ledowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.86	0	0,86
np=1
wa=0
wb=0
il=3.44

[RMS 1340]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 1341]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 7]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4208
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0901-01	5-08	0901-01		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=2
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[POZYCJA]
id=4210
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[SUMA KONTROLNA]
d159185081 c6372a92c3329f4b25a12