[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.59
pe=0
op=1
opn=2	0	0	1	1	0	19	8	0	5.4	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	3	2	2	1	4	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=1074.97
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI - UZUPEŁNIENIE	PRZEDMIAR
nb=Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Fredry 2 w Wałbrzychu
ab=ul. Fredry 2, 58-300 Wałbrzych
br=Instalacje elektryczne
nk=Robert Załęcki	
dt=13.05.2024	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[GRUPY RMS]
gr=NieLiczKz	
gm=NieLiczKz	
gs=NieLiczKz	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=67.3	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=11	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm	0
id=1121099	2
jm=m	040
ce=5.29
gr=1
cw=5.02	PLN
kz=4	-1		1	
il=10.4

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=kołki wstrzeliwane z nabojem	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=2.11
cw=2	PLN
kz=4	-1		1	
il=11.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990599

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=osłony przewodów	0
id=7590110	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590199

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=pręty stalowe ocynkowane	0
id=1121399	2
jm=m	040
ce=64.67
cw=61.36	PLN
kz=4	-1		1	
il=6.24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1121399

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=24.33	1715585126
cw=24.33	PLN
il=11.71

[RMS ZEST 7]
ty=S
na=spawarka	0
id=72100	1
jm=m-g	148
ce=12	1715585196
cw=12	PLN
il=0.29
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72100

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	0
id=6801299	2
jm=kg	033
ce=11.59
cw=11	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.06
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801299

[RMS ZEST 10]
ty=S
na=wibromłot	0
id=28810	1
jm=m-g	148
ce=18	1715585197
cw=18	PLN
il=1.23
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	21800

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=złącza kontrolne	0
id=7590610	2
jm=szt.	020
ce=10.28
cw=9.75	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.32
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590799

[RMS ZEST 3]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
gr=1
cw=1	PLN
il=12.15

[POZYCJA]
id=7
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-08	5	1209-08		1
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=2
jm=otw.	000
kj=36.495	0	0
cj=67.77
wn=49.12	13.43

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1.5	0	1,5
np=0
wa=72.99
wb=135.544
il=3

[POZYCJA]
id=5
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-06	5	1209-06		0
na=Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=2
jm=otw.	000
kj=22.992	0	0
cj=42.7
wn=30.95	8.46

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.945	0	0,945
np=0
wa=45.98
wb=85.394
il=1.89

[POZYCJA]
id=11
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-03	5	0602-03		1
mpn=1211
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na kołkach wstrzeliwanych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=10
jm=m	040
kj=7.056	8.323	0.353
cj=22.08
wn=49.86	13.63

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=70.56
wb=131.04
il=2.9

[RMS 2]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=55.02
wb=55.02
il=10.4

[RMS 4]
nz=1.11	0	1,11
np=1
wa=23.42
wb=23.42
il=11.1

[RMS 5]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=2.06
wb=2.06
il=0.2

[RMS 6]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0.7
wb=0.7
il=0.06

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=2.03
wb=2.03
il=2.03

[RMS 7]
nz=0.0294	0	0,0294
np=1
wa=3.53
wb=6.56
il=0.29

[POZYCJA]
id=19
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-08	5	0605-08		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=6
jm=m	040
kj=10.876	69.15	3.69
cj=96.2
wn=58.82	16.09

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0.447	0	0,447
np=1
wa=65.26
wb=121.188
il=2.68

[RMS 8]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=403.54
wb=403.542
il=6.24

[RMS 5]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=1.24
wb=1.236
il=0.12

[RMS 9]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=10.12
wb=10.122
il=10.12

[RMS 10]
nz=0.205	0	0,205
np=1
wa=22.14
wb=41.112
il=1.23

[POZYCJA]
id=9
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		0
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt.	020
kj=30.169	0	0
cj=56.03
wn=20.3	5.55

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.24	0	1,24
np=0
wa=30.17
wb=56.025
il=1.24

[SUMA KONTROLNA]
f6bc93bc2db029fede385ca0ca92ed8c