[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.59
pe=1
op=1
opn=2	0	0	1	1	0	1	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	3	2	2	1	4	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=61406.52
na=Koszty pośrednie	Zysk	Koszty zakupu
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nb=Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Fredry 2 w Wałbrzychu
ab=ul. Fredry 2, 58-300 Wałbrzych
br=Instalacje elektryczne
nk=Robert Załęcki	
dt=czerwiec 2023	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[GRUPY RMS]
gr=NieLiczKz	
gm=NieLiczKz	
gs=NieLiczKz	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=67.3	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=11	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=5.4	1	0	PLN
op=1	0
nm=1

[RMS ZEST 1]
ty=S
na=Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=12
cw=12	PLN
il=0.38

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=blacha ołowiana	0
id=1213099	2
jm=kg	033
ce=12.59
cw=12.59	PLN
il=0.15

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15	0
id=1800102	1
jm=szt	020
ce=2.1
cw=2.1	PLN
il=312.48

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work	0
id=1701106	1
jm=t	034
ce=480
cw=480	PLN
il=0.05

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Cement portlandzki biały	0
id=1700499	1
jm=t	034
ce=1035.11
cw=1035.11	PLN
il=0.09

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=ciasto wapienne	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=380	1687868299
cw=380	PLN
il=0.07

[RMS ZEST 7]
ty=S
na=ciągnik kołowy	0
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=60	1687868272
cw=60	PLN
il=0.15

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=farba emulsyjna akrylowa	0
id=k400039	3
jm=dm3	066
ce=7.67
gr=1
cw=7.67	PLN
il=19.89

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=kołki rozporowe plastikowe	0
id=8990499	1
jm=szt	020
ce=0.29
cw=0.29	PLN
il=32

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=masa "HILTI"'	0
id=1120099	1
jm=szt	020
ce=256.5
cw=256.5	PLN
il=5

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=naświetlacz LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu	0
id=7304099	2
jm=szt	020
ce=147.97	1687863532
cw=147.97	PLN
il=2

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=ochronnik DEHN GUARD B+C TNS	0
id=7513199	2
jm=szt.	020
ce=1045.34	1687863396
cw=1045.34	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7513199

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane typu Plafoniera Kamila M5 LED 9W z czujnik ruchu 360^(o)	0
id=7304099	2
jm=szt	020
ce=130.36
cw=130.36	PLN
il=9

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm	0
id=1602006	1
jm=m3	060
ce=34.67
cw=34.67	PLN
il=0.5

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Piasek uziar.0-2mm	0
id=1601803	1
jm=m3	060
ce=33
cw=33	PLN
il=0.27

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=przewody izolowane jednożyłow  Cu LgYżo-0,6/1kV, 1x35 mm2	0
id=7920999	2
jm=m	040
ce=22.83	1687862563
cw=22.83	PLN
il=194.48

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Przewód LYżo 6mm2	0
id=7920705	1
jm=m	040
ce=4.89
cw=4.89	PLN
il=31.2

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2	0
id=7950806	1
jm=m	040
ce=3.06
cw=3.06	PLN
il=78

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750 V 5x6mm2	0
id=7950809	1
jm=m	040
ce=18.36
cw=18.36	PLN
il=171.6

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750 V 5x6mm2'	0
id=7950809	1
jm=m	040
ce=11.62	1687864078
cw=11.62	PLN
il=171.6

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=przycisk dzwonek	0
id=7519999	2
jm=szt.	020
ce=15
cw=15	PLN
il=21.42
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7519999

[RMS ZEST 27]
ty=S
na=przyczepa do przewożenia kabli	0
id=39970	1
jm=m-g	148
ce=48	1687868275
cw=48	PLN
il=0.15

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=puszki izolacyjne podtynkowe	0
id=7540099	2
jm=szt	020
ce=1.1
cw=1.1	PLN
il=21.42

[RMS ZEST 30]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=24.33	1687868369
cw=24.33	PLN
il=442.12

[RMS ZEST 31]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=15.53
cw=15.53	PLN
il=0

[RMS ZEST 32]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=13.37
cw=13.37	PLN
il=0

[RMS ZEST 33]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=24.33	1687868372
cw=24.33	PLN
il=50

[RMS ZEST 34]
ty=R
na=Roboty ogólnobudowlane - remontowe (DS)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=24.33	1687868364
cw=24.33	PLN
il=11.99

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=rura BE 50	0
id=5609999	2
jm=m	040
ce=14.46	1687864277
cw=14.46	PLN
il=24.96

[RMS ZEST 38]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=75	1687868279
cw=75	PLN
il=0.02

[RMS ZEST 39]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=75	1687868281
cw=75	PLN
il=1.52

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=składowanie gruzu	0
id=	3
jm=t	034
ce=120
cw=120	PLN
il=0.8

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K 12	0
id=7604010	1
jm=szt	020
ce=83
cw=83	PLN
il=1

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=środek gruntujący GRUNTOLIT-W	0
id=k400003	3
jm=dm3	066
ce=4.56
gr=1
cw=4.56	PLN
il=34.05

[RMS ZEST 43]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=65	1687868284
cw=65	PLN
il=0.23

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	0
id=6801299	2
jm=kg	033
ce=10.8
cw=10.8	PLN
il=0.18

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Tablica administracyjna budynku TAB kpl. (wg. schematu)	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=1800
cw=1800	PLN
il=1

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=tablice licznikowe TL1 kpl. (wg schematu)	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=2500
cw=2500	PLN
il=1

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=tablice licznikowe TL2 kpl. (wg schematu)	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=4500
cw=4500	PLN
il=1

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=tablice licznikowe TL3 kpl. (wg schematu)	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=4000
cw=4000	PLN
il=1

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=tablice licznikowe TL4 kpl. (wg schematu)	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=4500
cw=4500	PLN
il=1

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=tablice licznikowe TL5 kpl. (wg schematu)	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=2500
cw=2500	PLN
il=1

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=uchwyty do rur	0
id=7573999	2
jm=szt	020
ce=0.56
cw=0.56	PLN
il=5

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=uchwyty do rur z PCW	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=16.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602999

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=380
cw=380	PLN
il=0.03

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=wkręty	0
id=8372199	1
jm=szt	020
ce=0.2
cw=0.2	PLN
il=32

[RMS ZEST 55]
ty=S
na=Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=9
cw=9	PLN
il=1.76

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=wyłączenie nN	0
id=	3
jm=szt	020
ce=350	1687868146
cw=350	PLN
il=1

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M-12	0
id=2380808	1
jm=m3	060
ce=187.63
cw=187.63	PLN
il=0.02

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=złącza kontrolne w skrzynkach plastikowych	0
id=7590799	2
jm=szt	020
ce=24.65
cw=24.65	PLN
il=1

[RMS ZEST 59]
ty=S
na=żuraw samochodowy	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=90	1687868287
cw=90	PLN
il=0.15

[RMS ZEST 60]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=325.24

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
wa=61406.52
kn=12265.26	36329.52	181.74
id=172
nu=1
wn=8377.59	2290.72	1961.69

[POZYCJA]
id=345
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	9 0202-06	9	0202-06		1
na=Demontaż tablic i skrzynek rozdzielczych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=4
jm=kpl.	090
kj=146.953	0	0
cj=272.9
wn=395.6	108.18	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	1+1+2						

[RMS 30]
nz=6.04	0	1,51*4
np=1
wa=587.81
wb=1091.584
il=24.16

[POZYCJA]
id=406
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	9 0202-06	9	0202-06		1
na=Demontaż istniejących tablic licznikowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=6
jm=kpl.	090
kj=36.738	0	0
cj=68.22
wn=148.35	40.57	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	1+1+1+2+1						

[RMS 30]
nz=1.51	0	1,51
np=1
wa=220.43
wb=409.344
il=9.06

[POZYCJA]
id=346
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0403-06	9	0403-06		1
na=Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=28
jm=szt	020
kj=4.087	0	0
cj=7.59
wn=77.03	21.06	

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	4+3+5+1+5+1+5+1+3						

[RMS 30]
nz=0.168	0	0,168
np=1
wa=114.44
wb=212.52
il=4.7

[POZYCJA]
id=572
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0401-07	9	0401-07		1
mpn=_1211
na=Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=28
jm=szt.	020
kj=4.574	0	0
cj=8.49
wn=86.18	23.58	

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	4+3+5+1+5+1+5+1+3						

[RMS 30]
nz=0.188	0	0,188
np=1
wa=128.07
wb=237.832
il=5.26

[POZYCJA]
id=407
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0203-05	9	0203-05		1
na=Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2
jm=szt.	020
kj=8.759	0	0
cj=16.27
wn=11.79	3.22	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 30]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=17.52
wb=32.532
il=0.72

[POZYCJA]
id=348
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0501-01	9	0501-01		1
na=Demontaż opraw oświetleniowych żarowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=5
jm=szt.	020
kj=14.355	0	0
cj=26.66
wn=48.31	13.21	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 30]
nz=0.59	0	0,59
np=1
wa=71.78
wb=133.29
il=2.95

[POZYCJA]
id=349
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0804-06	9	0804-06		1
na=Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w budynkach i budowlach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=35
jm=m	040
kj=2.161	0	1.307
cj=6.44
wn=81.69	22.37	

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[RMS 30]
nz=0.0888	0	0,0888
np=1
wa=75.64
wb=140.455
il=3.11

[RMS 43]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=15.26
wb=28.315
il=0.23

[RMS 7]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=9.24
wb=17.185
il=0.15

[RMS 27]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=7.39
wb=13.72
il=0.15

[RMS 59]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=13.86
wb=25.76
il=0.15

[POZYCJA]
id=563
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-15	5	1207-15		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=35
jm=m	040
kj=8.516	0	0
cj=15.81
wn=200.59	54.85	

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[RMS 30]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=298.06
wb=553.49
il=12.25

[POZYCJA]
id=343
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01	4-03	1001-01		1
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku do wlz+opraw na półpiętrach i przycisków dzwonkowych przy drzwiach do mieszkań
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=234
jm=m	040
kj=1.942	0	0
cj=3.61
wn=305.84	83.54	

[PRZEDMIAR]
wo=234	1	15+165+4*3+21*2						

[RMS 30]
nz=0.0798	0	0,0798
np=1
wa=454.43
wb=843.804
il=18.67

[POZYCJA]
id=408
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0304-01	3	0304-01		0
na=Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem (TL1, TL2, TL3, TL4, TL5,  TAB)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1.02
jm=m3	060
kj=1690.935	3.828	0
cj=3144.15
wn=1160.76	317.41	0.21

[PRZEDMIAR]
wo=1.02	1	1,02						

[RMS 30]
nz=69.5	0	69,5
np=1
wa=1724.75
wb=3202.91934
il=70.89

[RMS 56]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=3.83
wb=4.03512
il=0.02

[RMS 60]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0.08
wb=0.08058
il=0.08

[POZYCJA]
id=260
pd=	KNR	5-08 0401-10	5-08	0401-10		0
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania tablic tablic TAB, tablic TL
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=kpl.	090
kj=223.057	15.68	0
cj=430.75
wn=150.12	41.05	0.85

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 30]
nz=9.6	0	9,6
np=1
wa=223.06
wb=414.223
il=9.17

[RMS 10]
nz=32	0	32
np=1
wa=9.28
wb=9.781
il=32

[RMS 54]
nz=32	0	32
np=1
wa=6.4
wb=6.746
il=32

[POZYCJA]
id=588
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0113-01	5	0113-01		1
mpn=_1211
na=Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=24
jm=m	040
kj=10.705	15.414	0
cj=36.13
wn=172.9	47.28	19.97

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	12+4*3						

[RMS 30]
nz=0.44	0	0,44
np=1
wa=256.92
wb=477.096
il=10.56

[RMS 74]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=360.91
wb=380.4
il=24.96

[RMS 73]
nz=0.7	0	0,7
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8

[RMS 60]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=9.02
wb=9.504
il=9.02

[POZYCJA]
id=393
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-08	5	0201-08		1
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 50 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=187
jm=m	040
kj=1.022	24.337	0
cj=27.55
wn=128.66	35.16	245.72

[PRZEDMIAR]
wo=187	1	5*35+4*3						

[RMS 30]
nz=0.042	0	0,042
np=1
wa=191.11
wb=354.926
il=7.85

[RMS 64]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=4439.94
wb=4679.675
il=194.48

[RMS 60]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=111.08
wb=117.062
il=111

[POZYCJA]
id=396
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-03	5	0205-03		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. - YDYżo 5x6mm2 od TL do TM
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=165
jm=m	040
kj=2.044	19.571	0
cj=24.42
wn=227.04	62.04	174.41

[PRZEDMIAR]
wo=165	1	165						

[RMS 30]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=337.26
wb=626.34
il=13.86

[RMS 25]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=3150.51
wb=3320.625
il=171.6

[RMS 60]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=78.71
wb=82.995
il=78.76

[POZYCJA]
id=584
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-03	5	0205-03		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. - YDYżo 3x6mm2 od WG do TADM
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=165
jm=m	040
kj=2.044	12.387	0
cj=16.85
wn=227.04	62.04	110.39

[PRZEDMIAR]
wo=165	1	165						

[RMS 30]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=337.26
wb=626.34
il=13.86

[RMS 71]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=1994.03
wb=2101.77
il=171.6

[RMS 60]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=49.83
wb=52.47
il=49.85

[POZYCJA]
id=351
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-01	5	0204-01		1
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane pod tynkiem - YDY 3x1,5mm2 - do opraw na klatce schodowej - tylko półpiętra zasilanie z istn. puszek rozdzielczych na komórkami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=12
jm=m	040
kj=1.151	3.262	0
cj=5.58
wn=9.3	2.54	2.11

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 30]
nz=0.0473	0	0,0473
np=1
wa=13.81
wb=25.656
il=0.57

[RMS 23]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=38.18
wb=40.248
il=12.48

[RMS 60]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0.96
wb=1.008
il=0.95

[POZYCJA]
id=593
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-01	5	0204-01		1
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane pod tynkiem - YDY 3x1,5mm2 - do przycisków dzwonkowych od TM
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=63
jm=m	040
kj=1.151	3.262	0
cj=5.58
wn=48.83	13.36	11.09

[PRZEDMIAR]
wo=63	1	21*3						

[RMS 30]
nz=0.0473	0	0,0473
np=1
wa=72.51
wb=134.694
il=2.98

[RMS 23]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=200.47
wb=211.302
il=65.52

[RMS 60]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=5.04
wb=5.292
il=5.01

[POZYCJA]
id=565
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-04	5	0407-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rozbudowa istniejącego wyłącznika głównego TG o ochronnik przeciwprzepięciowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt.	020
kj=8.272	1045.34	0
cj=1117.15
wn=5.57	1.52	56.45

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 30]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=8.27
wb=15.361
il=0.34

[RMS 67]
nz=1	0	1
np=1
wa=1045.34
wb=1101.788
il=1

[POZYCJA]
id=380
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-03	5	0404-03		1
na=Zabudowa tablicy administracyjnej budynku TAB o masie do 10 kg kpl. (wg. schematu)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=79.802	1800	0
cj=2045.4
wn=53.71	14.69	97.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 30]
nz=3.28	0	3,28
np=1
wa=79.8
wb=148.195
il=3.28

[RMS 45]
nz=1	0	1
np=1
wa=1800
wb=1897.2
il=1

[POZYCJA]
id=280
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-04	5	0404-04		1
na=Zabudowa tablic licznikowych TL1 z wyposażeniem o masie do 20 kg kpl. (wg. schematu)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=kpl.	090
kj=508.01	2500	0
cj=3578.39
wn=341.89	93.49	135

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 30]
nz=20.88	0	20,88
np=1
wa=508.01
wb=943.39
il=20.88

[RMS 46]
nz=1	0	1
np=1
wa=2500
wb=2635
il=1

[POZYCJA]
id=397
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-04	5	0404-04		1
na=Zabudowa tablic licznikowych TL2 z wyposażeniem o masie do 20 kg kpl. (wg. schematu)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=kpl.	090
kj=508.01	4500	0
cj=5686.39
wn=341.89	93.49	243

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 30]
nz=20.88	0	20,88
np=1
wa=508.01
wb=943.39
il=20.88

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=4500
wb=4743
il=1

[POZYCJA]
id=398
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-04	5	0404-04		1
na=Zabudowa tablic licznikowych TL3 z wyposażeniem o masie do 20 kg kpl. (wg. schematu)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=kpl.	090
kj=508.01	4000	0
cj=5159.39
wn=341.89	93.49	216

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 30]
nz=20.88	0	20,88
np=1
wa=508.01
wb=943.39
il=20.88

[RMS 48]
nz=1	0	1
np=1
wa=4000
wb=4216
il=1

[POZYCJA]
id=399
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-04	5	0404-04		1
na=Zabudowa tablic licznikowych TL4 z wyposażeniem o masie do 20 kg kpl. (wg. schematu)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=kpl.	090
kj=508.01	4500	0
cj=5686.39
wn=341.89	93.49	243

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 30]
nz=20.88	0	20,88
np=1
wa=508.01
wb=943.39
il=20.88

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=4500
wb=4743
il=1

[POZYCJA]
id=409
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-04	5	0404-04		1
na=Zabudowa tablic licznikowych TL5 z wyposażeniem o masie do 20 kg kpl. (wg. schematu)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=kpl.	090
kj=508.01	2500	0
cj=3578.39
wn=341.89	93.49	135

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 30]
nz=20.88	0	20,88
np=1
wa=508.01
wb=943.39
il=20.88

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=2500
wb=2635
il=1

[POZYCJA]
id=354
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane typu "Kamila" LED 9W z mikrofalowym czujnkiem ruchu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=9
jm=kpl.	090
kj=11.435	133.619	0
cj=162.07
wn=69.26	18.94	64.94

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 30]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=102.92
wb=191.115
il=4.23

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=1173.24
wb=1236.591
il=9

[RMS 60]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=29.33
wb=30.915
il=29.33

[POZYCJA]
id=401
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane zewnętrzna typu LED IP65 - od strony podwórka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=2
jm=kpl.	090
kj=11.435	151.669	0
cj=181.09
wn=15.39	4.21	16.38

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 30]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=22.87
wb=42.47
il=0.94

[RMS 68]
nz=1	0	1
np=1
wa=295.94
wb=311.92
il=2

[RMS 60]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=7.4
wb=7.798
il=7.4

[POZYCJA]
id=574
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-08	5	0301-08		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=21
jm=szt.	020
kj=10.267	0	0
cj=19.07
wn=145.11	39.67	

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[RMS 30]
nz=0.422	0	0,422
np=1
wa=215.61
wb=400.386
il=8.86

[POZYCJA]
id=576
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=21
jm=szt.	020
kj=2.044	1.15	0
cj=5.01
wn=28.9	7.9	1.3

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[RMS 30]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=42.92
wb=79.716
il=1.76

[RMS 29]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=23.56
wb=24.843
il=21.42

[RMS 60]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0.59
wb=0.63
il=0.59

[POZYCJA]
id=580
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=21
jm=szt.	020
kj=3.844	15.683	0
cj=23.67
wn=54.33	14.85	17.79

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[RMS 30]
nz=0.158	0	0,158
np=1
wa=80.72
wb=149.898
il=3.32

[RMS 70]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=321.3
wb=338.646
il=21.42

[RMS 60]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=8.04
wb=8.484
il=8.03

[POZYCJA]
id=330
pd=	KNNR	5 0613-01	5	0613-01		0
na=Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=5
jm=szt.	020
kj=8.516	0.961	0
cj=16.83
wn=28.66	7.84	0.26

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 30]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=42.58
wb=79.07
il=1.75

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=2.8
wb=2.95
il=5

[RMS 2]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=1.89
wb=1.99
il=0.15

[RMS 60]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0.12
wb=0.12
il=0.12

[POZYCJA]
id=313
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-06	5	0612-06		1
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt.	020
kj=10.924	25.266	0
cj=46.92
wn=7.35	2.01	1.36

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 30]
nz=0.449	0	0,449
np=1
wa=10.92
wb=20.286
il=0.45

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=24.65
wb=25.981
il=1

[RMS 60]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0.62
wb=0.649
il=0.62

[POZYCJA]
id=414
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg (GSW)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=szt.	020
kj=15.328	83	0
cj=115.95
wn=10.32	2.82	4.48

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 30]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=15.33
wb=28.465
il=0.63

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=1
wa=83
wb=87.482
il=1

[POZYCJA]
id=335
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-12	5	1209-12		1
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=35
jm=otw.	000
kj=28.466	0	0
cj=52.86
wn=670.53	183.37	

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[RMS 30]
nz=1.17	0	1,17
np=1
wa=996.31
wb=1850.205
il=40.95

[POZYCJA]
id=333
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-02	5	1209-02		1
na=Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=10
jm=otw.	000
kj=4.915	0	0
cj=9.13
wn=33.08	9.05	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 30]
nz=0.202	0	0,202
np=1
wa=49.15
wb=91.28
il=2.02

[POZYCJA]
id=360
pd=	KNNR	5 0602-04	5	0602-04		0
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem - LYżo 6mm2 (do połączeń wyrównawczych)j
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=30
jm=m	040
kj=2.555	5.28	0
cj=10.31
wn=51.6	14.1	8.55

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 30]
nz=0.105	0	0,105
np=1
wa=76.65
wb=142.35
il=3.15

[RMS 22]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=152.58
wb=160.83
il=31.2

[RMS 44]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=1.95
wb=2.07
il=0.18

[RMS 60]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=3.87
wb=4.08
il=3.86

[POZYCJA]
id=364
pd=wyd. I 1991,nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	5 0902-02	5	0902-02		1
na=Zaprawienie bruzd o szer.do 5 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=227
jm=m	040
kj=1.472	0.628	0
cj=3.4
wn=224.96	61.52	7.72

[PRZEDMIAR]
wo=227	1	192+35						

[RMS 30]
nz=0.0605	0	0,0605
np=1
wa=334.14
wb=620.618
il=13.73

[RMS 5]
nz=0.0004	0	0,00038
np=1
wa=93.98
wb=98.972
il=0.09

[RMS 6]
nz=0.0003	0	0,00032
np=1
wa=25.88
wb=27.24
il=0.07

[RMS 17]
nz=0.0022	0	0,0022
np=1
wa=17.25
wb=18.16
il=0.5

[RMS 60]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=5.45
wb=5.675
il=5.48

[POZYCJA]
id=392
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0201-02	K-04	0201-02		1
na=Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - po uzupełnieniu bruzd
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=37
ob=68.1
jm=m2	050
kj=4.282	4.588	0.023
cj=12.83
wn=197.29	53.94	16.89

[PRZEDMIAR]
wo=68.1	1	227*0,3						

[RMS 34]
nz=0.176	0	0,176
np=0
wa=291.6
wb=541.5312
il=11.99

[RMS 9]
nz=0.292	0	0,292
np=1
wa=152.54
wb=160.7841
il=19.89

[RMS 42]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=155.27
wb=163.6443
il=34.05

[RMS 60]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=4.63
wb=4.9032
il=4.62

[RMS 38]
nz=0.0003	0	0,0003
np=0
wa=1.57
wb=2.8602
il=0.02

[POZYCJA]
id=416
pd=		kalk. własna		kalk. własna		0
na=Wykonanie uszczelnień przepustów dla rur osłonowych w stropach i ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=5
jm=kpl.	090
kj=243.3	256.5	0
cj=722.17
wn=818.71	223.88	69.26

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 33]
nz=10	0	10
np=1
wa=1216.5
wb=2259.08
il=50

[RMS 63]
nz=1	0	1
np=1
wa=1282.5
wb=1351.755
il=5

[POZYCJA]
id=391
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0812-05	5-08	0812-05		1
na=Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 50 mm2)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=60
jm=szt.	020
kj=0.92	0	0
cj=1.71
wn=37.14	10.14	

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	12*5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 30]
nz=0.0396	0	0,0396
np=1
wa=55.2
wb=102.48
il=2.27

[POZYCJA]
id=382
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0812-03	5-08	0812-03		1
na=Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 6 mm2)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=210
jm=szt.	020
kj=0.562	0	0
cj=1.04
wn=79.38	21.63	

[PRZEDMIAR]
wo=210	1	21*2*5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 30]
nz=0.0242	0	0,0242
np=1
wa=118.02
wb=219.03
il=4.85

[POZYCJA]
id=385
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0812-01	5-08	0812-01		1
na=Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=30
jm=szt.	020
kj=0.384	0	0
cj=0.71
wn=7.74	2.13	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	9+21						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 30]
nz=0.0165	0	0,0165
np=1
wa=11.52
wb=21.39
il=0.47

[POZYCJA]
id=340
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-01	5	1303-01		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1
jm=pomiar	108
kj=15.328	0	0
cj=28.47
wn=10.32	2.82	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 30]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=15.33
wb=28.465
il=0.63

[POZYCJA]
id=341
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-02	5	1303-02		0
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=4
jm=pomiar	108
kj=10.219	0	0
cj=18.98
wn=27.51	7.52	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 30]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=40.88
wb=75.908
il=1.68

[POZYCJA]
id=298
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-03	5	1303-03		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=pomiar	108
kj=20.194	0	0
cj=37.5
wn=13.59	3.72	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 30]
nz=0.83	0	0,83
np=1
wa=20.19
wb=37.501
il=0.83

[POZYCJA]
id=299
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-04	5	1303-04		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=5
jm=pomiar	108
kj=14.111	0	0
cj=26.21
wn=47.49	12.99	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 30]
nz=0.58	0	0,58
np=1
wa=70.56
wb=131.025
il=2.9

[POZYCJA]
id=300
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=prób.	000
kj=8.029	0	0
cj=14.91
wn=5.4	1.48	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 30]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=8.03
wb=14.911
il=0.33

[POZYCJA]
id=301
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		1
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=22
jm=prób.	000
kj=6.569	0	0
cj=12.2
wn=97.26	26.6	

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[RMS 30]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=144.52
wb=268.378
il=5.94

[POZYCJA]
id=410
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09	4-01	0108-09		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=m3	060
kj=0	96	54
cj=201.46
wn=36.34	9.94	5.18

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 40]
nz=0.8	0	0,8
np=1
wa=96
wb=101.184
il=0.8

[RMS 39]
nz=0.72	0	0,72
np=1
wa=54
wb=100.28
il=0.72

[POZYCJA]
id=411
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-10	4-01	0108-10		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=4
jm=m3	060
kj=0	0	15
cj=27.86
wn=40.38	11.04	
krn=10	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 39]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=60
wb=111.42
il=0.8

[POZYCJA]
id=412
pd=		Kalkulacja ZE		Kalkulacja ZE		0
na=Wyłączenia linii n/n celem podłączenia WLZ budynku
uw=cena zakładowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1
jm=szt	020
kj=194.64	350	0
cj=730.35
wn=130.99	35.82	18.9

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 30]
nz=8	0	8
np=1
wa=194.64
wb=361.453
il=8

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=350
wb=368.9
il=1

[POZYCJA]
id=413
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0304-01	4-01	0304-01		1
na=Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=0.84
jm=m3	060
kj=399.012	847.052	24.3
cj=1678.9
wn=239.31	65.44	38.42

[PRZEDMIAR]
wo=0.84	1	(0,85*1+0,5*0,25+0,4*1+0,2*0,2*2+0,4*1+0,3*0,5+0,35*0,35+0,4*1+0,6*0,45)*0,3						

[RMS 30]
nz=16.4	0	16,4
np=1
wa=335.17
wb=622.42068
il=13.78

[RMS 3]
nz=372	0	372
np=1
wa=656.21
wb=691.6434
il=312.48

[RMS 4]
nz=0.0618	0	0,0618
np=1
wa=24.92
wb=26.26344
il=0.05

[RMS 53]
nz=0.0345	0	0,0345
np=1
wa=11.01
wb=11.60712
il=0.03

[RMS 18]
nz=0.32	0	0,32
np=1
wa=8.87
wb=9.3492
il=0.27

[RMS 60]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=10.52
wb=11.08296
il=10.52

[RMS 1]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=4.54
wb=8.42352
il=0.38

[RMS 55]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=15.88
wb=29.48232
il=1.76

[SUMA KONTROLNA]
69b17b34fa76e4b3691d555577bcbc51


