TZ.250.28.2023.PF Załącznik nr 1

Zadanie (Część) nr ………..

…………… dnia………………

**FORMULARZ CENOWY**

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na:

Naprawę instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Gdańsk administrowanych przez Obszary nr 1, 2, 3, 4 oraz będących w zarządzie Gminy Gdańsk w roku 2023.

składam niniejszą ofertę

1. Ceny jednostkowe :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis robót** | **Jednostka** | **Obmiar** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** |  | **Zestawienie prac - instalacja gazu** |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-02 0130-07 analogia | Demontaż skrzynki gazowej ściennej (wszystkie wymiary) | szt. | 1,00 |  |  |
| 2 | KNR-W 2-15 0142-01 | Szafki na gazomierz naścienne bez pleców 450mmx450mmx250mm wraz z montażem | szt. | 1,00 |  |  |
| 3 | KNR-W 2-15 0142-01 | Szafki na gazomierz naścienne bez pleców 500mmx500mmx250mm wraz z montażem | szt. | 1,00 |  |  |
| 4 | KNR-W 2-15 0142-01 | Szafki na gazomierz naścienne bez pleców typu TG-GZ1 600mmx600mmx250mm wraz z montażem | szt. | 1,00 |  |  |
| 5 | KNR-W 2-15 0115-09 analogia | Wymiana podłączenia kuchenki gazowej na przyłączu elastycznym dł.-1,0 m dn 15, R=1,5 z uwagi na demontaż | szt. | 1,00 |  |  |
| 6 | KNR-W 2-15 0115-09 analogia | Wymiana podłączenia kuchenki gazowej na przyłączu elastycznym dł.-1,5 m dn 15, R=1,5 z uwagi na demontaż | szt. | 1,00 |  |  |
| 7 | KNR 4-02 0314-03 | Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem | szt. | 1,00 |  |  |
| 8 | KNR-W 2-15 0314-09 | Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem wraz z montażem | szt. | 1,00 |  |  |
| 9 | KNR 4-02 0314-05 | Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego | szt. | 1,00 |  |  |
| 10 | KNR 0-31 0215-02 | Kotły grzewcze gazowe wiszące atmosferyczne dwufunkcyjne o mocy do 26 kW kocioł z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjny wraz z montażem | kpl. | 1,00 |  |  |
| 11 | KNR 4-02 0314-06 | Demontaż pieca gazowego jednoczerpalnego | szt. | 1,00 |  |  |
| 12 | KNR 0-31 0215-01 uwaga pod tablicą | Kotły grzewcze gazowe wiszące atmosferyczne jednofunkcyjne o mocy do 26 kW kocioł z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjny wraz z montażem | kpl. | 1,00 |  |  |
| 13 | KNR-W 4-02 0313-03 | Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 32 mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 14 | KNR-W 2-15 0308-03 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 32 mm na ścianach | kpl. | 1,00 |  |  |
| 15 | KNR-W 2-15 0303-01 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych L= 1-5 m wraz z montażem | m | 5,00 |  |  |
| 16 | KNR-W 2-15 0303-02 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych L= 1-5 m wraz z montażem | m | 5,00 |  |  |
| 17 | KNR-W 2-15 0303-03 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych L= 1-5 m wraz z montażem | m | 5,00 |  |  |
| 18 | KNR-W 2-15 0303-04 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych L= 1-5 m wraz z montażem | m | 5,00 |  |  |
| 19 | KNR-W 2-15 0303-05 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych L= 1-5 m wraz z montażem | m | 5,00 |  |  |
| 20 | KNR-W 2-15 0303-06 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych L= 1-5 m wraz z montażem | m | 5,00 |  |  |
| 21 | KNR-W 2-15 0303-01 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych L= 5-10 m wraz z montażem | m | 10,00 |  |  |
| 22 | KNR-W 2-15 0303-02 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych L= 5-10 m wraz z montażem | m | 10,00 |  |  |
| 23 | KNR-W 2-15 0303-03 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych L= 5-10 m wraz z montażem | m | 10,00 |  |  |
| 24 | KNR-W 2-15 0303-04 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych L= 5-10 m wraz z montażem | m | 10,00 |  |  |
| 25 | KNR-W 2-15 0303-05 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych L= 5-10 m wraz z montażem | m | 10,00 |  |  |
| 26 | KNR-W 2-15 0303-06 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych L= 5-10 m wraz z montażem | m | 10,00 |  |  |
| 27 | KNR-W 2-15 0303-01 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych L= 5-10 m wraz z montażem | m | 15,00 |  |  |
| 28 | KNR-W 2-15 0303-02 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych L= 10-15 m wraz z montażem | m | 15,00 |  |  |
| 29 | KNR-W 2-15 0303-03 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych L= 10-15 m wraz z montażem | m | 15,00 |  |  |
| 30 | KNR-W 2-15 0303-04 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych L= 10-15 m wraz z montażem | m | 15,00 |  |  |
| 31 | KNR-W 2-15 0303-05 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych L= 10-15 m wraz z montażem | m | 15,00 |  |  |
| 32 | KNR-W 2-15 0303-06 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych L= 10-15 m wraz z montażem | m | 15,00 |  |  |
| 33 | KNR-W 2-15 0303-01 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych L= 15-20 m wraz z montażem | m | 20,00 |  |  |
| 34 | KNR-W 2-15 0303-02 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych L= 15-20 m wraz z montażem | m | 20,00 |  |  |
| 35 | KNR-W 2-15 0303-03 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych L= 15-20 m wraz z montażem | m | 20,00 |  |  |
| 36 | KNR-W 2-15 0303-04 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych L= 15-20 m wraz z montażem | m | 20,00 |  |  |
| 37 | KNR-W 2-15 0303-05 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych L= 15-20 m wraz z montażem | m | 20,00 |  |  |
| 38 | KNR-W 2-15 0303-06 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych L= 15-20 m wraz z montażem | m | 20,00 |  |  |
| 39 | KNR-W 2-15 0305-03 | Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych L= 1-5 m wraz z montażem | m | 5,00 |  |  |
| 40 | KNR-W 2-15 0305-04 | Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych L= 1-5 m wraz z montażem | m | 5,00 |  |  |
| 41 | KNR-W 2-15 0305-05 | Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych L= 1-5 m wraz z montażem | m | 5,00 |  |  |
| 42 | KNR-W 2-15 0305-03 | Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych L= 5-10 m wraz z montażem | m | 10,00 |  |  |
| 43 | KNR-W 2-15 0305-04 | Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych L= 5-10 m wraz z montażem | m | 10,00 |  |  |
| 44 | KNR-W 2-15 0305-05 | Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych L= 5-10 m wraz z montażem | m | 10,00 |  |  |
| 45 | KNR-W 2-15 0305-03 | Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych L= 10-15 m wraz z montażem | m | 15,00 |  |  |
| 46 | KNR-W 2-15 0305-04 | Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych L= 10-15 m wraz z montażem | m | 15,00 |  |  |
| 47 | KNR-W 2-15 0305-05 | Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych L= 10-15 m wraz z montażem | m | 15,00 |  |  |
| 48 | KNR-W 2-15 0305-03 | Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych L= 15-20 m wraz z montażem | m | 20,00 |  |  |
| 49 | KNR-W 2-15 0305-04 | Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych L= 15-20 m wraz z montażem | m | 20,00 |  |  |
| 50 | KNR-W 2-15 0305-05 | Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych L= 15-20 m wraz z montażem | m | 20,00 |  |  |
| 51 | KNR-W 4-02 0314-05 | Demontaż kurków gazowych o śr. 15-50 mm w instalacji | szt. | 1,00 |  |  |
| 52 | KNR-W 2-15 0312-01 | Kurki gazowe przelotowe (zawory kulowe do gazu) o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych wraz z montażem | szt. | 1,00 |  |  |
| 53 | KNR-W 2-15 0312-02 | Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych wraz z montażem | szt. | 1,00 |  |  |
| 54 | KNR-W 2-15 0312-03 | Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych wraz z montażem | szt. | 1,00 |  |  |
| 55 | KNR-W 2-15 0312-04 | Kurki gazowe przelotowe o śr. 32 mm o połączeniach gwintowanych wraz z montażem | szt. | 1,00 |  |  |
| 56 | KNR-W 2-15 0308-03 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 32 mm na ścianach zamiast łączników belka montażowa | kpl. | 1,00 |  |  |
| 57 | KNR-W 2-15 0307-01 | Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych | lokal. | 1,00 |  |  |
| 58 | KNR-W 2-15 0307-02 | Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm | 100 m | 0,25 |  |  |
| 59 | KNR 4-02 0301-02 | Wymiana odcinka rury stalowej, czarnej o śr. 25-32 mm (wykonanie uszczelnienia instalacji gazowej) | msc. | 1,00 |  |  |
| 60 | KNR 4-02 0301-02 | Wymiana odcinka rury stalowej, czarnej o śr. 25-32 mm (wykonanie uszczelnienia instalacji gazowej) | msc. | 1,00 |  |  |
| 61 | KNR 4-02 0302-02 | Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego, czarnego o śr. 25 mm (wykonanie uszczelnienia instalacji gazowej) | szt. | 1,00 |  |  |
| 62 | KNR 4-02 0304-01 | Wymiana uszczelnienia rury stalowej czarnej o długim gwincie o śr. 15-20 mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 63 | KNR 4-02 0304-02 | Wymiana uszczelnienia rury stalowej czarnej o długim gwincie o śr. 25 mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 64 | KNR 4-02 0304-02 z.o.2.5. | Wymiana uszczelnienia rury stalowej czarnej o długim gwincie o śr. 25 mm - materiały z odzysku | szt. | 1,00 |  |  |
| 65 | KNR 7-12 0101-04 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) 5m | m2 | 0,89 |  |  |
| 66 | KNR 7-12 0209-04 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm 5m | m2 | 0,89 |  |  |
| 67 | KNR 7-12 0101-04 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) 10m | m2 | 1,79 |  |  |
| 68 | KNR 7-12 0209-04 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm 10m | m2 | 1,79 |  |  |
| 69 | KNR 7-12 0101-04 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) 15m | m2 | 2,68 |  |  |
| 70 | KNR 7-12 0209-04 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm 15m | m2 | 2,68 |  |  |
| 71 | KNR 7-12 0101-04 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) 20m | m2 | 3,58 |  |  |
| 72 | KNR 7-12 0209-04 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm 20m | m2 | 3,58 |  |  |
| 73 |  | Transport pracownika i materiałów (przyjęto 1 r-g + 1m-g samochód dostawczy) | szt | 1,00 |  |  |
| RAZEM: | | | | | |  |

1. **Okres gwarancji:**

Oświadczam, że ofertuję …… miesiące gwarancji.

***UWAGA!!!***

***WYPEŁNIONY DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM***