**Panele dekoracyjne w restauracji**

Panele dekoracyjne mają być umiejscowione w restauracji za sofą. Wytyczne techniczne i estetyka wykonania zgodna z rysunkiem technicznym oraz wizualizacją.

Materiał wykonania paneli:

Płyta wiórowa P2 laminowana, niezapalna o grubości 18mm (+/- 2mm) w kolorze jasny beż. Klasyfikacja ogniowa materiału niepalnego B-s2, d0\*.