Z-t-P/36/2023

Załącznik nr 7 do SWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do jednostek Policji województwa warmińsko – mazurskiego.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 zadań częściowych. Zakres terytorialny dostaw dla każdego zadania obejmuje teren działania jednostki Policji, której zadanie dotyczy:

* **Zadanie nr 1** – dostawy oleju opałowego lekkiego do zbiorników znajdujących się w kotłowni zlokalizowanej  
  na terenie KP w Barczewie (teren działania Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie) przy ul. Grunwaldzkiej 9   
  w szacowanej ilości **8,00 m3**,w tym zamówienie gwarantowane 2,00 m3 oraz zamówienie w ramach opcji   
  6,00 m3,
* **Zadanie nr 2** – dostawy oleju opałowego lekkiego do zbiorników znajdujących się w kotłowni zlokalizowanej na terenie PP w Mikołajkach (teren działania Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie) przy ul. Kajki 16   
  w szacowanej ilości **8,00 m3,** w tym zamówienie gwarantowane 2,00 m3 oraz zamówienie w ramach opcji   
  6,00 m3,
* **Zadanie nr 3** – dostawy oleju opałowego lekkiego do zbiorników znajdujących się w kotłowni zlokalizowanej na terenie Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi przy ul. Mazurskiej 33 w szacowanej ilości **35,00 m3,** w tym zamówienie gwarantowane 15,00 m3 oraz zamówienie w ramach opcji 20,00 m3,
* **Zadanie nr 4** – dostawy oleju opałowego lekkiego do zbiorników znajdujących się w kotłowni zlokalizowanej   
  na terenie PP w Miłomłynie (teren działania Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie) przy ul. Twardej 5   
  w szacowanej ilości **5,00 m3,** w tym zamówienie gwarantowane 2,00 m3 oraz zamówienie w ramach opcji   
  3,00 m3,
* **Zadanie nr 5** – dostawy oleju opałowego lekkiego do zbiorników znajdujących się w kotłowni zlokalizowanej na terenie KP w Ornecie (teren działania Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim) przy   
  ul. Kwiatowej 13 w szacowanej ilości **11,00 m3,** w tym zamówienie gwarantowane 6,00 m3 oraz zamówienie   
  w ramach opcji 5,00 m3.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybrane zadania częściowe w ramach podziału jak wyżej.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2/1-5 (Formularze cenowe dla każdego zadania oddzielnie) oraz załącznik nr 7 (Opis przedmiotu zamówienia).

4. Dostarczony do Zamawiającego olej opałowy lekki, przeznaczony dla kotłowni grzewczych, według wymagań polskiej normy PN-C-96024:2020-12 Przetwory naftowe – Oleje opałowe, postanowień Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. *w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe* oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 września 2019 r. *w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych*, winien spełniać następujące parametry:

* gęstość w temperaturze 150C max. 860 kg/m3,
* wartość opałowa min. 42,60 Mj/kg,
* temperatura zapłonu min. 560C,
* lepkość kinematyczna w temperaturze 200C, max 6,00 mm2/s,
* skład frakcyjny:

do 250 0C destyluje max. 65% (v/v),

do 350 0C destyluje min. 85% (v/v),

* temperatura płynięcia max. -200C,
* pozostałość po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej max. 0,3% (m/m),
* zawartość siarki max. 0,10% (m/m),
* zawartość wody max. 200 mg/kg,
* zawartość zanieczyszczeń stałych max. 24 mg/kg,
* pozostałość po spopieleniu max. 0,01% (m/m),
* zawartość znacznika min. 6.00 – max. 9.00 mg/dm³
* barwa czerwona.

5. Wykonawca dostarczy każdorazowo zamówioną partię oleju opałowego własnym transportem na swój koszt   
do poszczególnych kotłowni Zamawiającego określonych w Formularzach cenowych.

6. Na potwierdzenie spełniania przez dostarczany olej opałowy lekki w/w parametrów do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualny odpis ze świadectwa jakości potwierdzajacy wymagane parametry oleju opałowego.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w okresie realizacji umowy, do przeprowadzenia na koszt Wykonawcy 3 badań kontrolnych dostarczonego oleju opałowego lekkiego w każdym zadaniu, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają warunki określone w pkt 4.

8. Wykonawca winien dysponować odpowiednim środkiem transportu, za pomocą którego odbywają się dostawy, tj.specjalistyczną autocysterną zaopatrzoną w urządzenia wydawcze posiadajace ważne cechy legalizacyjne – instalację pomiarową przewoźną do wydawania paliw ciekłych, wskazujacą dokładną ilość wydanego oleju opałowego w warunkach pomiarowych, tj. w temperaturze rzeczywistej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. *w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego   
i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych* (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1619). Urządzenia te powinny posiadać ważne świadectwo legalizacji wydane przez stosowny Urząd Miar. Tabor transportowy dostawców paliwa – wielkość autocystern winien być dostoswany do zróżnicowanych uwarunkowań związanych z możliwością dojazdu, wykonania niezbędnych manewrów, a także zatankowania zbiorników w poszczególnych kotłowniach.

9. Zamawiający wymaga, aby poszczególne zamówienia realizowane były w terminie **2 dni roboczych** od dnia złożenia zamówienia faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną (email) przez Zamawiającego.