**Załącznik nr 1 do SWZ**

DPS-AGA.3601.2.2023

**OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Sukcesywna dostawa dla Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie**

**pelletu drzewnego”.**

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą opału drzewnego – pelletu **w szacunkowej ilości 90 ton** wraz z transportem i rozładunkiem.

2. **Parametry opału:**

1) Pellet drzewny objęty przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania jakościowe normy EN 14961-2, workowany, w workach o wadze 15 kg, worki foliowe zgrzewane oznaczone nazwą producenta.

**Parametry pelletu:**

Dostarczony pellet musi spełniać następujące parametry: surowiec: drzewo z drzew iglastych lub liściastych albo stanowiący ich mieszankę, bez domieszki innej substancji, jak np. kleje czy utwardzacze; wartość opałowa nie niższa niż 18Mj/kg; wilgotność nie większa niż 10,0%; maksymalna zawartość popiołu: do 0,7%; zawartość siarki nie większa niż 0,08%; gęstość od 1,0 do 1,4 kg/dm3; długość od 10 do 40mm, średnica od 6 mm.

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z warunkami jakościowymi.

3. Sukcesywna dostawa pelletu winna następować na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie, w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00, w ilości każdorazowo zapotrzebowanej przez Zamawiającego, w terminie wskazanym w ofercie od daty telefonicznego złożenia zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport pelletu do siedziby Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie środkami transportu do tego przystosowanymi. Pellet znajdować się będziena paletach bezzwrotnychumożliwiających jego rozładunek wózkiem widłowym, palety z towarem opakowane w wodoszczelny kaptur foliowy, odporny na wiatr, deszcz, śnieg i promieniowanie UV.” Jednorazowa możliwa dostawa to 23,4 tony. Zamawiający przewiduje maksymalnie 3 terminy dostaw.

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar w ramach wynagrodzenia umownego do Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie, ul. Kościelna 46, 62-561 Ślesinoraz dokonać rozładunku do składu opału (kotłowni).

5. Opał dostarczany będzie własnym transportem Wykonawcy sukcesywnie przez cały okres trwania umowy po uprzednim zgłoszeniu dostawy drogą mailową z odpowiednim wyprzedzeniem.

6. Szczegółowe wielkości i terminy dostaw będą każdorazowo zgłaszane przez Zamawiającego pocztą elektroniczną. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o dacie i godzinie każdej dostawy tą samą drogą z co najmniej 2 godzinnym wyprzedzeniem przed realizacją dostawy.

7. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów związanych z transportem, rozładunkiem i wyładunkiem dostarczonego opału.

8. Terminy i wielkości dostaw będą dostosowane do możliwości magazynowych Zamawiającego, zależnych od ilości spalanego paliwa (temperatury powietrza).

9. Pellet będzie pakowany w worki umożliwiające jego zważenie oraz wadze odpowiadającej Wykonawcy z uwzględnieniem bezpiecznego załadunku do składu opału przez Wykonawcę. Wykonawca ma możliwość załadowania pelletu ręcznie lub za pomocą własnej/własnego paleciarki, wózka widłowego bądź ładowarki.

10. Dostarczany pellet nie może powodować żadnego spiekania popiołu, zapychania palnika. Nie dopuszcza się dostaw pelletu z zawartością trocin z płyt stolarskich, MDF, paneli podłogowych, klei, itp.

11. Potwierdzeniem dostaw i odbioru przedmiotu umowy będzie dokument WZ wystawiony przez Wykonawcę dla każdej dostawy wraz pisemnym potwierdzeniem wagi dostarczonego pelletu.

12. Braki ilościowe i wady jakościowe Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt (łącznie z kosztami transportu i dojazdu), w terminie do trzech dni roboczych, poprzez uzupełnienie dostawy w przypadku braków ilościowych, w przypadku wad jakościowych poprzez wymianę dostarczonego towaru.

13. Zamawiający zastrzega sobie w czasie trwania umowy możliwość poddania analizie laboratoryjnej próbki składu fizykochemicznego dostarczonego opału w poszczególnych dostawach pod kątem spełnienia parametrów określonych w Opisie przedmiotu zamówienia. Pellet dostarczony i nie spełniający wymaganych parametrów podlega zwrotowi i wymianie na koszt Wykonawcy.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji rzeczywistej wagi dostarczonego opału na pojeździe transportowym podczas dostaw poprzez zważenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz obciążenia kosztami zważenia opału Wykonawcy w przypadku różnic z dokumentami przewozowymi.

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania i przekazania przez Wykonawcę analizy technicznej dostarczonego pelletu potwierdzającego jego parametry.

16. Ilość zamawianego pelletu stanowi wartość szacunkową, co oznacza, że ostateczna ilość zamawiana na podstawie umowy może ulec zmianie. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.