

Załącznik nr 6 do SWZ

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

„**Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Instalacji Komunalnej w Gwiazdowie, gm. Sławno przy Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z.o.o w Sławnie na okres 24 miesięcy**”

Znak sprawy 3/2024

1. **Przedmiot zamówienia**
2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliwa płynnego tj. oleju napędowego do zbiornika naziemnego o pojemności 2 500 litrów, znajdującego się na terenie Instalacji Komunalnej w Gwiazdowie, gm. Sławno, dz. nr 369, obręb Gwiazdowo.
3. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać obowiązującym normom PN-EN 590 właściwego dla pory roku (letni, przejściowy, zimowy) oleju napędowego. Paliwo winno spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1314).
4. Szacunkowa ilość oleju napędowego: około 70 000 litrów.
5. Wskazane powyżej ilości paliw należy traktować, jako szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego rzeczywiste potrzeby będą mniejsze od zamawianych W takim przypadku Dostawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie wynikające z rzeczywistej ilości paliwa.
6. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

09134100-8 - Olej napędowy.

1. Jednorazowa dostawa paliwa wynosić będzie od 1000 – 2 500 litrów, przeważnie w ilości 2000 litrów.
2. W dostawach oleju napędowego należy uwzględnić (ze względu na właściwości niskotemperaturowe - temperaturę zablokowania zimnego filtru – CFPP) trzy gatunki ON - B, D i F odpowiadające paliwom klimatu umiarkowanego:

a) gatunek B – w okresie letnim – od 16 kwietnia do 30 września,

b) gatunek D – w okresie przejściowym – od 1 marca do 15 kwietnia i od 1 października do 15 listopada,

c) gatunek F - w okresie zimowym - od 16 listopada do końca lutego

1. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
2. Wykonawca odpowiada za rodzaj, jakość, ilość dostarczanego oleju napędowego, a w szczególności za to, iż dostarczany olej napędowy spełnia wszystkie wymagane normy jakościowe, a w tym wymagania norm europejskich, dotyczące zanieczyszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem siarki oraz za to, że posiada on wymagane atesty. Dostarczony przez Wykonawcę olej napędowy musi spełniać wymagania jakościowe określone w przepisach powszechnie obowiązujących (w dniu udzielenia zamówienia określa je Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1314).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do każdorazowej kontroli ilości oraz wyrywkowej kontroli jakości dostarczonego oleju napędowego, a w przypadku stwierdzenia przez niezależne laboratorium, że pobrana z autocysterny w obecności kierowcy próbka oleju nie spełnia wymagań jakości, Zamawiający upoważniony jest do żądania od Wykonawcy wymiany go na wolny od wad ze wskazaniem terminu tej wymiany a Wykonawca zobowiązany jest dokonać wymiany w tym terminie. Ponadto, jeżeli próbka oleju nie spełnia wymagań jakości, Wykonawca zwróci Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty, w tym przeprowadzenia badań laboratoryjnych, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od wezwania i mogą one zostać potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dostaw zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż., przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie zakładu Zamawiającego.
5. Do każdej dostawy paliwa, stanowiącego przedmiot zamówienia, Wykonawca dostarczy dokument dotyczący jakości danej partii paliwa, w szczególności świadectwo jakości w oryginale lub potwierdzonej kopii, list przewozowy wydany przez magazyn (skład podatkowy) zawierający datę i godzinę załadunku, nr rejestracyjny cysterny dostarczającej paliwo, nazwisko kierowcy dokonującego załadunku cysterny, ceny hurtowej, temperaturę nalewania, ilość wlanego oleju napędowego wyrażona w m3, gęstość oleju napędowego dla temperatury 15 °C i korekty cenowej (opustu).
6. Odbiór oleju napędowego dostarczanego przez Wykonawcę do zbiornika magazynowego zostanie każdorazowo potwierdzony dokumentem WZ, podpisanym przez osoby uprawnione przez Zamawiającego.
7. Transport i rozładunek (napełnianie zbiornika Zamawiającego) zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia.
8. Na fakturze umieszczona będzie z wydruku rzeczywista ilość dostarczonego paliwa.
9. **Sposób realizacji dostaw**
10. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć paliwo w terminie **do 72 godzin**, liczonego od daty telefonicznego lub e-mailowego zamówienia, potwierdzonego e-mailem do daty dostarczenia do zbiornika.
11. Zamawiający wymaga realizacji dostaw przez Wykonawcę auto cysterną wyposażoną w pompę lub dystrybutor, spełniający wszelkie wymagania obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. prawo o miarach (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 2063) i aktów wykonawczych do ustawy w zakresie auto cystern (pojazdów do transportu paliw ciekłych). Pojazd, którym realizowane będą dostawy paliw, winien być wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe mierzące ilość zrzutu paliwa do zbiornika magazynowego.
12. Wykonawca zapewni organizację i realizację bezpiecznych dostaw paliwa, poprzez przepompowanie dostarczonego paliwa do zbiornika spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. (Dz. U. 2001 r. poz. 1211 ze zm.) na terenie Instalacji Komunalnej w Gwiazdowie gm. Sławno.
13. Dostawy oleju mogą się odbywać tylko i wyłącznie w godz. od 7:00 do 15:00 w dni robocze (poniedziałek – piątek) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.