**SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej**

**ul. Żywiecka 19**

**43-365 Wilkowice**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

MODERNIZACJA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ POMIESZCZEŃ MEDYCZNYCH W OBSZARZE ODDZIAŁU REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ ORAZ LABORATORIUM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

**- Minimalna Grubość warstwy użytkowej wg. EN ISO 24340 - 0.70 mm**

**- Minimalna Grubość całkowita EN ISO 24346 - 2.50 mm**

**- Minimalna Waga całkowita EN ISO 23997 - 2900 g/m2**

**- Minimalna klasa Antypoślizgowości DIN 51130 - R10**

**- Niepalność EN 13501-1 - Bfl-s1**

**- Minimalna Klasa wykładziny EN ISO 10874 - Komercyjna: 34 / Przemysłowa: 43**

Sporządził :

Mgr inż. Grzegorz Tatoń