**WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ**

**I PIĘTRO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POMIESZCZENIE 9. Sala warsztatowa Klubu Seniora | | | | |
| Nr | Opis | Źródło | Rysunek | Ilość |
| 1 | Ekran projekcyjny | Typ ekranu: Elektryczny – bateryjny Rozwijany  Silnik radiowy na baterie wraz z radiowym pilotem zdalnego sterowania lub sterowanie manualne  Typ projekcji: Projekcja przednia  Format: 16:9  Powierzchnia widoczna szerokość: 320 cm  Powierzchnia widoczna wysokość: 180 cm  Czarne górne obrzeże: do 55 cm  Czarne obrzeże (prawo/lewo): do 10cm  Czarne dolne obrzeże: do 10cm  Czarna tylna strona  Rodzaj montażu: Sufit / Sciana |  | 1 |
| 2 | UCHWYT DO PROJEKTORA |  |  | 1 |
| 3 | PROJEKTOR | System projekcyjny: Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB  Natężenie światła barwnego: 43.000 lumen zgodne z normą IDMS15.4  Natężenie światła białego: 43.000 lumen  Rozdzielczość: Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9  Współczynnik proporcji obrazu: 16:9  Stosunek kontrastu: 2.5001.000.000 : 1  Źródło światła: Laser -  Korekcja obrazu: Auto pionowo: ± 30 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ± 30 °  Przetwarzanie wideo: 10 Bit  Częstotliwość odświeżania pionowego 2D: 192 Hz - 240 Hz  Odwzorowanie kolorów: do 1,07 mld kolorów  Stosunek projekcji: 1,33 - 2,16:1  Obiektyw: Optyczny  Rozmiar projekcji: co najmniej do 500300 cali  Odległość ogniskowa: 18,2 mm - 29,2 mm  Fokus: Ręcznie, Przesunięcie 10 : 1  Przyłącza: Złącze USB 2.0 typu A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście sygnału kompozytowego, Miracast, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x),, HDMI (HDCP 2.2) (2x)  Funkcje: Funkcja korekcji łuku, Automatyczne włączanie, Automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, Automatyczna korekta trapezu, Wbudowany głośnik, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Edge Blending (łączenie projekcji), Wyświetlacz, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Źródło światła o długiej żywotności, Funkcja kopiowania OSD, Bez komputera, Funkcja planowania, Lustrzane odbicie ekranu, Funkcja podziału ekranu, Niezwykła rozdzielczość, Sterowanie przez sieć, Funkcja pilota online,Funkcja podziału ekranu. Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN.  Wymiary produktu (do): 350 x 350 x 100 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)  Waga produktu: do 6 kg  Poziom hałasu: Tryb normalny: do 40 dB (A) - Tryb ekonomiczny: do 30 dB (A) |  | 1 |
| 4 | Nagłośnienie | Przenośny system liniowy z Bluetooth  Przegubowy układ liniowy w kształcie litery C  Układ liniowy z 8 przegubowymi przetwornikami neodymowymi 2"  Zintegrowany subwoofer z przetwornikiem RaceTrack o dużym wychyleniu 7" x 13".  Wejścia: 2x combo XLR 6,35 mm z zasilaniem phantom, 1x 3,5 mm AUX i Bluetooth  Wyjście: wyjście liniowe XLR  Mikser z podświetlanymi elementami sterującymi dla systemowych ustawień EQ, ustawień ToneMatch, głośności, tonu i efektu pogłosu  Złącze ToneMatch do integracji miksera Bose T4S lub T8S  Sterowanie bezprzewodowe za pomocą aplikacji L1 Mix na smartfonie lub tablecie  SPL maks.: 112 dB (ciąg dalszy) / 118 dB (szczyt)  Najniższa częstotliwość: 45 Hz  Kąt rozproszenia: 180° H +/- 20° V  Wzmacniacz klasy D  Moc: Średnie/Wysokie tony 60 W / Basy 240 W  Wymiary (wys. x szer. x gł.): 200,5 x 31,8 x 44,0 cm  Waga: 17,65 kg  Zawiera torbę  Odpowiednie zabezpieczenie dla zestawu liniowego i osłony subwoofera: Nr artykułu: 509817 (nie wliczone)  Pasująca osłona ochronna do subwoofera: Nr art. 504164 (nie wliczone)  Mikser Bose T4S  Mikser ToneMatch  Cyfrowy mikser stereo z 3-pasmowym korektorem  Kompaktowy interfejs z 4 kanałami  Potężny silnik DSP i intuicyjna kontrola użytkownika  Zintegrowane przetwarzanie sygnału Bose ToneMatch  Łatwy do odczytania wyświetlacz LED i przywoływanie scen  Wejścia: 4x XLR / 6,35 mm combo XLR, 2x AUX, port USB  Wyjścia: 2 zbalansowane gniazda jack 6,35 mm, 2 wysyłki AUX, 2 cyfrowe wyjścia audio ToneMatch, porty USB, słuchawki  Wymiary (wys. x szer. x gł.): 8,3 x 18,4 x 21,4 cm  Waga: 1 kg  Zawiera kabel ToneMatch i osłonę ochronną  Odpowiednia osłona transportowa Odpowiednia torba | https://fast-images.static-thomann.de/pics/bdb/_50/507842/15735951_800.jpg | 1 |
| 5 | Składany Podest sceniczny dla chóru (zabudowany) | Stopniowanie 0,2 m  Ilość poziomów 2  Wymiary pojedynczego elementu 2,00 x 0,5 x 0,073 m  Wymiary całego podestu 2,00 x 1,3 x 0,35 m  Udźwig maksymalny 350 kg/m²  Ciężar własny (waga podestu z nogami) 40 kg  Szerokość ramy 73 mm  Materiał stop aluminium  Wypełnienie sklejka z warstwą antypoślizgową  Regulowana wysokość podestów | https://www.bscsystem.pl/wp-content/uploads/2018/12/podest_dla_choru_1.jpg | 2 |
| 6 | Mobilna drewniana skrzynia z siedziskiem | Wymiary wewnętrzne:  długość: 80 cm,  szerokość: 36 cm,  wysokość/głębokość: 38 cm,  średnica kółka: 4 cm. | Mobilna drewniana skrzynia na zabawki i ławka biała XXL z siedziskiem | 12 |
| 7 | Stół konferencyjny 200x120x75 | Stół konferencyjny na stelażu metalowym zaopatrzony w dwa kanały kablowe pod blatem  Wymiar  220x120x75 cm  Wyposażenie  istnieje możliwość montażu przepustu kablowego  Blat wykonany z płyty 18 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm  Stelaż metalowy wykonany z profilu 60x30 mm malowany proszkowo z dwoma kanałami kablowymi  Rodzaj Płyty  płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1 | https://mebway.pl/pub/media/catalog/product/cache/b2921673ad0fdf3bd5d9ce3de4dff452/d/a/dany2.jpg | 8 |
| 8 | KRZESŁO SZTAPLOWANE Z PODŁOKIETNIKAMI | materiał: lite drewno bukowe  siedzisko i oparcie tapicerowane  parametry tkaniny obiciowej:  • rodzaj: dzianina, gładkie, welwet  • skład: 100% PES  • gramatura: 300g/m2  • odporność na ścieranie: 60 000 suwów  • trudnozapalna  • odporna na płyny, zadrapania  • mechacenie i piling: 5  • tarcie mokre: 4  kolor zostanie wybrany przez Zamawiającego na etapie  wykonawstwa  wypełnienie: pianka poliuretanowa oraz włóknina puszysta |  | 40 |
| 9 | Rolety zaciemniające | Roleta dzień noc na wymiar |  | 18 |
| 10 | Regały  (zabudowa) z półkami otwartymi i zamkniętymi. | Przesuwne drzwi.  Wymiary:  Wysokość: dopasowana do wysokości pomieszczenia  Głębokość: 60 cm  Długość: 5 m |  | 1 |
| 11 | Zestaw zlew gospodarczy szafka bateria dozownik umywalka komora 85x78 | W skład zestawu wchodzi:  Kwasoodporny zlew o rozmiarze 78x43 cm  Szafka z PCV 85x78cm  Syfon  Bateria zlewozmywakowa kuchenna stojąca z wyciąganą wylewką.  Funkcjonalny dozownik na płyn o pojemności 250ml (Swobodne obracanie o 360 stopni)  Dozownik do mydła montowany na blacie, | C:\Users\wczer\Downloads\2d585451e3d7f57427a81c4bffd103ed.jpg | 1 |
| 12 | ŚMIETNIKI DO SEGREGACJI | • 3 komory każda o pojemności 9l  • trzy kolory pokryw: beżowy, kremowy, brązowy  • pokrywy typu „klik” |  | 1 |