Załącznik nr 1 do SWZ

nr postępowania nr postępowania 2201-ILZ.260.25.2024.1

Opis przedmiotu zamówienia

**Remont pomieszczeń w budynku IAS Władysławowo ul. Hryniewieckiego 3**

Prace remontowe: pawilonu (8 pokoi, 8 łazienek, korytarz), pomieszczenie serwerowni,   
2 pokoje biurowe w tym 1 z łazienką, 2 kpl łazienek, 2 kpl toalet, sala szkoleniowa, magazyn,   
8 balkonów, I piętro - pokój nr 9, 10, 14, 15 wraz z łazienkami, II piętro – pokój nr 11, 12, 13 wraz z łazienkami, kuchnia, schody zewnętrzne.

Pomieszczenia wymagają remontu - wymiany armatury, okładzin ścian i podłóg, robót malarskich, wymiany drzwi, wymiana żaluzji, remontu infrastruktury klimatyzacyjnej – wyłącznie na sali szkoleniowej oraz w pomieszczeniu serwerowni, wykonania instalacji elektrycznej do rzutnika, wymiany opraw oświetleniowych, remontu schodów zewnętrznych, wymiana instalacji monitoringu wizyjnego dla całego obiektu.

**8 pokoi z przedsionkiem (pawilon)**

* Wykucie z muru ościeżnic drewnianych – drzwi wewnętrzne, wykonanie tynków zwykłych, obrobienie otworów po wykuciu drzwi,
* Obsadzenie drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą,
* Rozebranie posadzek z deszczułek,
* Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek – panele drewniane na ścianach,
* Wyrównanie posadzki po skuciu parkietu,
* Ułożenie posadzki z paneli podłogowych wraz z cokołem,
* Gruntowanie podłoży,
* Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi,
* Wymiana żaluzji okiennych,
* Demontaż grzejników żeliwnych i montaż grzejników stalowych,
* Demontaż i montaż łączników instalacyjnych, gniazd wtyczkowych,
* Demontaż i montaż opraw oświetleniowych LED,
* Utylizacja parkietu, usunięcie pozostałych elementów z rozbiórki,
* Mycie po robotach malarskich

**łazienki 8 kpl (pawilon)**

* Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, obsadzenie drzwi wewnętrznych wraz   
  z ościeżnicą,
* Rozebranie wykładziny ściennej, posadzki z płytek,
* Gruntowanie podłoży,
* Ułożenie posadzki z płytek,
* Licowanie ścian płytkami na klej,
* Dwukrotne malowanie ścian i sufitów,
* Utylizacja elementów z rozbiórki,
* Demontaż baterii umywalkowej, wannowej, umywalki, wanny, brodzika z kabiną prysznicową,
* Montaż baterii umywalkowej, prysznicowej, umywalki, stelaża do miski ustępowej, brodzików z kabiną prysznicową,
* Montaż urządzeń sanitarnych,
* Demontaż podejścia odpływowego z rur, ustępu z miską fajansową, rurociągu,
* Montaż rur, rurociągu, ustępu z miską fajansową, wykonanie podejść odpływowych,
* Wykucie, zamurowanie powstałych bruzd w ścianach, dla przewodów wtynkowych
* Usunięcie gruzu,
* Mycie po robotach malarskich,
* Demontaż i montaż łączników instalacyjnych, gniazd wtyczkowych, przewodów wtynkowych wraz z koniecznymi pracami instalacyjnymi pod mocowanie sprzętu,
* Demontaż opraw oświetleniowych, montaż nowych opraw oświetleniowych,

**8 balkonów**

* Zeskrobanie, zmycie starej farby,
* Gruntowanie podłoży,
* Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitu,
* Demontaż balustrad balkonowych,
* Montaż balustrad balkonowych z pochwytem stalowym,
* Wyrównanie posadzki do ułożenia płytek na balkonach,
* Ułożenie posadzki z płytek oraz cokolików z płytek ceramicznych podłogowych

**Korytarz w pawilonie**

* Rozebranie posadzek z deszczułek,
* Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek – panele drewniane na ścianach,
* Utylizacja parkietu,
* Usunięcie z budynku elementów z rozbiórki,
* Wyrównanie posadzki po skuciu parkietu,
* Ułożenie posadzki z paneli podłogowych wraz z cokołem,
* Gruntowanie podłoży,
* Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi,
* Mycie po robotach malarskich

**Pokój biurowy wraz z łazienką – budynek wysoki (parter)**

* Wykucie z muru ościeżnic drewnianych – drzwi wewnętrzne, wykonanie tynków zwykłych, obrobienie otworów po wykuciu drzwi,
* Rozebranie posadzek z deszczułek,
* Utylizacja parkietu i usunięcie z budynku elementów z rozbiórki,
* Wyrównanie posadzki po skuciu parkietu,
* Ułożenie posadzki z paneli podłogowych wraz cokołem,
* Gruntowanie podłoży,
* Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,
* Obsadzenie drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą,
* Wymiana żaluzji okiennych,
* Mycie po robotach malarskich,
* Demontaż i montaż łączników instalacyjnych, gniazd wtyczkowych,
* Demontaż i montaż opraw oświetleniowych LED,
* Demontaż grzejnika żeliwnego i montaż grzejników stalowych

**Łazienka**

* Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, obsadzenie drzwi wewnętrznych wraz   
  z ościeżnicą,
* Rozebranie wykładziny ściennej z płytek, posadzki z płytek,
* Usunięcie z budynku gruzu,
* Utylizacja elementów z rozbiórki,
* Wyrównanie posadzki po skuciu płytek,
* Gruntowanie podłoży,
* Ułożenie posadzki z płytek,
* Licowanie ścian płytkami na klej,
* Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,
* Mycie po robotach malarskich,
* Demontaż umywalki, baterii umywalkowej,
* Demontaż rurociągu, podejścia odpływowego z rur, ustępu z miską fajansową,
* Montaż umywalki, baterii umywalkowej, stelaża do miski ustępowej, urządzeń sanitarnych
* Wykucie, zamurowanie powstałych bruzd w ścianach, dla przewodów wtynkowych
* Demontaż i montaż łączników instalacyjnych, gniazd wtyczkowych, przewodów wtynkowych wraz z koniecznymi pracami instalacyjnymi pod mocowanie sprzętu
* Demontaż opraw oświetleniowych, montaż nowych opraw oświetleniowych

**Pokój biurowy w budynku wysokim (pokój kierownika OC) - parter**

* Wykucie z muru ościeżnic drewnianych – drzwi wewnętrzne, wykonanie tynków zwykłych, obrobienie otworów po wykuciu drzwi,
* Obsadzenie drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą,
* Rozebranie posadzek z deszczułek,
* Wyrównanie posadzki po skuciu parkietu,
* Ułożenie posadzki z paneli podłogowych wraz z cokołem,
* Gruntowanie podłoży,
* Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi,
* Wymiana żaluzji okiennych,
* Demontaż grzejników żeliwnych i montaż grzejników stalowych,
* Demontaż i montaż łączników instalacyjnych, gniazd wtyczkowych,
* Demontaż i montaż opraw oświetleniowych LED,
* Utylizacja parkietu, usunięcie pozostałych elementów z rozbiórki,
* Mycie po robotach malarskich,

**Łazienki (2 kpl) , toalety (2 kpl) – parter**

* Wykucie z muru ościeżnic drewnianych – drzwi wewnętrzne, wykonanie tynków zwykłych, obrobienie otworów po wykuciu drzwi,
* Obsadzenie drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą,
* Rozebranie wykładziny ściennej z płytek, posadzki z płytek,
* Usunięcie z budynku gruzu, utylizacja elementów z rozbiórki,
* Wyrównanie posadzki po skuciu płytek,
* Gruntowanie podłoży,
* Ułożenie posadzki z płytek,
* Licowanie ścian płytkami na klej,
* Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,
* Mycie po robotach malarskich,
* Demontaż i montaż baterii umywalkowej, umywalki,
* Demontaż , montaż podejścia odpływowego, ustępu z miską fajansową,
* Montaż urządzeń sanitarnych,
* Montaż stelaża do miski ustępowej,
* Demontaż , montaż rurociągu,
* Wykucie, zamurowanie powstałych bruzd w ścianach, dla przewodów wtynkowych,
* Demontaż i montaż łączników instalacyjnych, gniazd wtyczkowych, przewodów wtynkowych wraz z koniecznymi pracami instalacyjnymi pod mocowanie sprzętu,

**Magazyn – parter**

* Wykucie z muru ościeżnic drewnianych – drzwi wewnętrzne, wykonanie tynków zwykłych, obrobienie otworów po wykuciu drzwi,
* Rozebranie posadzek z deszczułek,
* Utylizacja parkietu i usunięcie z budynku elementów z rozbiórki,
* Wyrównanie posadzki po skuciu parkietu,
* Ułożenie posadzki z paneli podłogowych wraz cokołem,
* Gruntowanie podłoży,
* Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,
* Obsadzenie drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą,
* Wymiana żaluzji okiennych,
* Mycie po robotach malarskich,
* Demontaż grzejnika żeliwnego, montaż grzejnika stalowego,

**Sala szkoleniowa – parter**

* Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
* Utylizacja wykładziny, usunięcie pozostałych elementów z rozbiórki
* Wyrównanie posadzki po rozebraniu wykładziny,
* Montaż posadzki z paneli podłogowych,
* Gruntowanie podłoży,
* Obsadzenie drzwi wewnętrznych z ościeżnicą,
* Dwukrotne malowanie farbami ścian i sufitów,
* Wymiana żaluzji okiennych wewnętrznych,
* Mycie po robotach malarskich,
* Demontaż łączników instalacyjnych, gniazd wtyczkowych i montaż łączników bakelitowych, gniazd wtyczkowych,
* Demontaż, montaż opraw oświetleniowych LED,
* Wykonanie instalacji elektrycznej do rzutnika,
* Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urządzeń, próby szczelności,
* Wymiana klimatyzatora wraz z pompką skroplin,
* Montaż rurociągów, izolacja rurociągów, przewody kabelkowe

**Pomieszczenie serwerowni (parter)**

* Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych,
* Utylizacja wykładziny, usunięcie z budynku elementów z rozbiórki,
* Wyrównanie posadzki po zerwaniu wykładziny pcv,
* Wykonanie podłogi antystatycznej,
* Gruntowanie podłoży,
* Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi,
* Mycie po robotach malarskich,
* Remont infrastruktury klimatyzacyjnej,
* Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urządzeń, próby szczelności,
* Wymiana klimatyzatora wraz z pompką skroplin,
* Montaż rurociągów, izolacja rurociągów, przewody kabelkowe

**Pokój nr 9 (I piętro)**

* Wykucie z muru ościeżnic drewnianych – drzwi wewnętrzne, wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych, obrobienie otworów po wykuciu drzwi,
* Obsadzenie drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą,
* Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew, wyrównanie posadzki,
* Ułożenie posadzki z paneli podłogowych,
* Gruntowanie podłoży,
* Dwukrotne malowanie farbami ścian i sufitów,
* Wymiana żaluzji okiennych wewnętrznych,
* Mycie po robotach malarskich,
* Demontaż grzejnika żeliwnego, montaż grzejnika stalowego
* Demontaż łączników instalacyjnych i montaż łączników bakelitowych, gniazd wtyczkowych,
* Demontaż i montaż opraw oświetleniowych LED,
* Utylizacja parkietu, usunięcie pozostałych elementów z rozbiórki

**Łazienka w pokoju nr 9 (I piętro)**

* Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, obsadzenie drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą,
* Rozebranie wykładziny ściennej, posadzki z płytek,
* Gruntowanie podłoży,
* Usunięcie gruzu,
* Utylizacja elementów z rozbiórki,
* Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi,
* Ułożenie posadzki z płytek,
* Licowanie ścian płytkami na klej,
* Dwukrotne malowanie farbami ścian i sufitów,
* Mycie po robotach malarskich,
* Demontaż baterii umywalkowej, prysznicowej, umywalki, kabiny prysznicowej z brodzikiem
* Montaż baterii umywalkowej, prysznicowej, umywalki, brodzika wraz z kabiną prysznicową, stelaża do miski ustępowej,
* Montaż urządzeń sanitarnych na elemencie montażowym,
* Demontaż podejścia odpływowego z rur, ustępu z miską fajansową, rurociągu,
* Montaż rur, rurociągu, ustępu z miską fajansową, wykonanie podejść odpływowych, wstawienie trójnika,
* Demontaż i montaż łączników instalacyjnych i montaż łączników, gniazd wtyczkowych,
* Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych,
* Wykucie, zamurowanie powstałych bruzd,
* Demontaż i montaż opraw oświetleniowych LED,

**Pokój nr 10 (I piętro)**

* Wykucie z muru ościeżnic drewnianych – drzwi wewnętrzne, wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych, obrobienie otworów po wykuciu drzwi,
* Obsadzenie drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą,
* Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew,
* Wyrównanie posadzki po skuciu parkietu,
* Ułożenie posadzki z paneli podłogowych wraz z cokołem,
* Gruntowanie podłoży,
* Dwukrotne malowanie farbami ścian i sufitów,
* Wymiana żaluzji okiennych wewnętrznych,
* Mycie po robotach malarskich,
* Demontaż grzejnika żeliwnego, montaż grzejnika stalowego
* Demontaż łączników instalacyjnych i montaż łączników bakelitowych, gniazd wtyczkowych,
* Demontaż i montaż opraw oświetleniowych LED,
* Utylizacja parkietu, usunięcie pozostałych elementów z rozbiórki

**Łazienka w pokoju nr 10 ( I piętro)**

* Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, obsadzenie drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą,
* Rozebranie wykładziny ściennej, posadzki z płytek,
* Wyrównanie posadzki po skuciu płytek,
* Gruntowanie podłoży,
* Usunięcie gruzu,
* Utylizacja elementów z rozbiórki,
* Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi,
* Ułożenie posadzki z płytek,
* Licowanie ścian płytkami na klej,
* Dwukrotne malowanie farbami ścian i sufitów,
* Mycie po robotach malarskich,
* Demontaż baterii umywalkowej, prysznicowej, umywalki, kabiny prysznicowej z brodzikiem
* Montaż baterii umywalkowej, prysznicowej, umywalki, brodzika wraz z kabiną prysznicową, stelaża do miski ustępowej,
* Montaż urządzeń sanitarnych na elemencie montażowym,
* Demontaż podejścia odpływowego z rur, ustępu z miską fajansową, rurociągu,
* Montaż rur, rurociągu, ustępu z miską fajansową, wykonanie podejść odpływowych, wstawienie trójnika,
* Demontaż i montaż łączników instalacyjnych i montaż łączników, gniazd wtyczkowych,
* Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych,
* Wykucie, zamurowanie powstałych bruzd,
* Demontaż i montaż opraw oświetleniowych LED,

**Pokój nr 14 ( I piętro)**

* Wykucie z muru ościeżnic drewnianych – drzwi wewnętrzne, wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych, obrobienie otworów po wykuciu drzwi,
* Obsadzenie drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą,
* Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew,
* Wyrównanie posadzki po skuciu parkietu,
* Ułożenie posadzki z paneli podłogowych wraz z cokołem,
* Gruntowanie podłoży,
* Dwukrotne malowanie farbami ścian i sufitów,
* Wymiana żaluzji okiennych wewnętrznych,
* Mycie po robotach malarskich,
* Demontaż grzejnika żeliwnego, montaż grzejnika stalowego
* Demontaż łączników instalacyjnych i montaż łączników bakelitowych, gniazd wtyczkowych,
* Demontaż i montaż opraw oświetleniowych LED,
* Utylizacja parkietu, usunięcie pozostałych elementów z rozbiórki

**Łazienka w pokoju nr 14 ( I piętro)**

* Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, obsadzenie drzwi wewnętrznych wraz   
  z ościeżnicą,
* Rozebranie wykładziny ściennej, posadzki z płytek,
* Wyrównanie posadzki po skuciu płytek,
* Gruntowanie podłoży,
* Usunięcie gruzu,
* Utylizacja elementów z rozbiórki,
* Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi,
* Ułożenie posadzki z płytek,
* Licowanie ścian płytkami na klej,
* Dwukrotne malowanie farbami ścian i sufitów,
* Mycie po robotach malarskich,
* Demontaż baterii umywalkowej, prysznicowej, umywalki, kabiny prysznicowej z brodzikiem
* Montaż baterii umywalkowej, prysznicowej, umywalki, brodzika wraz z kabiną prysznicową, stelaża do miski ustępowej,
* Montaż urządzeń sanitarnych na elemencie montażowym,
* Demontaż podejścia odpływowego z rur, ustępu z miską fajansową, rurociągu,
* Montaż rur, rurociągu, ustępu z miską fajansową, wykonanie podejść odpływowych, wstawienie trójnika,
* Demontaż i montaż łączników instalacyjnych i montaż łączników, gniazd wtyczkowych,
* Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych,
* Wykucie, zamurowanie powstałych bruzd,
* Demontaż i montaż opraw oświetleniowych LED,

**Pokój nr 15 ( I piętro)**

* Wykucie z muru ościeżnic drewnianych – drzwi wewnętrzne, wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych, obrobienie otworów po wykuciu drzwi,
* Obsadzenie drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą,
* Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew,
* Wyrównanie posadzki po skuciu parkietu,
* Ułożenie posadzki z paneli podłogowych wraz z cokołem,
* Gruntowanie podłoży,
* Dwukrotne malowanie farbami ścian i sufitów,
* Wymiana żaluzji okiennych wewnętrznych,
* Mycie po robotach malarskich,
* Demontaż grzejnika żeliwnego, montaż grzejnika stalowego
* Demontaż łączników instalacyjnych i montaż łączników bakelitowych, gniazd wtyczkowych,
* Demontaż i montaż opraw oświetleniowych LED,
* Utylizacja parkietu, usunięcie pozostałych elementów z rozbiórki

**Łazienka w pokoju nr 15 (I piętro)**

* Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, obsadzenie drzwi wewnętrznych wraz   
  z ościeżnicą,
* Rozebranie wykładziny ściennej, posadzki z płytek,
* Wyrównanie posadzki po skuciu płytek,
* Gruntowanie podłoży,
* Usunięcie gruzu,
* Utylizacja elementów z rozbiórki,
* Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi,
* Ułożenie posadzki z płytek,
* Licowanie ścian płytkami na klej,
* Dwukrotne malowanie farbami ścian i sufitów,
* Mycie po robotach malarskich,
* Demontaż baterii umywalkowej, prysznicowej, umywalki, kabiny prysznicowej z brodzikiem
* Montaż baterii umywalkowej, prysznicowej, umywalki, brodzika wraz z kabiną prysznicową, stelaża do miski ustępowej,
* Montaż urządzeń sanitarnych na elemencie montażowym,
* Demontaż podejścia odpływowego z rur, ustępu z miską fajansową, rurociągu,
* Montaż rur, rurociągu, ustępu z miską fajansową, wykonanie podejść odpływowych, wstawienie trójnika,
* Demontaż i montaż łączników instalacyjnych i montaż łączników, gniazd wtyczkowych,
* Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych,

**Pokój nr 11 ( II piętro)**

* Wykucie z muru ościeżnic drewnianych – drzwi wewnętrzne, wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych, obrobienie otworów po wykuciu drzwi,
* Obsadzenie drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą,
* Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew,
* Wyrównanie posadzki po skuciu parkietu,
* Ułożenie posadzki z paneli podłogowych wraz z cokołem,
* Gruntowanie podłoży,
* Dwukrotne malowanie farbami ścian i sufitów,
* Wymiana żaluzji okiennych wewnętrznych,
* Mycie po robotach malarskich,
* Demontaż grzejnika żeliwnego, montaż grzejnika stalowego
* Demontaż łączników instalacyjnych i montaż łączników bakelitowych, gniazd wtyczkowych,
* Demontaż i montaż opraw oświetleniowych LED,
* Utylizacja parkietu, usunięcie pozostałych elementów z rozbiórki

**Łazienka w pokoju nr 11 ( II piętro)**

* Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, obsadzenie drzwi wewnętrznych wraz   
  z ościeżnicą,
* Rozebranie wykładziny ściennej, posadzki z płytek,
* Wyrównanie posadzki po skuciu płytek,
* Gruntowanie podłoży,
* Usunięcie gruzu,
* Utylizacja elementów z rozbiórki,
* Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi,
* Ułożenie posadzki z płytek,
* Licowanie ścian płytkami na klej,
* Dwukrotne malowanie ścian i sufitów,
* Mycie po robotach malarskich,
* Demontaż baterii umywalkowej, prysznicowej, umywalki, kabiny prysznicowej z brodzikiem
* Montaż baterii umywalkowej, prysznicowej, umywalki, brodzika wraz z kabiną prysznicową, stelaża do miski ustępowej,
* Montaż urządzeń sanitarnych na elemencie montażowym,
* Demontaż podejścia odpływowego z rur, ustępu z miską fajansową, rurociągu,
* Montaż rur, rurociągu, ustępu z miską fajansową, wykonanie podejść odpływowych, wstawienie trójnika,
* Demontaż i montaż łączników instalacyjnych i montaż łączników, gniazd wtyczkowych,
* Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych,

**Pokój nr 12 (II piętro)**

* Wykucie z muru ościeżnic drewnianych – drzwi wewnętrzne, wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych, obrobienie otworów po wykuciu drzwi,
* Obsadzenie drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą,
* Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew,
* Wyrównanie posadzki po skuciu parkietu,
* Ułożenie posadzki z paneli podłogowych wraz z cokołem,
* Gruntowanie podłoży,
* Dwukrotne malowanie farbami ścian i sufitów,
* Wymiana żaluzji okiennych wewnętrznych,
* Mycie po robotach malarskich,
* Demontaż grzejnika żeliwnego, montaż grzejnika stalowego
* Demontaż łączników instalacyjnych i montaż łączników bakelitowych, gniazd wtyczkowych,
* Demontaż i montaż opraw oświetleniowych LED,
* Utylizacja parkietu, usunięcie pozostałych elementów z rozbiórki

**Łazienka w pokoju nr 12 (II piętro)**

* Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, obsadzenie drzwi wewnętrznych wraz   
  z ościeżnicą,
* Rozebranie wykładziny ściennej, posadzki z płytek,
* Wyrównanie posadzki po skuciu płytek,
* Gruntowanie podłoży,
* Usunięcie gruzu,
* Utylizacja elementów z rozbiórki,
* Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi,
* Ułożenie posadzki z płytek,
* Licowanie ścian płytkami na klej,
* Dwukrotne malowanie ścian i sufitów,
* Mycie po robotach malarskich,
* Demontaż baterii umywalkowej, prysznicowej, umywalki, kabiny prysznicowej z brodzikiem
* Montaż baterii umywalkowej, prysznicowej, umywalki, brodzika wraz z kabiną prysznicową, stelaża do miski ustępowej,
* Montaż urządzeń sanitarnych na elemencie montażowym,
* Demontaż podejścia odpływowego z rur, ustępu z miską fajansową, rurociągu,
* Montaż rur, rurociągu, ustępu z miską fajansową, wykonanie podejść odpływowych, wstawienie trójnika,
* Demontaż i montaż łączników instalacyjnych i montaż łączników, gniazd wtyczkowych,
* Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych,

**Pokój nr 13 (II piętro)**

* Wykucie z muru ościeżnic drewnianych – drzwi wewnętrzne, wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych, obrobienie otworów po wykuciu drzwi,
* Obsadzenie drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą,
* Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew,
* Wyrównanie posadzki po skuciu parkietu,
* Ułożenie posadzki z paneli podłogowych wraz z cokołem,
* Gruntowanie podłoży,
* Dwukrotne malowanie farbami ścian i sufitów,
* Wymiana żaluzji okiennych wewnętrznych,
* Mycie po robotach malarskich,
* Demontaż grzejnika żeliwnego, montaż grzejnika stalowego
* Demontaż łączników instalacyjnych i montaż łączników bakelitowych, gniazd wtyczkowych,
* Demontaż i montaż opraw oświetleniowych LED,
* Utylizacja parkietu, usunięcie pozostałych elementów z rozbiórki

**Łazienka w pokoju nr 13**

* Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, obsadzenie drzwi wewnętrznych wraz   
  z ościeżnicą,
* Rozebranie wykładziny ściennej, posadzki z płytek,
* Wyrównanie posadzki po skuciu płytek,
* Gruntowanie podłoży,
* Usunięcie gruzu,
* Utylizacja elementów z rozbiórki,
* Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi,
* Ułożenie posadzki z płytek,
* Licowanie ścian płytkami na klej,
* Dwukrotne malowanie ścian i sufitów,
* Mycie po robotach malarskich,
* Demontaż baterii umywalkowej, prysznicowej, umywalki, kabiny prysznicowej z brodzikiem
* Montaż baterii umywalkowej, prysznicowej, umywalki, brodzika wraz z kabiną prysznicową, stelaża do miski ustępowej,
* Montaż urządzeń sanitarnych na elemencie montażowym,
* Demontaż podejścia odpływowego z rur, ustępu z miską fajansową, rurociągu,
* Montaż rur, rurociągu, ustępu z miską fajansową, wykonanie podejść odpływowych, wstawienie trójnika,
* Demontaż i montaż łączników instalacyjnych i montaż łączników, gniazd wtyczkowych,
* Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych,

**Kuchnia (II piętro)**

* Zeskrobanie, zmycie starej farby,
* Gruntowanie podłoży,
* Dwukrotne malowanie farbami ścian i sufitów,
* Mycie po robotach malarskich

**Schody zewnętrzne**

* Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych,
* Gruntowanie podłoży,
* Ułożenie okładzin schodów z płytek,
* Ocieplenie, nałożenie podkładowej masy tynkarskiej, wyprawy elewacyjnej na murku przy schodach

**Monitoring wizyjny CCTV całego obiektu**

* Wymiana instalacji monitoringu wizyjnego dla całego obiektu