

Obraz zawierający tekst, kwiat, Grafika, projekt graficzny

Opis wygenerowany automatycznie

**Wyniki inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuchów**

**cz. 2**

****

**Wykonawca:**

**Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja**

**Głuchów 2024**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wykonawca:**  **Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja**  43-450 Ustroń ul. Sikorskiego 10 tel. +48 512 110 314; fax (33) 487 63 98 biuro@eko-precyzja.eu | **D:\2021\REBRANDING 2020\logo eko-precyzja(nowe)\logo eko-precyzja.jpg** |

Wyniki inwentaryzacji oświetlenia ulicznego przeznaczonego do wymiany na terenie Gminy Głuchów.

| **LP** | **MIEJSCOWOŚĆ** | **ID LAMPY** | **RODZAJ SŁUPA** | **TYP SŁUPA** | **ODLEGŁOŚĆ OD DROGI** | **RODZAJ NAWIERZCHNI** | **WYSOKOŚĆ SŁUPA** | **STAN SŁUPA** | **WYSOKOŚĆ WYSIĘGNIKA** | **DŁUGOŚĆ WYSIĘGNIKA** | **STAN WYSIĘGNIKA** | **KĄT NACHYLENIA** | **LINIA** | **WŁASNOŚĆ OPRAWY** | **WŁASNOŚĆ SŁUPA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Białynin | 370 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 2 | Białynin | 371 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 3 | Białynin | 398 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 4 | Białynin | 372 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,5 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 5 | Białynin | 373 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,5 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 6 | Białynin | 374 | betonowy | ZN | 0,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,5 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 7 | Białynin | 375 | betonowy łączony | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,1 | 0,1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 8 | Białynin | 376 | betonowy łączony | ZN | 0,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,5 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 9 | Białynin | 377 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,5 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 10 | Białynin | 378 | betonowy | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 11 | Białynin | 379 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 12 | Białynin | 380 | betonowy łączony | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 13 | Białynin | 381 | betonowy łączony | ZN | 1,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 14 | Białynin | 382 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 15 | Białynin | 383 | betonowy | ZN | 2 | asfalt | 6 | dostateczny | 0 | 0 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 16 | Białynin | 384 | betonowy | ZN | 2 | asfalt | 6 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 17 | Białynin | 385 | betonowy | ZN | 2 | asfalt | 6 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 18 | Białynin | 386 | betonowy łączony | ZN | 2 | asfalt | 6 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 19 | Białynin | 387 | betonowy łączony | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 20 | Białynin | 388 | betonowy | ZN | 0,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 21 | Białynin | 389 | betonowy | ZN | 0,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 22 | Białynin | 390 | betonowy łączony | ZN | 0,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 23 | Białynin | 391 | betonowy łączony | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 24 | Białynin | 392 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 25 | Białynin | 393 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 26 | Białynin | 394 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 27 | Białynin | 395 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 28 | Białynin | 396 | betonowy | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 29 | Białynin | 397 | betonowy | ZN | 3 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 30 | Białynin-Latków | 315 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 31 | Białynin-Latków | 316 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 32 | Białynin-Latków | 317 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 33 | Białynin-Latków | 318 | betonowy łączony | ZN | 1,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 34 | Białynin-Latków | 319 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,1 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 35 | Białynin-Latków | 320 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 36 | Białynin-Latków | 321 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 37 | Białynin-Latków | 322 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 38 | Białynin-Latków | 323 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 39 | Białynin-Latków | 324 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 40 | Białynin-Latków | 325 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 7 | zły | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 41 | Białynin-Podbór | 326 | betonowy łączony | ZN | 1,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 42 | Białynin-Podbór | 327 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 43 | Białynin-Podbór | 328 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 44 | Białynin-Podbór | 329 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 45 | Białynin-Podbór | 330 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 46 | Białynin-Podbór | 331 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 47 | Białynin-Podbór | 332 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 48 | Białynin-Podbór | 333 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 49 | Białynin-Podbór | 334 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 50 | Białynin-Podbór | 335 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 51 | Białynin-Podbór | 336 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 52 | Białynin-Podbór | 337 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 53 | Białynin-Podbór | 338 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 9 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 54 | Białynin-Podbór | 339 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 9 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 55 | Białynin-Podbór | 340 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 9 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 56 | Białynin-Podbór | 341 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 9 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 57 | Białynin-Podbór | 342 | betonowy łączony | ZN | 1,5 | asfalt | 9 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 58 | Białynin-Podbór | 343 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 9 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 59 | Białynin-Podbór | 344 | betonowy łączony | ZN | 1,5 | asfalt | 9 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 60 | Białynin-Podbór | 345 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 9 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 61 | Białynin-Podbór | 346 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 9 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 62 | Białynin-Podbór | 347 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 9 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 63 | Białynin-Podbór | 348 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 64 | Białynin-Podbór | 349 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 65 | Białynin-Podbór | 350 | betonowy łączony | ZN | 1,5 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 66 | Białynin-Podbór | 351 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 67 | Białynin-Podbór | 352 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 68 | Białynin-Podbór | 353 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 69 | Białynin-Podbór | 354 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 70 | Białynin-Podbór | 355 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 71 | Białynin-Podbór | 356 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 72 | Białynin-Południe | 357 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 73 | Białynin-Południe | 358 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 74 | Białynin-Południe | 359 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 75 | Białynin-Południe | 360 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 76 | Białynin-Południe | 361 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 77 | Białynin-Południe | 362 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 78 | Białynin-Południe | 363 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 79 | Białynin-Południe | 364 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 80 | Białynin-Południe | 365 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 81 | Białynin-Południe | 366 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 82 | Białynin-Południe | 367 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 83 | Białynin-Południe | 368 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 84 | Białynin-Południe | 369 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 85 | Borysław | 220 | betonowy łączony | ZN | 3 | asfalt | 6 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 86 | Celigów | 189 | betonowy | ZN | 0,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 87 | Celigów | 190 | betonowy | EPV | 0,5 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 88 | Celigów | 191 | betonowy | EPV | 1 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 89 | Celigów | 192 | betonowy | EPV | 1 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 90 | Celigów | 193 | betonowy | EPV | 0,5 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 91 | Celigów | 194 | betonowy | EPV | 1 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 92 | Celigów | 195 | betonowy | EPV | 1 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 93 | Celigów | 196 | betonowy łączony | ZN | 8 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 1,5 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 94 | Celigów | 197 | betonowy | ZN | 7 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 95 | Celigów | 198 | betonowy łączony | ZN | 3 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 1,2 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 96 | Celigów | 199 | betonowy łączony | ZN | 2 | asfalt | 7 | zły | 0,2 | 1,5 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 97 | Celigów | 200 | betonowy | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 1,5 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 98 | Celigów | 201 | betonowy | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 1,5 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 99 | Celigów | 202 | betonowy | ZN | 3 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 1,5 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 100 | Celigów | 203 | betonowy łączony | ZN | 3 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 1,5 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 101 | Głuchów | 276 | betonowy | EPV | 0,5 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,4 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 102 | Głuchów | 277 | betonowy | ZN | 0,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,4 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 103 | Głuchów | 278 | betonowy | ZN | 0,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,4 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 104 | Głuchów | 279 | betonowy | ZN | 0,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,4 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 105 | Głuchów | 280 | betonowy | ZN | 0,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,4 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 106 | Głuchów | 281 | betonowy | ZN | 0,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,4 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 107 | Głuchów | 282 | betonowy | ZN | 0,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,4 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 108 | Głuchów | 283 | betonowy | ZN | 0,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,4 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 109 | Głuchów | 284 | betonowy | ZN | 0,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,4 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 110 | Głuchów | 285 | betonowy | EPV | 0,5 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,4 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 111 | Głuchów | 286 | betonowy łączony | ZN | 0,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,4 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 112 | Głuchów | 287 | metalowy | ZN | 1 | asfalt | 6 | bardzo dobry | 0,2 | 0,8 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 113 | Głuchów | 288 | metalowy | ZN | 1 | asfalt | 6 | bardzo dobry | 0,2 | 0,8 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 114 | Głuchów | 289 | metalowy | ZN | 1 | asfalt | 6 | bardzo dobry | 0,2 | 0,8 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 115 | Głuchów | 290 | metalowy | ZN | 1 | asfalt | 6 | bardzo dobry | 0,2 | 0,8 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 116 | Głuchów | 291 | metalowy | ZN | 1 | asfalt | 6 | bardzo dobry | 0,2 | 0,8 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 117 | Głuchów | 292 | betonowy łączony | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 118 | Głuchów | 293 | betonowy łączony | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 119 | Głuchów | 294 | betonowy | EPV | 0,5 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 120 | Głuchów | 295 | betonowy | EPV | 0,5 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 121 | Głuchów | 296 | betonowy | EPV | 0,5 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 122 | Głuchów | 297 | betonowy | EPV | 0,5 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 123 | Głuchów | 298 | betonowy | EPV | 0,5 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 124 | Głuchów | 299 | betonowy | EPV | 0,5 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 125 | Głuchów | 300 | betonowy | EPV | 0,5 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 126 | Głuchów | 301 | betonowy | EPV | 0,5 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 127 | Głuchów | 302 | betonowy | EPV | 0,5 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 128 | Głuchów | 303 | betonowy | EPV | 0,5 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 129 | Głuchów | 304 | betonowy | EPV | 0,5 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 130 | Głuchów | 305 | betonowy | EPV | 0,5 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 131 | Głuchów | 306 | betonowy | EPV | 0,5 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 132 | Głuchów | 307 | betonowy | EPV | 0,5 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 133 | Głuchów | 308 | betonowy | EPV | 0,5 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 134 | Głuchów | 309 | betonowy | EPV | 0,5 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 135 | Głuchów | 310 | betonowy | EPV | 0,5 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 136 | Głuchów | 311 | betonowy | EPV | 0,5 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 137 | Głuchów | 312 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,4 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 138 | Głuchów | 313 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 139 | Głuchów | 314 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 140 | Głuchów - Jaworowa | 466 | betonowy | ZN | 5 | asfalt | 6 | dostateczny | 0,2 | 1,2 | dobry | 90 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 141 | Głuchów - Jaworowa | 467 | betonowy łączony | ZN | 5 | asfalt | 6 | dostateczny | 0,2 | 1,2 | dobry | 90 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 142 | Głuchów - Jaworowa | 468 | betonowy łączony | ZN | 8 | asfalt | 6 | dostateczny | 0,2 | 1,5 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 143 | Głuchów - Jaworowa | 469 | betonowy łączony | ZN | 4 | asfalt | 6 | dostateczny | 0,2 | 1,2 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 144 | Głuchów - Jaworowa | 470 | betonowy łączony | ZN | 4 | asfalt | 6 | dostateczny | 0,2 | 1,2 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 145 | Głuchów-Adamów | 444 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 146 | Głuchów-Adamów | 445 | betonowy | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 147 | Głuchów-Adamów | 446 | betonowy | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 148 | Głuchów-Adamów | 447 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 149 | Głuchów-Adamów | 448 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 150 | Głuchów-Adamów | 449 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 151 | Głuchów-Adamów | 450 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 152 | Głuchów-Adamów | 451 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 153 | Głuchów-Adamów | 452 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 154 | Głuchów-Adamów | 453 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 155 | Głuchów-Adamów | 454 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 156 | Głuchów-Adamów | 455 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 157 | Głuchów-Adamów | 456 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 158 | Głuchów-Adamów | 457 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 159 | Głuchów-Adamów | 458 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 160 | Głuchów-Adamów | 459 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 161 | Głuchów-Adamów | 460 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 162 | Głuchów-Adamów | 461 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 163 | Głuchów-Adamów | 462 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 164 | Głuchów-Adamów | 463 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 165 | Głuchów-Adamów | 464 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 166 | Głuchów-Adamów | 465 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 167 | Głuchów-Ogrodowa | 471 | betonowy łączony | ZN | 4 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 130 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 168 | Głuchów-Ogrodowa | 472 | betonowy łączony | ZN | 4 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 130 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 169 | Głuchów-Ogrodowa | 473 | betonowy łączony | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 130 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 170 | Głuchów-Ogrodowa | 474 | betonowy | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 130 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 171 | Głuchów-Ogrodowa | 475 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 130 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 172 | Głuchów-Ogrodowa | 476 | betonowy łączony | ZN | 0,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 130 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 173 | Głuchów-Ogrodowa | 477 | betonowy | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 130 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 174 | Głuchów-Ogrodowa | 478 | betonowy | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 130 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 175 | Głuchów-Ogrodowa | 479 | betonowy | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 130 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 176 | Głuchów-Ogrodowa | 480 | betonowy | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 130 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 177 | Głuchów-Ogrodowa | 481 | betonowy | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 130 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 178 | Głuchów-Ogrodowa | 482 | betonowy łączony | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 130 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 179 | Głuchów-Ogrodowa | 483 | betonowy | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 130 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 180 | Głuchów-Ogrodowa | 484 | betonowy | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 130 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 181 | Głuchów-Ogrodowa | 485 | betonowy | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 130 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 182 | Głuchów-Ogrodowa | 486 | betonowy łączony | ZN | 4 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 130 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 183 | Głuchów-Ogrodowa | 487 | betonowy | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 130 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 184 | Głuchów-Ogrodowa | 488 | betonowy łączony | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,1 | dobry | 130 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 185 | Głuchów-Ogrodowa | 489 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 130 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 186 | Głuchów-Ogrodowa | 490 | betonowy | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 130 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 187 | Janisławice | 227 | betonowy | EPV | 1 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,4 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 188 | Janisławice | 228 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 189 | Janisławice | 229 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,4 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 190 | Janisławice | 230 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,4 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 191 | Janisławice | 231 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,4 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 192 | Janisławice | 232 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,4 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 193 | Janisławice | 233 | betonowy | EPV | 1 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,4 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 194 | Janisławice | 234 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 195 | Janisławice | 235 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 196 | Janisławice | 236 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 197 | Janisławice | 237 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 198 | Janisławice | 238 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 199 | Janisławice | 239 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 200 | Janisławice | 240 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 201 | Janisławice | 241 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 202 | Janisławice | 242 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 203 | Janisławice | 243 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 204 | Janisławice | 244 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 205 | Janisławice | 245 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 206 | Janisławice | 246 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 207 | Janisławice | 247 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 208 | Janisławice | 248 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 209 | Janisławice | 249 | betonowy | EPV | 4 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 210 | Janisławice | 250 | betonowy | EPV | 5 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 211 | Janisławice | 251 | betonowy | ZN | 4 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 212 | Janisławice | 252 | betonowy | EPV | 3 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 213 | Janisławice | 253 | betonowy | EPV | 3 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 214 | Janisławice | 254 | betonowy | ZN | 3 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 215 | Janisławice | 255 | betonowy | EPV | 3 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 216 | Janisławice | 256 | betonowy | EPV | 3 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 217 | Janisławice | 257 | betonowy | EPV | 3 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 218 | Janisławice | 258 | betonowy | EPV | 3 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 219 | Janisławice | 259 | betonowy | EPV | 3 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 220 | Janisławice | 260 | betonowy | ZN | 4 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 221 | Janisławice | 261 | betonowy | ZN | 4 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 222 | Janisławice | 262 | betonowy | ZN | 4 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 223 | Janisławice | 263 | betonowy | ZN | 4 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 224 | Janisławice | 264 | betonowy | ZN | 4 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 225 | Janisławice | 265 | betonowy | ZN | 4 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 226 | Janisławice | 266 | betonowy | ZN | 4 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 227 | Janisławice | 267 | betonowy | ZN | 4 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 228 | Janisławice | 268 | betonowy | ZN | 4 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 229 | Janisławice | 269 | betonowy | EPV | 4 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 230 | Janisławice | 270 | betonowy łączony | ZN | 6 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 231 | Janisławice | 271 | betonowy | ZN | 8 | asfalt | 6 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 232 | Janisławice | 272 | betonowy | ZN | 8 | asfalt | 6 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 233 | Janisławice | 273 | betonowy | ZN | 8 | asfalt | 6 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 234 | Janisławice | 274 | betonowy | ZN | 6 | asfalt | 6 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 235 | Janisławice | 275 | betonowy łączony | ZN | 4 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 236 | Jasień | 93 | betonowy łączony | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,1 | 0,1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 237 | Jasień | 94 | betonowy | ZN | 3 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,1 | 0,1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 238 | Jasień | 95 | betonowy | ZN | 3 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 239 | Jasień | 96 | betonowy łączony | ZN | 2,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 240 | Jasień | 97 | betonowy łączony | ZN | 2 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,1 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 241 | Jasień | 98 | betonowy | ZN | 2,5 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,1 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 242 | Jasień | 99 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,1 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 243 | Jasień | 100 | betonowy łączony | ZN | 1,5 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,1 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 244 | Jasień | 101 | betonowy łączony | ZN | 4 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,1 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 245 | Jasień | 102 | betonowy łączony | ZN | 4 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,1 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 246 | Jasień | 103 | betonowy łączony | ZN | 4 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,1 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 247 | Jasień | 104 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,2 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 248 | Jasień | 105 | betonowy łączony | ZN | 1,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,1 | 0,1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 249 | Jasień | 106 | betonowy | ZN | 3 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,2 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 250 | Jasień | 107 | betonowy łączony | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,4 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 251 | Jasień | 108 | betonowy łączony | ZN | 3 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,1 | 0,1 | dobry | 95 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 252 | Jasień | 109 | betonowy | ZN | 3 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,2 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 253 | Jasień | 110 | betonowy łączony | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,1 | 0,1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 254 | Jasień | 111 | betonowy łączony | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,1 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 255 | Jasień | 112 | betonowy łączony | ZN | 3 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,1 | 0,1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 256 | Jasień | 113 | betonowy | ZN | 4 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,1 | 0,1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 257 | Jasień | 114 | betonowy łączony | ZN | 2,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,1 | 0,1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 258 | Jasień | 115 | betonowy | EPV | 4 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,1 | 0,1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 259 | Jasień | 116 | betonowy | ZN | 4 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,8 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 260 | Jasień | 117 | betonowy | ZN | 4 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,5 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 261 | Jasień | 118 | betonowy | EPV | 4 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,5 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 262 | Jasień | 119 | betonowy | ZN | 5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,5 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 263 | Jasień | 120 | betonowy | ZN | 4 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,5 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 264 | Jasień | 121 | betonowy | ZN | 4 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,5 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 265 | Jasień | 122 | betonowy | ZN | 5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,5 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 266 | Jasień | 123 | betonowy łączony | ZN | 4 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,5 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 267 | Jasień | 124 | betonowy łączony | ZN | 3 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,5 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 268 | Jasień | 125 | betonowy łączony | ZN | 3 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,5 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 269 | Jasień | 126 | betonowy | EPV | 4 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,5 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 270 | Kochanów | 399 | betonowy | EPV | 1,5 | asfalt | 8 | bardzo dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 271 | Kochanów | 400 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 8 | dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 272 | Kochanów | 401 | betonowy łączony | ZN | 1,5 | asfalt | 8 | dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 273 | Kochanów | 402 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 8 | dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 274 | Kochanów | 403 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 8 | dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 275 | Kochanów | 404 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 8 | dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 276 | Kochanów | 405 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 8 | dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 277 | Kochanów | 406 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 8 | dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 278 | Kochanów | 407 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 8 | dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 279 | Kochanów | 408 | betonowy łączony | ZN | 1,5 | asfalt | 8 | dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 280 | Kochanów | 409 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 281 | Kochanów | 410 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 282 | Kochanów | 411 | betonowy łączony | ZN | 0,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 283 | Kochanów | 412 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 284 | Kochanów | 413 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 285 | Kochanów | 414 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 286 | Kochanów | 415 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 287 | Kochanów | 416 | betonowy łączony | ZN | 0,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 288 | Kochanów | 417 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 289 | Kochanów | 418 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 290 | Kochanów | 419 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 291 | Kochanów | 420 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 292 | Kochanów | 421 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 293 | Kochanów | 422 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 294 | Kochanów | 423 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 295 | Kochanów | 424 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 296 | Kochanów | 425 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 297 | Kochanów | 426 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 298 | Kochanów | 427 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 299 | Kochanów | 428 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 300 | Kochanów | 429 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 301 | Kochanów | 430 | betonowy | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 302 | Kochanów | 431 | betonowy | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 303 | Kochanów | 432 | betonowy | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 304 | Kochanów | 433 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 305 | Kochanów | 434 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 306 | Kochanów | 435 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 307 | Kochanów | 436 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 308 | Kochanów | 437 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 309 | Kochanów | 438 | betonowy | ZN | 3 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 310 | Kochanów | 439 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 311 | Kochanów | 440 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 312 | Kochanów | 441 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 313 | Kochanów | 442 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 314 | Kochanów | 443 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 315 | Michowice | 127 | betonowy łączony | ZN | 4 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,5 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 316 | Michowice | 128 | betonowy | EPV | 4 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,5 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 317 | Michowice | 129 | betonowy łączony | ZN | 4 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,5 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 318 | Michowice | 130 | betonowy | EPV | 2 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,8 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 319 | Michowice | 131 | betonowy łączony | ZN | 4 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,8 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 320 | Michowice | 132 | betonowy łączony | ZN | 3 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,8 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 321 | Michowice | 133 | betonowy łączony | EPV | 2 | asfalt | 8 | bardzo dobry | 0,2 | 0,8 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 322 | Michowice | 134 | betonowy łączony | ZN | 3 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,8 | dobry | 90 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 323 | Michowice | 135 | betonowy | ZN | 3 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,8 | dobry | 90 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 324 | Michowice | 136 | betonowy łączony | ZN | 3 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,8 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 325 | Michowice | 137 | betonowy | ZN | 2 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,8 | dobry | 90 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 326 | Michowice | 138 | betonowy | ZN | 2 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,8 | dobry | 90 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 327 | Michowice | 139 | betonowy | EPV | 5 | asfalt | 8 | bardzo dobry | 0,2 | 0,6 | dobry | 90 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 328 | Michowice | 140 | betonowy | ZN | 0,5 | asfalt | 7 | dobry | 0,2 | 0,8 | dobry | 90 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 329 | Michowice | 141 | betonowy | EPV | 1 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,8 | dobry | 90 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 330 | Michowice | 142 | betonowy | ZN | 2 | żwir | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,8 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 331 | Michowice | 143 | betonowy łączony | ZN | 2 | żwir | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,8 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 332 | Michowice | 144 | betonowy łączony | ZN | 2 | żwir | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,8 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 333 | Michowice | 145 | betonowy łączony | EPV | 1,5 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 334 | Michowice | 146 | betonowy | EPV | 1,5 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 335 | Michowice | 147 | betonowy | ZN | 3 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | zły | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 336 | Michowice | 148 | betonowy | EPV | 0,5 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,3 | zły | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 337 | Michowice | 149 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | kablowa | Gmina | Gmina |
| 338 | Michowice | 150 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | kablowa | Gmina | Gmina |
| 339 | Michowice | 151 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | kablowa | Gmina | Gmina |
| 340 | Michowice | 152 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 8 | dobry | 0,2 | 0,8 | dobry | 90 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 341 | Michowice | 153 | betonowy | EPV | 1 | asfalt | 8 | bardzo dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 342 | Michowice | 154 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 343 | Michowice | 155 | betonowy | ZN | 4 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 344 | Michowice | 156 | betonowy | EPV | 4 | asfalt | 8 | bardzo dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 345 | Michowice | 157 | betonowy | EPV | 4 | asfalt | 8 | bardzo dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 346 | Michowice | 158 | betonowy | EPV | 4 | asfalt | 8 | bardzo dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 347 | Michowice | 159 | betonowy | EPV | 4 | asfalt | 8 | bardzo dobry | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 348 | Michowice | 160 | betonowy | ZN | 5 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 349 | Michowice | 161 | betonowy łączony | ZN | 5 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 350 | Michowice | 162 | betonowy | ZN | 5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 351 | Michowice | 163 | betonowy | ZN | 4 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,6 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 352 | Michowice | 164 | betonowy | ZN | 4 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,6 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 353 | Michowice | 165 | betonowy | ZN | 4 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,6 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 354 | Michowice | 166 | betonowy | ZN | 4 | asfalt | 8 | dostateczny | 0,2 | 0,6 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 355 | Michowice | 167 | betonowy łączony | EPV | 3 | asfalt | 8 | bardzo dobry | 0,2 | 0,6 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 356 | Michowice | 168 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 357 | Michowice | 169 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 358 | Michowice | 170 | betonowy | ZN | 8 | asfalt | 7 | zły | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 359 | Michowice | 171 | betonowy łączony | ZN | 4 | asfalt | 6 | zły | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 360 | Michowice | 172 | betonowy | ZN | 3 | asfalt | 6 | zły | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 361 | Michowice | 173 | betonowy | ZN | 3 | asfalt | 6 | zły | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 362 | Michowice | 174 | betonowy | ZN | 3 | asfalt | 6 | zły | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 363 | Michowice | 175 | betonowy | EPV | 1,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 364 | Michowice | 176 | betonowy | ZN | 3 | asfalt | 6 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 365 | Michowice | 177 | betonowy | ZN | 3 | asfalt | 6 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 366 | Michowice | 178 | betonowy | ZN | 3 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 367 | Michowice | 179 | betonowy łączony | ZN | 3 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 368 | Michowice | 180 | betonowy | ZN | 3 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 369 | Michowice | 181 | betonowy | ZN | 8 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 1,5 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 370 | Michowice | 182 | betonowy | ZN | 8 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 1,5 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 371 | Michowice | 183 | betonowy | EPV | 0,5 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 1,2 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 372 | Michowice | 184 | betonowy | EPV | 0,5 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 1,2 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 373 | Michowice | 185 | betonowy | EPV | 0,5 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 1,2 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 374 | Michowice | 186 | betonowy | EPV | 0,5 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 1,2 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 375 | Michowice | 187 | betonowy | EPV | 0,5 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 1,2 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 376 | Michowice | 188 | betonowy | EPV | 0,5 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 1,2 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 377 | Michowice | 204 | betonowy | EPV | 4 | asfalt | 8 | bardzo dobry | 0,3 | 1,2 | dobry | 95 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 378 | Michowice | 205 | betonowy łączony | ZN | 4 | asfalt | 8 | dobry | 0,3 | 1,2 | dobry | 95 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 379 | Michowice | 206 | betonowy łączony | EPV | 3 | asfalt | 8 | bardzo dobry | 0,3 | 1,2 | dobry | 95 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 380 | Michowice | 207 | betonowy | EPV | 4 | asfalt | 8 | bardzo dobry | 0,3 | 1,2 | dobry | 95 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 381 | Michowice | 208 | betonowy | ZN | 3 | asfalt | 8 | dobry | 0,3 | 1,2 | dobry | 95 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 382 | Michowice | 209 | betonowy | ZN | 3 | asfalt | 8 | dobry | 0,3 | 1,2 | dobry | 95 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 383 | Michowice | 210 | betonowy | ZN | 3 | asfalt | 8 | dobry | 0,3 | 1,2 | dobry | 95 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 384 | Michowice | 211 | betonowy | EPV | 2 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 385 | Michowice | 212 | betonowy łączony | ZN | 2 | asfalt | 7 | dobry | 0,2 | 1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 386 | Michowice | 213 | betonowy | EPV | 4 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 387 | Michowice | 214 | betonowy | ZN | 4 | asfalt | 7 | dobry | 0,2 | 1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 388 | Michowice | 215 | betonowy | EPV | 1 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,8 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 389 | Michowice | 216 | betonowy | EPV | 0,5 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,8 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 390 | Michowice | 217 | betonowy | EPV | 0,5 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,8 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 391 | Michowice | 218 | betonowy | EPV | 0,5 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,8 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 392 | Michowice | 219 | betonowy | EPV | 0,5 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,8 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 393 | Reczul | 221 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 394 | Reczul | 222 | betonowy | EPV | 1,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,4 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 395 | Reczul | 223 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,4 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 396 | Reczul | 224 | betonowy | EPV | 1 | asfalt | 7 | bardzo dobry | 0,2 | 0,4 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 397 | Reczul | 225 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,4 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 398 | Reczul | 226 | betonowy | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,4 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 399 | Skoczykłody | 6 | betonowy łączony | ZN | 4 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,1 | dobry | 130 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 400 | Skoczykłody | 7 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 6 | zły | 0,2 | 0,1 | dobry | 140 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 401 | Skoczykłody | 8 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 6 | zły | 0,2 | 0,1 | dobry | 130 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 402 | Skoczykłody | 9 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 6 | zły | 0,2 | 0,1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 403 | Skoczykłody | 10 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 6 | zły | 0,2 | 0,1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 404 | Skoczykłody | 11 | betonowy | ZN | 2,5 | asfalt | 6 | zły | 0,2 | 0,1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 405 | Skoczykłody | 12 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 6 | zły | 0,2 | 0,1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 406 | Skoczykłody | 13 | betonowy | ZN | 2,5 | asfalt | 6 | zły | 0,2 | 0,1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 407 | Skoczykłody | 14 | betonowy | ZN | 4 | asfalt | 6 | zły | 0,2 | 0,1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 408 | Skoczykłody | 15 | betonowy | EPV | 1,5 | asfalt | 6 | bardzo dobry | 0,2 | 0,1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 409 | Skoczykłody | 16 | betonowy | ZN | 3 | asfalt | 6 | zły | 0,2 | 0,1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 410 | Skoczykłody | 17 | betonowy | EPV | 1,5 | asfalt | 6 | bardzo dobry | 0,2 | 0,1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 411 | Skoczykłody | 18 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 6 | zły | 0,2 | 0,1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 412 | Skoczykłody | 19 | betonowy | ZN | 2 | asfalt | 7 | zły | 0,2 | 0,1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 413 | Skoczykłody | 20 | betonowy | ZN | 2 | asfalt | 7 | bardzo zły | 0,2 | 0,1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 414 | Skoczykłody | 21 | betonowy | ZN | 2 | asfalt | 7 | zły | 0,2 | 1,5 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 415 | Skoczykłody | 22 | betonowy | ZN | 2 | asfalt | 6 | zły | 0,2 | 0,1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 416 | Skoczykłody | 23 | betonowy | ZN | 2 | asfalt | 6 | zły | 0,2 | 0,1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 417 | Skoczykłody | 24 | betonowy | EPV | 2 | asfalt | 6 | bardzo dobry | 0,2 | 0,1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 418 | Skoczykłody | 25 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 6 | zły | 0,2 | 0,1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 419 | Skoczykłody | 26 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 6 | zły | 0,2 | 0,1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 420 | Wysokienice | 27 | betonowy łączony | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,1 | 0,1 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 421 | Wysokienice | 28 | betonowy | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,1 | 0,1 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 422 | Wysokienice | 29 | betonowy | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,1 | 0,1 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 423 | Wysokienice | 30 | betonowy | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,1 | 0,1 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 424 | Wysokienice | 31 | betonowy łączony | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,1 | 0,1 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 425 | Wysokienice | 32 | betonowy | ZN | 3 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,1 | 0,1 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 426 | Wysokienice | 33 | betonowy | ZN | 3 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,1 | 0,1 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 427 | Wysokienice | 34 | betonowy | ZN | 3 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,1 | 0,1 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 428 | Wysokienice | 35 | betonowy łączony | ZN | 2,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,1 | 0,1 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 429 | Wysokienice | 36 | betonowy łączony | ZN | 1 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,1 | 0,1 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 430 | Wysokienice | 37 | betonowy | EPV | 2 | asfalt | 6 | bardzo dobry | 0,2 | 1,5 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 431 | Wysokienice | 38 | betonowy | EPV | 2 | asfalt | 6 | bardzo dobry | 0,2 | 1,5 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 432 | Wysokienice | 39 | betonowy | EPV | 2 | asfalt | 6 | bardzo dobry | 0,2 | 1,5 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 433 | Wysokienice | 40 | betonowy łączony | ZN | 4 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,2 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 434 | Wysokienice | 41 | betonowy łączony | ZN | 3 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,2 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 435 | Wysokienice | 42 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,2 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 436 | Wysokienice | 43 | betonowy łączony | ZN | 1,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,2 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 437 | Wysokienice | 44 | betonowy łączony | ZN | 1,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,2 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 438 | Wysokienice | 45 | betonowy łączony | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 1,5 | dobry | 95 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 439 | Wysokienice | 46 | betonowy łączony | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,2 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 440 | Wysokienice | 47 | betonowy | ZN | 4 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,2 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 441 | Wysokienice | 48 | betonowy | ZN | 4 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,2 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 442 | Wysokienice | 49 | betonowy | ZN | 4 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 443 | Wysokienice | 50 | betonowy | ZN | 3 | asfalt | 7 | dobry | 0,2 | 0,2 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 444 | Wysokienice | 51 | betonowy łączony | ZN | 4 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,2 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 445 | Wysokienice | 52 | betonowy | ZN | 3 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 446 | Wysokienice | 53 | betonowy | ZN | 4 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,2 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 447 | Wysokienice | 54 | betonowy łączony | ZN | 4 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 448 | Wysokienice | 55 | betonowy łączony | ZN | 4 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 449 | Wysokienice | 56 | betonowy | ZN | 4 | asfalt | 6 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 450 | Wysokienice | 57 | betonowy łączony | ZN | 3 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 451 | Wysokienice | 58 | betonowy | ZN | 2 | asfalt | 6 | dostateczny | 0,2 | 0,2 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 452 | Wysokienice | 59 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 6 | dostateczny | 0,2 | 0,2 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 453 | Wysokienice | 60 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 6 | dostateczny | 0,2 | 0,2 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 454 | Wysokienice | 61 | betonowy łączony | ZN | 2 | asfalt | 6 | dostateczny | 0,2 | 0,2 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 455 | Wysokienice | 62 | betonowy | ZN | 2 | asfalt | 6 | dostateczny | 0,2 | 0,2 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 456 | Wysokienice | 63 | betonowy | ZN | 2 | asfalt | 6 | dostateczny | 0,2 | 0,3 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 457 | Wysokienice | 64 | betonowy łączony | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,2 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 458 | Wysokienice | 67 | betonowy łączony | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,1 | 0,1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 459 | Wysokienice | 68 | betonowy łączony | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,1 | 0,1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 460 | Wysokienice | 69 | betonowy | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,1 | 0,1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 461 | Wysokienice | 70 | betonowy łączony | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,1 | 0,1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 462 | Wysokienice | 71 | betonowy łączony | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,1 | 0,1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 463 | Wysokienice | 72 | betonowy | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,1 | 0,1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 464 | Wysokienice | 73 | betonowy łączony | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,1 | 0,1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 465 | Wysokienice | 74 | betonowy | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,1 | 0,1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 466 | Wysokienice | 75 | betonowy | ZN | 1,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,1 | 0,1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 467 | Wysokienice | 76 | betonowy łączony | ZN | 1,5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,1 | 0,1 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 468 | Wysokienice | 77 | betonowy łączony | ZN | 2 | asfalt | 6 | dostateczny | 0,1 | 0,1 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 469 | Wysokienice | 78 | betonowy łączony | ZN | 5 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,1 | 1,2 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 470 | Wysokienice | 79 | betonowy | ZN | 1 | żwir | 7 | dostateczny | 0,1 | 0,1 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 471 | Wysokienice | 80 | betonowy łączony | ZN | 1 | żwir | 7 | dostateczny | 0,1 | 0,1 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 472 | Wysokienice | 81 | betonowy łączony | ZN | 4 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,1 | 0,1 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 473 | Wysokienice | 82 | betonowy | ZN | 2 | asfalt | 6 | dostateczny | 0,1 | 0,1 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 474 | Wysokienice | 83 | betonowy łączony | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,2 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 475 | Wysokienice | 84 | betonowy łączony | ZN | 3 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,2 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 476 | Wysokienice | 85 | betonowy | ZN | 4 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,2 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 477 | Wysokienice | 86 | betonowy | ZN | 2 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,2 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 478 | Wysokienice | 87 | betonowy łączony | ZN | 3 | asfalt | 6 | dostateczny | 0,1 | 0,1 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 479 | Wysokienice | 88 | betonowy łączony | ZN | 4 | asfalt | 6 | dostateczny | 0,1 | 0,1 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 480 | Wysokienice | 89 | betonowy łączony | ZN | 3 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,2 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 481 | Wysokienice | 90 | betonowy łączony | ZN | 3 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,2 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 482 | Wysokienice | 91 | betonowy łączony | ZN | 3 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,1 | 0,1 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 483 | Wysokienice | 92 | betonowy łączony | ZN | 4 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,1 | 0,1 | dostateczny | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 484 | Złota | 1 | betonowy łączony | ZN | 7 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,2 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 485 | Złota | 2 | betonowy | ZN | 4 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,2 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 486 | Złota | 3 | betonowy łączony | ZN | 4 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,2 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 487 | Złota | 4 | betonowy | ZN | 4 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,2 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 488 | Złota | 5 | betonowy łączony | ZN | 3 | asfalt | 7 | dostateczny | 0,2 | 0,2 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | PGE |
| 489 | Złota | 65 | betonowy | EPV | 3 | asfalt | 6 | bardzo dobry | 0,2 | 1,2 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |
| 490 | Złota | 66 | betonowy | EPV | 3 | asfalt | 6 | bardzo dobry | 0,2 | 1,2 | dobry | 120 | napowietrzna | Gmina | Gmina |

Źródło: Inwentaryzacja terenowa.