**Załącznik nr 1**

……………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

# .............................. dn. …………...

# ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTOWEGO

**ZAMAWIAJĄCY:**

## **Zakład Oczyszczania Miasta Spółka z o.o. 41-400 Mysłowice, ul. Stadionowa 11**

Nawiązując do zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym wariant 1, którego celem jest zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem wiaty wykorzystywanej do rozładunku odpadów do prasy Zakładu Oczyszczania Miasta w Mysłowicach zlokalizowanej w Mysłowicach przy ul. Miarki 36-38. nr postępowania 12/2024/ZOMM, na warunkach określonych w SWZ oferuję wykonanie w/w przedmiotu zamówienia:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <-N  **Nr** | <-P  **Kod pozycji** | <-  **Opis robót, wyliczenie ilości robót** | <-J  **Jm** | **Ilość** | <-K  **.**  **Krotność** | **Cena jednostkowa (netto)**aj | **Wartość**  **(netto)** |
|  | Kosztorys | **MODERNIZACJA WRAZ Z REMONTEM BUDYNKÓW NALEŻĄCYCH DO ZAKŁADU**  **OCZYSZCZANIA MIASTA w MYSŁOWICACH** |  |  |  |  |  |
| 1 | Element | **Prace remontowe** |  |  |  |  |  |
| 1 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż instalacji oświetleniowej i odgromowej | kpl. | 1 |  |  |  |
| 2 | KNNR 7/602/1 | Analogia - rozebranie pokrycia dachowego z blachy falistej | m2 | 352,200 |  |  |  |
| 3 | KNNR 7/601/1 | Analogia - rozebranie poszycia ścian z blachy falistej | m2 | 462,00 |  |  |  |
| 4 | KNR 712/107/3 | Czyszczenie strumieniowo-ścierne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje szkieletowe - słupy | m2 | 83,262 |  |  |  |
| 5 | KNR 712/107/3 | Czyszczenie strumieniowo-ścierne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje szkieletowe - rygle i inne dachowe | m2 | 198,043 |  |  |  |
| 6 | KNR 712/107/3 | Czyszczenie strumieniowo-ścierne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje szkieletowe - rygle i inne ścienne | m2 | 158,9503 |  |  |  |
| 7 | KNR 712/222/2  (2) | Zabezpieczenie konstrukcji stalowych w systemie malarskim dla środowiska korozyjności C3 - słupy | m2 | 83,262 | 2 |  |  |
| 8 | KNR 712/222/2  (2) | Zabezpieczenie konstrukcji stalowych w systemie malarskim dla środowiska korozyjności C3 - rygle | m2 | 198,043 | 2 |  |  |
| 9 | KNR 712/222/2  (2) | Zabezpieczenie konstrukcji stalowych w systemie malarskim dla środowiska korozyjności C3 - płatwie | m2 | 158,950 | 2 |  |  |
| 10 | KNNR 7/602/1 | Montaż poszycia dachowego z blachy trapezowej T14 gr. 1,25 mm | m2 | 352,200 |  |  |  |
| 11 | NNRNKB  202/541/1 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej | m2 | 9,800 |  |  |  |
| 12 | KNRW  202/522/2 (1) | Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙15˙cm | m | 28,00 |  |  |  |
| 13 | KNRW  202/529/1 (1) | Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙10˙cm | m | 19,500 |  |  |  |
| 14 | KNNR 7/601/1 | Montaż poszycia ściennego z blachy trapezowej T14 gr. 1,25 mm | m2 | 462,00 |  |  |  |
| 15 | KNR 404/301/4 | Rozbiórka istniejącej posadzki betonowej gr 20 cm | m3 | 51,700 |  |  |  |
| 16 | KNR 404/1103/1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, | m3 | 51,700 |  |  |  |
| 17 | KNR 404/1103/4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym wraz z opłatą za składowanie | m3 | 51,700 |  |  |  |
| 18 | KNR 201/205/2 | Korytowanie pod podbudowę nawierzchni z odwozem urobku na odległość 1 km - mechanicznie 90% | m3 | 69,795 |  |  |  |
| 19 | KNR 201/301/2 | Korytowanie pod podbudowę nawierzchni z odwozem urobku na odległość 1 km - ręcznie 10% | m3 | 7,755 |  |  |  |
| 20 | Kalkulacja indywidualna | Opłata za składowanie i utylizację materiałów z wykopów | m3 | 77,550 |  |  |  |
| 21 | KNR 231/103/4 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchn | m2 | 258,500 |  |  |  |
| 22 | KNR 231/114/5 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm - tłuczeń 31,5/63 mm | m2 | 258,500 |  |  |  |
| 23 | KNR 231/114/7 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm - tłuczeń 0/31,5 mm | m2 | 258,500 |  |  |  |
| 24 | KNR 231/114/8 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - dodatkowe 7 cm - tłuczeń 0/31,5 mm | m2 | 258,500 | 7 |  |  |
| 25 | KNR 231/402/4 | Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem | m3 | 5,520 |  |  |  |
| 26 | KNR 231/403/3 | Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 69,000 |  |  |  |
| 27 | NNRNKB 202/11  29/2 (2) | Posadzka betonowe zbrojona gr. 20 cm - beton C20/25 zacierana powierzchniowow na gładko | m2 | 258,500 |  |  |  |
| 28 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie intalacji oświetleniowej | kpl. | 1 |  |  |  |
| 29 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie instalacji odgromowej | kpl. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **RAZEM:** |  |

**Całkowita wartość zamówienia wartość zamówienia** (netto) ……………………………...

Słownie netto: ………………………………………………………………………………………….

(brutto) ………………………………………………………………..

Słownie brutto: ………………………………………………………………………………………….

1. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 SWZ.
2. Oświadczam, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w SWZ dotyczącej niniejszego postępowania.

........................................................................................................................

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy