**Załącznik nr 7 do SWZ**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego grzewczego lekkiego w ilości około **75,00 m3**, w tym:

* 2024 r. – 20,00 m3,
* 2025 r. – 55,00 m3,

do kotłowni należącej do Zamawiającego zlokalizowanej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku spełniającego niżej wymienione parametry zgodnie z normą PN-C 96024:2011:

* Gęstość w temperaturze 15oC – max 860 kg/ m3;
* Skład frakcyjny:

- do temperatury 250 oC destyluje – max 65 % (V/V);

- do temperatury 350 oC destyluje – min 85 % (V/V);

* Lepkość w temperaturze 20 oC – max 6,00 mm2/s;
* Temperatura zapłonu – min 56 oC;
* Temperatura płynięcia – max -20 oC;
* Zawartość siarki – max 0,10 %(m/m);
* Zawartość wody – max 200 mg/kg;
* Zawartość zanieczyszczeń stałych – max 24 mg/kg;
* Pozostałość po koksowaniu – max 0,30 % (m/m);
* Pozostałość po spopieleniu – max 0,01 % (m/m);
* Wartość opałowa – min 42,6 MJ/kg.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek oleju.
2. Dostawy oleju będą się odbywały sukcesywnie w ciągu trwania umowy każdorazowo na zlecenie zapotrzebowania Zamawiającego.
3. Realizacja dostaw w terminie do 48 godzin od złożenia zapotrzebowania (zgodnie ze złożona ofertą).
4. Czas wykonywania dostaw ustala się na dni robocze w godzinach 8:00 (rozpoczęcie wyładunku) do 14:00 (zakończenie wyładunku).
5. Przewidywane ilości jednorazowego zamówienia: nie większe niż 10,00 m3.
6. Wraz z dostawą Wykonawca przedkłada świadectwo jakości dla każdej partii oleju.  
   W przypadku wystąpienia szkody w instalacji grzewczej Zamawiającego wynikłej i udowodnionej winy złej jakości paliwa, Wykonawca pokryje koszty jej naprawy.
7. Rozliczenie następować będzie za ilość rzeczywiście dostarczonego oleju każdorazowo po dostawie na warunkach określonych w umowie.
8. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet realizacji dostaw.
9. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie po zgłoszeniu zapotrzebowania za pośrednictwem telefonu, drogą elektroniczną przez przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w umowie. Ilość oraz termin każdorazowej dostawy do miejsc wskazanych w przedmiocie umowy określane będą przez przedstawiciela Zamawiającego, z jednoczesnym obowiązkiem realizacji dostawy w terminie nie później niż do 48 godzin od daty zgłoszenia zapotrzebowania.
10. Dostawa musi być realizowana przy użyciu specjalistycznego sprzętu i cystern przeznaczonych do przewozu oleju opałowego, posiadających odpowiednie atestowane mierniki przepływowe paliwa i wyposażonych w niezbędne urządzenia do bezproblemowego przepompowania oleju do zbiorników. Transport paliw winien spełniać wymogi odpowiednich przepisów prawa, w tym dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.
11. Każdorazowe przepompowanie oleju do zbiornika Zamawiającego będzie się odbywało tylko i wyłącznie w obecności osoby upoważnionej przez Zamawiającego.
12. Przy każdej dostawie wymagane jest przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego - osobie dokonującej odbioru danej partii oleju opałowego dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku jakości dostarczonego oleju (,,świadectwo jakości”) określonego przez Zamawiającego w niniejszym opisie. Koszty transportu ujęte zostaną w cenie oleju opałowego lekkiego.
13. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości dostarczanego oleju, w stosunku do ilości określonych w punkcie 1 niniejszego opisu, z uwagi na uwarunkowania pogodowo – atmosferyczne bądź w wyniku innych czynników mających wpływ na zapotrzebowanie Zamawiającego w zakresie ilości dostaw oleju. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmiany zamówienia. Rozliczenie za dostawy będzie dokonywane zgodnie z rzeczywistą ilością dostarczonego oleju.