Z-t-P/39/2024

Załącznik nr 7 do SWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pelletu i ekogroszku do jednostek Policji garnizonu   
   warmińsko – mazurskiego.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania częściowe. Zakres terytorialny dostaw dla każdego zadania obejmuje teren działania jednostki Policji, której zadanie dotyczy:

* **Zadanie nr 1** – sukcesywne dostawy pelletu do kotłowni zlokalizowanej na terenie PP w Zalewie przy   
  ul. 29 stycznia 7 (teren działania Komendy Powiatowej Policji w Iławie) w szacowanej ilości **12,0 ton,**
* **Zadanie nr 2** – sukcesywne dostawy ekogroszku do kotłowni zlokalizowanej na terenie Komendzie Powiatowej Policji w Olecku przy ul. Zamkowej 1 w szacowanej ilości **90,0 ton,**
* **Zadanie nr 3** – sukcesywne dostawy ekogroszku do kotłowni zlokalizowanej na terenie PP w Miłakowie przy   
  ul. Daszyńskiego 14 (teren działania Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie) w szacowanej ilości **10,0 ton**

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybrane zadania częściowe w ramach podziału jak wyżej.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2/1-3 (Formularze cenowe dla każdego zadania oddzielnie) oraz załącznik nr 7 (Opis przedmiotu zamówienia).
2. Wykonawca do każdej dostawy dołączy świadectwo jakości na potwierdzenie spełniania parametrów dostarczonego pelletu / ekogroszku.
3. Wykonawca towar dostarczy własnym transportem i na swój koszt do poszczególnych miejsc dostawy.
4. Dostawa odbędzie się w terminie 6 dni roboczych od dnia zamówienia przez Zamawiającego – zamówienie   
   za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Zamawiający będzie realizował dostawy, stanowiące przedmiot zamówienia, w formie zamówień cząstkowych, zgodnie z bieżącymi potrzebami.

**PELLET (zadanie nr 1):**

Pellet klasy A1, 6 mm, jakość według normy PN-EN 14961-2:2011

**EKOGROSZEK (zadania nr 2-3):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asortyment / gatunek | Wartość opałowa MJ/kg | Granulacja mm | Zdolność spiekania RI | Zawartość popiołu % | Zawartość siarki % | Wilgotność % |
| Ekogroszek | 26-29 | 5-25 | <20 | Max 8 | Max 0,8 | Max 4 |