Załącznik nr 6 do SWZ

**FORMULARZ PRODUKTOWY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MINIMALNE wymagania techniczne funkcjonalno- użytkowe** | | **Należy wypełnić wszystkie kolumny poprzez zaznaczenie spełnia/nie spełnia lub wpisanie parametrów technicznych** |
| **WYMAGANIA OGÓLNE** | |
| Rodzaj pojazdu | Pojazd specjalistyczny spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 poz. 988 ze zm.), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz.U z 2016 r. poz. 2022 ze zm.) | Samochód osobowy z homologacją marki…………………  Typ/model…………………………………………  Kolor ………………………………………………… |
| Rok produkcji | 2024 fabrycznie nowy | Rok produkcji …………………………………… |
| Pojemność skokowa | Nie mniej niż 1900 cm3 | Pojemność skokowa ………………………… |
| Moc silnika | Nie mniej niż 130 KM | Moc silnika ………………………………………. |
| Typ silnika | Diesel | Typ silnika ……………………………………….. |
| Norma emisji spalin | Minimum Euro 6 | Norma emisji spalin ………………………… |
| Skrzynia biegów | Manualna 6 lub automat nie koniecznie | Skrzynia biegów ……………………………… |
| Napęd | Oś przednia | Napęd …………………………………………….. |
| Długość minimalna/  maksymalna pojazdu | 5400 mm do 6000 mm | Długość ……………………………………………. |
| Wysokość  maksymalna pojazdu | Max 2200 mm | Wysokość ……………………………………….. |
| Szerokość maksymalna pojazdu | Max 2700 mm | Szerokość ……………………………………….. |
| System bezpieczeństwa | - system monitorowania ciśnienia w oponach,  - system stabilizacji toru jazdy,  - system wspomagania hamowania,  - system wspomagający pokonywanie podjazdów,  - system zapobiegający blokowaniu kół (ABS),  - wycieraczki automatyczne przedniej szyby z czujnikiem deszczu,  - alarm oraz centralny zamek sterowany zdalnie,  - minimum tylne czujniki parkowania. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* |
| Ogumienie | - jeżeli auto jest na oponach letnich, dodatkowo komplet opon zimowych i odwrotnie,  - pełnowymiarowe koło zapasowe. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* |
| Ilość miejsc siedzących 1+8 | - siedzenie obok kierowcy dwuosobowe  - I rząd siedzeń w przestrzeni pasażerskiej 2+1. Jednoosobowe odchylane.  - II rząd siedzeń w przestrzeni pasażerskiej 1+2, lub odwrotnie jedno z możliwością szybkiego demontażu na wózek inwalidzki. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* |
| Charakterystyka budowy pojazdu | - wszystkie fotele w pojeździe wyposażone w regulowane zagłówki i trzypunktowe pasy bezpieczeństwa,  - fotel kierowcy z regulacją przesuwu, wysokości, stopnia pochylenia oraz podłokietnikiem,  - poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera,  - tapicerka materiałowa foteli i podsufitką oraz wykończeniem bocznym w postaci plastikowych paneli,  - antypoślizgowa wykładzina PCV całej podłogi,  - dywaniki gumowe w przestrzeni kierowcy,  -ściągane welurowe pokrowce na wszystkie siedzenia,  - tylne drzwi dwuskrzydłowe, wyposażone w wycieraczki,  - pełne przeszklenie pojazdu, szyby przyciemniane w kabinie tylnej. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* |
| Wyposażenie dodatkowe | -klimatyzacja w kabinie kierowcy,  - nawiew w drugim rzędzie siedzeń,  - elektrycznie otwierane szyby w przedziale kierowcy,  -podgrzewana przednia szyba,  - odmrażanie tylnej szyby,  - zamontowane oryginalne radio umożliwiające obsługę stacji radiowych w technologii cyfrowej, port USB i system Bluetooth umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem, sterowane  z kierownicy,  - komplet narzędzi: podnośnik, klucz do kół, gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, linka holownicza. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* |
| Przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych | - dokumenty umożliwiające rejestrację samochodu na 9 osób , uwzględniającą zabudowę specjalistyczną do przewozu osob niepełnosprawnych z możliwością przewozu wózka inwalidzkiego (homologacja pojazdu),  - minimum 1 stanowisko dla wózka inwalidzkiego  - stanowisko wózka inwalidzkiego zamiennie z siedzeniem w III rzędzie,  - atestowane mocowanie dla wózka inwalidzkiego oraz 3-punktowe pasy zabezpieczające osobę na wózku inwalidzkim,  - zestaw pasów bezpieczeństwa oraz pasów mocujących wózek,  - atestowane rozkładane najazdy aluminiowe wprowadzające wózek do pojazdu z powierzchnią antypoślizgową, montowane z tyłu pojazdu,  - uchwyt ułatwiający wsiadanie zamontowany przy drzwiach przesuwnych,  - kierunkowskazy dachowe w tylnej części pojazdu,  - oznakowanie pojazdu z przodu i tyłu symbolem, pojazd dla osób niepełnosprawnych. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA\* |
| Gwarancja | - 3 lata- mechaniczna (na silnik wszystkie podzespoły samochodu, obejmujące prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne),  - 3 lata na powłokę lakierniczą,  - 5 lat na perforację nadwozia. | - ……. lata- mechaniczna (na silnik wszystkie podzespoły samochodu, obejmujące prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne),  - ……… lata na powłokę lakierniczą,  - ……. lat na perforację nadwozia. |

\* - niepotrzebne skreślić

****