Załącznik nr 5 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia / Formularz techniczny

**Dostawa trzech samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dla powiatu ciechanowskiego realizowanego w ramach „Programu wyrównania różnic**

**między regionami III” w obszarze D dofinansowanego ze środków PFRON**

Dostawa trzech samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dla powiatu ciechanowskiego realizowanego w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami III” w obszarze D dofinansowanego ze środków PFRON, obejmuje zadania:

Zadanie 1: Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ze stanowiskiem dla wózka inwalidzkiego dla Ośrodka Wsparcia w Ciechanowie

Zadanie 2: Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach dla Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie

Zadanie 3: Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Ciechanowie

Kody CPV:

34100000-8 - Pojazdy silnikowe

34110000-1 - Samochody osobowe

34114000-9 - Pojazdy specjalne

34114400-3 - Minibusy

**1. Wymagania ogólne**

1. Samochody muszą być fabrycznie nowe (zgodnie z art. 2 pkt 62 ustawy z dnia 20 czerwca   
   1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.) oraz posiadać aktualne świadectwo homologacji typu pojazdu wydane zgodnie z ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r.   
   o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. 2023 r. poz. 919).
2. Pojazdy muszą posiadać świadectwa homologacji jako samochody osobowe przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (świadectwa należy dostarczyć wraz z samochodem), wydane przez ustawowo uprawniony organ oraz musi spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U z 2024 r. poz. 502) jak również warunki przewidziane w przepisach prawa Wspólnotowego Unii Europejskiej dla samochodów osobowych.
3. Liczba sztuk: przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 3 samochodów typu minibus.
4. Pojazdy muszą posiadać niezbędne dokumenty pozwalające na ich rejestrację i eksploatację na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

**2. Podstawowe parametry techniczne i użytkowe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania Zamawiającego** | | **Oferta Wykonawcy** |
| 1. | Rok produkcji | 2023/2024 |  |
| 1. **Parametry techniczne pojazdu** | | | |
| 2. | Ilość miejsc | 9 (8+1)  w tym kierowca oraz jedno stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego |  |
| 3. | Pojemność silnika | min. 1800 cm3 – max. do 2 500 cm3 |  |
| 4. | Moc silnika | min. 110 kW |  |
| 5. | Rodzaj silnika | Wysokoprężny, diesel z bezpośrednim wtryskiem paliwa, spełniający normę spalin EURO 6 |  |
| 6. | Rodzaj paliwa | Olej napędowy |  |
| 7. | Skrzynia biegów manualna lub automatyczna  Ilość biegów | 6 biegów plus bieg wsteczny |  |
| 8. | Dopuszczalna masa całkowita: | do 3 500 kg |  |
| 9. | Rozstaw osi | Od 3 200mm do 3 900 mm |  |
| 10. | Długość i wysokość  samochodu średnia | Długość – od 5100 mm do 6000  Szerokość całkowita z lusterkami do 2500 mm  wysokość całkowita od 1 900 mm do 2 600 mm  Minimalna pojemność przestrzeni bagażowej: 1 300 dm3 |  |
| 11. | Napęd kół | Na koła przednie |  |
| 1. **Wyposażenie** | | | |
| 12. | Układ hamulcowy | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) |  |
| System wspomagania nagłego hamowania (AEBS) |  |
| System kontroli toru jazdy ESP |  |
| 13. | Prowadzenie pojazdu | System kontroli pasa ruchu |  |
| Regulator prędkości |  |
| Czujnik ciśnienia w oponach |  |
| 14. | Nadwozie | Drzwi boczne przesuwne prawe z szybą stałą |  |
| Ściana lewa środkowa przeszklona szybą stałą |  |
| Ściany boczne w tylnej części przeszklone |  |
| Uchwyt wspomagający wsiadanie zamontowany wewnątrz przy  drzwiach przesuwnych |  |
| Tylnie drzwi dwuskrzydłowe z szybami, wyposażone w ogrzewanie szyby, wycieraczki, spryskiwacz, otwierane pod kątem 180 lub 168 |  |
| Lusterka boczne ogrzewane i sterowane oraz składane elektrycznie |  |
| Kolor: preferowany kolor biały, srebrny, szary |  |
| Szyby w drzwiach przednich  otwierane elektrycznie |  |
| 15. | System  bezpieczeństwa | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera |  |
| Trójpunktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami dla wszystkich  miejsc siedzących |  |
| Automatyczne światła drogowe |  |
| Lusterko wewnętrzne wsteczne chroniące przed oślepieniem |  |
| Światła przeciwmgielne |  |
| Zabezpieczenie drzwi przesuwnych przed otwarciem |  |
| Centralny zamek z pilotem |  |
| Czujniki parkowania tył |  |
| Zagłówki siedzeń z regulacją  wysokości lub bez regulacji |  |
| 1. **Fotele, przestrzeń pasażerska, kabina kierowcy** | | | |
| 16. | Kabina kierowcy | Kierownica ze skóry ekologicznej |  |
| Fotel kierowcy z regulacją  wysokości i podłokietnikiem |  |
| Oświetlenie w podsufitce |  |
| Zamykany schowek na desce rozdzielczej |  |
| 17. | Przestrzeń  pasażerska | Kanapa w II i III rzędzie lub  fotele pojedyncze z możliwością szybkiego demontażu |  |
| Kanapa w III rzędzie z możliwością szybkiego demontażu |  |
| 2 mocowania ISOFIX w II rzędzie |  |
| podłokietniki |  |
| Gumowa wykładzina w części ładunkowej lub inna wykładzina zmywalna |  |
| Siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny w kolorze ciemnym |  |
| 18. | Inne | Komplet dwóch kluczyków |  |
| Światła do jazdy dziennej LED |  |
| Radioodtwarzacz z anteną samochodową |  |
| Klimatyzacja manualna w kabinie kierowcy i przestrzeni pasażerskiej  lub  klimatyzację automatyczną w kabinie kierowcy i manualną w przedziale pasażerskim |  |
| Alarm antywłamaniowy |  |
| Apteczka, Gaśnica, Trójkąt  ostrzegawczy, Podnośnik, Klucz do zmiany kół |  |
| 19. | Ogumienie | Koło zapasowe pełnowymiarowe |  |
| Komplet kół letnich i zimowych na felgach stalowych, fabrycznie nowe nie starsze niż 12 miesięcy |  |
| 20. | Gwarancja | Gwarancja mechaniczna na  samochód (tj. na wszystkie wskazane w fabrycznym dokumencie gwarancji  zespoły i podzespoły samochodu, obejmujące prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe, montażowe oraz produkcyjne) oraz zabudowę samochodu służącą do przewozu osób niepełnosprawnych - minimum 24 miesiące |  |
| gwarancja na perforacje karoserii pojazdu - minimum 24 miesiące |  |
| gwarancja na wady lakiernicze - minimum 24 miesiące |  |
| 20. | Dokumenty | Instrukcja w języku polskim |  |
| Książka gwarancyjna z warunkami gwarancji |  |
| 1. **Przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych** | | | |
| Pojazd powinien być przystosowany do przewozu 7 osób, tj. kierowca oraz 6 pasażerów z jednym stanowiskiem do mocowania wózka inwalidzkiego. Szyny podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego zamiennie z kanapą trzeciego rzędu siedzeń. | | | |
| 22. | Atestowane pasy do mocowania wózka inwalidzkiego | |  |
| 23. | Atestowane pasy do mocowania osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim – trzypunktowe | |  |
| 24. | Najazdy teleskopowe umożliwiające wprowadzenie wózka inwalidzkiego | |  |
| 25. | Zabudowa do przewozu osoby na wózku inwalidzkim z tyłu pojazdu tj. szyny podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego zamiennie z kanapą trzeciego rzędu siedzeń. | |  |
| 26. | Dodatkowe kierunkowskazy w tylnej części dachu pojazdu – włączenie świateł awaryjnych podczas wprowadzania osoby niepełnosprawnej do pojazdu | |  |
| 27. | Homologacja: do przewozu osób niepełnosprawnych | |  |
| 28. | Pojazd musi być wyposażony w 2 kwadratowe magnetyczne - samoprzylepne tablice barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej, z tyłu i z przodu pojazdu o wymiarach 20 cm / 20 cm. zgodnie z art. 58 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.) | |  |
| 1. **Wymogi środowiskowe** | | | |
| 29. | Emisja gazów tj. zanieczyszczeń tlenku azotu (NOx),  cząsteczek stałych (PM), węglowodór (HC) oraz tlenku węgla (CO), zmierzona według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych – zgodnie z normą minimum EURO 6 E | |  |

3. Do samochodów Wykonawca zobowiązuje się dołączyć:

1. instrukcje obsługi i konserwacji samochodów i sprzętu (wyposażenia) w języku polskim,
2. książkę gwarancyjną dla samochodu i/lub wyposażenia w języku polskim,
3. wykaz dostarczonego sprzętu (wyposażenia), stanowiącego wyposażenie samochodów, wykaz ilościowo-wartościowy (brutto) wyposażenia składającego się na samochody (niezbędnego do wprowadzenia na ewidencję majątkową),
4. wykaz adresów punktów serwisowych na terenie kraju,
5. dokumentację niezbędną do rejestracji pojazdów,
6. inne wymagane przez przepisy prawa.
7. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona oznakowanie pojazdów tj. umieszczenie   
   w widocznym miejscu (na bokach po jego obu stronach) na pojazdach logo samorządu oraz informację (w postaci naklejki przekazanej przez PFRON) o dofinansowaniu zakupu pojazdu ze środków PFRON wraz z logo PFRON. Szczegóły oznakowania pojazdów zostaną przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
8. Wykonawca wyda Zamawiającemu przedmiot zamówienia z pełnymi zbiornikami paliwa  
   i płynów eksploatacyjnych.
9. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia przeprowadzi szkolenie z obsługi pojazdu dla trzech przedstawicieli Zamawiającego w dniu odbioru faktycznego dostawy.