**Załącznik nr 2 do SWZ**

**Minimalne wymagania techniczno – użytkowe dla nowego samochodu do transportu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Sławno**

| **L.P** | **WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO** | **PROPOZYCJE WYKONAWCY\*** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Wymagania dotyczące pojazdu:** |  |
| 1.1 | Samochód fabrycznie nowy, dopuszcza się samochód wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 r. przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych spełniający następujące parametry i posiadający następujące wyposażenie: |  |
| ilość miejsc – maksymalnie 9 z możliwością szybkiego demontażu, wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, |  |
| możliwość przewożenia jednocześnie 8 pasażerów, w tym 1 osoby przewożonej na wózku przy wykorzystaniu windy, |  |
| samochód o pojemności 1.9 l, Turbo Diesel, co najmniej 130 KM, |  |
| min. 5-biegowa, manualna lub automatyczna skrzynia biegów, |  |
| norma spalin – min. Euro 6, |  |
| zużycie paliwa – wartość uśredniona maksymalnie 8,5 litra / 100 km, |  |
| poduszki bezpieczeństwa czołowe oraz boczne dla kierowcy i pasażera (Zamawiający dopuszcza poduszkę powietrzną boczną kierowcy i poduszki kurtynowe dla I rzędu siedzeń bez poduszki powietrznej pasażera), |  |
| poduszki boczne powietrzne kurtynowe chroniące głowę oraz klatkę piersiową w I rzędzie siedzeń (Zamawiający dopuszcza poduszkę powietrzną boczną kierowcy i poduszki kurtynowe dla I rzędu siedzeń bez poduszki powietrznej pasażera), |  |
| czujniki niezapiętych pasów bezpieczeństwa, |  |
| odcięcie paliwa w przypadku uderzenia, |  |
| przednie lampy halogenowe lub Full LED, |  |
| przednie lampy przeciwmgielne, |  |
| systemy ABS, ESP i BA, |  |
| wycieraczki przedniej szyby, |  |
| czujnik monitorowania ciśnienia w oponach, |  |
| schowki w drzwiach przednich, |  |
| koło zapasowe pełnowymiarowe z zestawem narzędzi i podnośnikiem, |  |
| lusterko wsteczne w kabinie, |  |
| lusterka zewnętrzne podgrzewane, sterowane i składane elektrycznie z czujnikiem martwego pola, |  |
| krótka antena, |  |
| 2 kluczyki: 1 zwykły + 1 ze zdalnym sterowaniem lub 2 ze zdalnym sterowaniem, |  |
| klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, nawiew w tylnej części pojazdu lub klimatyzacja manualna z oddzielnym sterowaniem na tylną część pojazdu, |  |
| centralny zamek, |  |
| drzwi boczne przesuwane prawe, sterowane manualnie, |  |
| radioodbiornik zdalnie sterowany z zintegrowanym wyświetlaczem (Bluetooth, USB) + 4 głośniki, |  |
| tapicerka materiałowa w kolorze ciemnoszarym, |  |
| fotel kierowcy z podłokietnikiem, |  |
| lakier metalik (kolor inny niż biały), |  |
| regulowana skórzana kierownica multimedialna, |  |
| czujniki parkowania z tyłu i z przodu, |  |
| felgi aluminiowe 16 cali letnie, |  |
| koła zimowe stalowe 16 cali, |  |
| alarm samochodowy, |  |
| apteczka pierwszej pomocy, |  |
| trójkąt ostrzegawczy, |  |
| gaśnica, |  |
| atestowane mocowania dla 1 wózka inwalidzkiego (listwy cargo w podłodze, pasy mocujące wózek, 3-punktowe pasy bezpieczeństwa dla osób na wózkach inwalidzkich).Wózek montowany zamiennie z siedzeniami III rzędu, |  |
| oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych, ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe w technologii LED), |  |
| winda dla osób niepełnosprawnych o udźwigu min. 300 kg, sterowana elektrycznie, posiadającą aktualne badania, przegląd oraz dopuszczenie do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego, posiadająca deklarację zgodności WE, |  |
| dodatkowe poręcze lub uchwyty umożliwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu, |  |
| instalacja najazdu lub windy dla wózka inwalidzkiego. |  |
| 1.2 | Samochód powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego na terenie UE. |  |
| **2** | **Pozostałe warunki Zamawiającego:** | **PROPOZYCJE WYKONAWCY\*** |
| 2.1 | Na oferowany pojazd Wykonawca udzieli gwarancji: |  |
| na zespoły i podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne – minimum 3 lata gwarancji lub limit kilometrów do minimum 90.000,00 km, |  |
| na powłokę lakierniczą – minimum 3 lata, |  |
| na perforację nadwozia – minimum 6 lat. |  |
| 2.2 | Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą samochodu przekazać:  - aktualne świadectwo homologacji na auto oraz aktualne świadectwo homologacji pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub świadectwo zgodności Unii Europejskiej,  - książkę gwarancyjną,  - książkę przeglądów serwisowych,  - instrukcję obsługi w języku polskim,  - dwa komplety kluczyków,  - pakiet usług serwisowych na okres 3 lat. |  |

**Uwaga!**

**\* - Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego**

**\* - Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne ,rzeczowe wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ (art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp)**