**Załącznik nr 1 do SWZ PZP.271.20.2024**

**Formularz oferowanych parametrów dostawy zamówienia pn.: „Zakup i dostawa pojazdu użytkowo-transportowego oraz mobilnego systemu naśnieżania dla MGOKiS w Zagórzu”**

**Część 1: Pojazd użytkowo – transportowy wraz z przystawką do wyciskania torów do narciarstwa.**

1. Pojazd użytkowo – transportowy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Minimalne wymagania:** | | **Wypełnia Wykonawca**  (opisać zastosowane rozwiązanie, podać parametry techniczne) |
| Marka, model: | |  |
| Pojazd: | Fabrycznie nowy |  |
| Silnik: | Spalinowy, Moc min. 30 kW, zgodny z normą emisji spalin |  |
| Skrzynia biegów: | Automatyczna z biegiem wstecznym, możliwość hamowania silnikiem |  |
| Napęd | 4x4 z możliwością przełączania na 4x2 |  |
| Wspomaganie kierownicy: | tak |  |
| Homologacja: | ciągnik rolniczy |  |
| Liczba miejsc siedzących: | Min.2 |  |
| Hak holowniczy: | tak |  |
| Zdolność holowania: | Min. 650 kg (uciąg na haku bez hamulca) |  |
| Prześwit | Min. 250 mm |  |
| Układ hamulcowy | Przód i tył – tarczowy, hamulec ręczny postojowy |  |
| Pojemność zbiornika paliwa: | Min. 30 L |  |
| Pojazd wyposażony w: | * Zestaw 4 kół na felgach stalowych wraz z oponami gumowymi do jazdy w terenie, * wyposażenie wymagane w ramach homologacji drogowej zgodnie z rozporządzeniem UE 167/2013 |  |
| Zaczep | Zintegrowany tylni zaczep umożliwiający domontowanie urządzeń specjalistycznych (przystawek, przyczep) |  |
| Kabina | * Kompletnie zabudowana z rur stalowych, * ogrzewana, * zamykana na kluczyk, * wyposażona w pasy bezpieczeństwa, * przednia szyba szklana z wycieraczką i spryskiwaczem, * tylni panel z szybą szklana, * Pełne drzwi |  |
| Skrzynia ładunkowa | uchylna, o ładowności co najmniej 300 kg |  |
| Dodatkowe wyposażenie pojazdu: | * Wyciągarka przednia * Dodatkowy zestaw gąsienic dedykowanych do oferowanego pojazdu wraz z niezbędnymi adapterami, montowanych zamiennie w miejsce kół * Pług przedni |  |

2) Przystawka do wyciskania torów

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Minimalne wymagania:** | | **Wypełnia Wykonawca**  (opisać zastosowane rozwiązanie, podać parametry techniczne) |
| Marka, model: | |  |
| Przystawka | * Fabrycznie nowa, * umożliwiająca wyciskanie tras do narciarstwa biegowego stylem klasycznym i łyżwowym |  |
| Przeznaczenie: | do oferowanego pojazdu użytkowo – transportowego (przystawka musi posiadać możliwość podłączenia do oferowanego pojazdu użytkowo – transportowego) |  |
| Szerokość robocza: | Nie mniejsza niż 2 m |  |
| Waga urządzenia: | Do 300 kg |  |
| Konstrukcja: | Aluminiowo-stalowa |  |
| Zaczep: | Przystosowany do oferowanego pojazdu użytkowo - transportowego |  |
| Noże do frezowania | Minimum 2 rzędy noży stalowych |  |
| Opuszczanie i podnoszenie noży frezujących: | Elektryczne sterowane |  |
| Sterowanie: | z siedzenia operatora |  |
| Wyposażenie przystawki: | * prefinishery umieszczone na początku przystawki do wygładzenia śladów po gąsienicach – 2 szt * Finisher końcowy o szerokości min. 220 cm wykonany z gumy * przystawki do wyciskania śladów do stylu klasycznego wraz z siłownikiem elektrycznym z możliwością obsługi z siedzenia operatora skutera śnieżnego – 2 szt. |  |

***dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby***

***Dokument ten Wykonawca składa wraz z ofertą w przypadku składania oferty na Część 1***

***Wykaz może zostać przekazany:***

***1) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę***

***lub***

***2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem potwierdzające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem) jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę lub przez notariusza.***