Widok fragmentu wentylacji sali widowiskowej od strony sceny

Do wykonania obniżenie okna sceny

Do wysokości 5,40 lub 5,20

Szer. okna sceny 8,98

Kulisy

2,21

Kulisy

2,21

Wysokość do wentylacji

5,42

Wysokość do belki

6,51

Wysokość sceny wewnątrz

6,82

1

Głębokość sceny

4,91

Szerokość sceny wraz z kulisami

13,41

Głębokość sceny

4,91

SUFIT BETON

OKNO SCENY

Widok ze sceny

na widownię