1. Kosa spalinowa

silnik 2-suwowy spełniający wymagania normy emisji Euro5

trójelementowy kuty wał korbowy,

tłok z dwoma pierścieniami,

wał napędowy ze stali nierdzewnej, wsparty na łożyskach ograniczających poziom drgań

Moc użyteczna urządzenia 1,2 KM - 0,9 kW

Moc/Pojemność silnika 1,4 KM - 1,0 kW / 25,4 cm³

Wyposażenie:

pasy nośne

Głowica Top&Go Ø 110mm, żyłka 2,4 / M10

Tarcza 3-zębna Ø 255 mm, grubość 1,8mm; otwór 25,4 mm

1. Odśnieżarka spalinowa,

Pojemność silnika : 212 cm3, OHV

Moc silnika : 6.5 KM

Pojemność zbiornika oleju / paliwa: 0,6 / 3 l

Rozruch: tradycyjny na linkę lub elektryczny dostępny jako wyposażenie seryjne (z sieci 230V)

Szerokość robocza: 56 cm

Biegi : 5 do przodu+2 do tyłu

Maks. zasięg wyrzutu: do 12 m

Rodzaj opon 13"x4,1"-6 super grip

Głębokość zgarniania śniegu w jednym przejeździe: 51 cm

Regulacja kanału wyrzutowego: ręczna/190° w poziomie oraz 70° w pionie