***Załącznik 8 do SIWZ***

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

| **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **WYMAGANE PARAMETRY** | **INFORMACJA**  **O SPEŁNIENIU WYMAGANYCH PARAMETRÓW /**  **lub oferowane parametry** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Silnik wysokoprężny | 4 cylindrowy, pojemność skokowa: od 1800 do 2000 cm3 ; moc minimalna: powyżej  109 kW |  |
|  | Długość całkowita | Maksymalnie 5480 mm |  |
|  | Wysokość | Maksymalnie 2000 mm |  |
|  | Średnica zawracania ( m ) | Maksymalnie 14,5 m |  |
|  | Pojemność zbiornika paliwa | Minimum 80 litrów |  |
|  | Hamulce | Przód: tarczowe wentylowane; Tył: tarczowe |  |
|  | Tempomat | Wymagany |  |
|  | Immobiliser | Wymagany |  |
|  | Liczba miejsc - 8 | Wymagane |  |
|  | Liczba drzwi - 4, tylne drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone | Wymagane |  |
|  | Skrzynia biegów | 6-biegowa skrzynia manualna |  |
|  | Fotel kierowcy | Minimum z regulacją wysokości, lędźwiową  i podłokietnikiem |  |
|  | Pozostałe fotele | Atestowane mocowanie dla 1 wózka inwalidzkiego montowanego zamiennie z środkowym fotelem III rzędu siedzeń, najazdy (szyny) aluminiowe składane z bieżnią antypoślizgową.  Pojedyncze fotele w II i III rzędzie siedzeń wyjmowane pojedynczo. |  |
|  | Elektrycznie regulowane przednie szyby | Wymagane |  |
|  | Kierownica standardowa | Kolumna kierownicy z regulacją w 2 płaszczyznach |  |
|  | Wycieraczka tylnej szyby | Wymagane |  |
|  | Poduszki powietrzne | Minimum kierowcy i pasażera |  |
|  | ESP, ABS | Wymagane |  |
|  | Wspomaganie kierownicy | Wymagane |  |
|  | Hamulec ręczny mechaniczny | Wymagany |  |
|  | Klimatyzacja manualna z obiegiem zamkniętym, nawiewy klimatyzacji na II i III rząd siedzeń, dodatkowy nawiew ciepłego powietrza na tylne siedzenia ze sterowaniem z przestrzeni pasażerskiej | Wymagana |  |
|  | Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa tył i przód | Wymagane |  |
|  | Zagłówki tylne z regulacją wysokości | Wymagane |  |
|  | Centralny zamek sterowany pilotem | Wymagane |  |
|  | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane | Wymagane |  |
|  | Oferowany zakres kolorów nadwozia – metalik:  - brązowy;  - stalowy;  - szary. | Wymagane | Wykonawca wpisuje oferowany zakres kolorów:  …………………………………….. |
|  | Auto-alarm | Wymagane |  |
|  | Czujniki parkowania: przód i tył. + kamera cofania | Wymagane |  |
|  | Automatyczny włącznik świateł | Wymagane |  |
|  | Czujnik deszczu | Wymagane |  |
|  | Przednie światła przeciwmgielne | Wymagane |  |
|  | Szyby boczne i w tylnych drzwiach przyciemniane fabrycznie | Wymagane |  |
|  | Światła do jazdy dziennej LED zamontowane fabrycznie, włączane automatyczne | Wymagane |  |
|  | Grill chłodnicy chromowany | Wymagane |  |
|  | Norma emisji spalin | Euro 6 |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe | Wymagane |  |
|  | RADIO – sterowanie radia i Bluetooth w kolumnie kierownicy | Tuner, zintegrowany wyświetlacz, Bluetooth, gniazda USB i AUX. |  |
|  | System automatycznego włączania i wyłączania świateł | Wymagany |  |
|  | Komputer pokładowy | Wymagane |  |
|  | Boczne prawe drzwi przesuwane | Wymagane |  |
|  | Dwa gniazda 12V | Wymagane |  |
|  | Obręcze kół ze stopów lekkich 17 cali z oponami letnimi + czujnik ciśnienia w oponach. | Wymagane |  |
|  | Elektroniczny termometr zewnętrzny | Wymagane |  |
|  | Komplet markowych opon zimowych na obręczach stalowych 16 cali + czujniki ciśnienia w oponach + kołpaki | Wymagane |  |
|  | Dywaniki w I, II i III rzędzie siedzeń | Wymagane |  |
|  | Zużycie paliwa w cyklu mieszanym | max do 7,5 l/100 km |  |
|  | Wewnętrzne ryglowanie zamów | Wymagane |  |
|  | Oklejenie samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych o wymiarach zgodnych z obowiązującymi przepisami | Wymagane |  |
|  | Wbudowana nawigacja | Wymagane |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WARUNKI GWARANCJI I SERWISU** | **Warunki oferowane przez Wykonawcę** |
| 1. | Minimalny okres gwarancji na :   1. na zespoły mechaniczne - *minimum* ***36 miesięcy*** *lub limit przebiegu minimum 100 000 km*   b) na perforację nadwozia - *minimum* ***144 miesiące***  c) na lakier - *minimum* ***24 miesiące*** | Wykonawca wpisuje oferowany okres gwarancji:   1. ……………………………………………………………………… 2. ……………………………………………………………………… 3. ……………………………………………………………………… |
| 2. | Ilość autoryzowanych stacji obsługi na terenie każdego województwa (minimum 1) - przypadku braku ASO na terenie województwa wykonawca pokrywa koszty transportu samochodu do najbliżej położonego stacji ASO. Zwrot kosztów transportu dotyczy zarówno przeglądów gwarancyjnych jak  i wszelkiego rodzaju napraw w okresie gwarancji . | Wykonawca wpisuje ilość stacji obsługi na terenie każdego województwa:  - świętokrzyskie,  - dolnośląskie,  - kujawsko-pomorskie,  - lubelskie,  - lubuskie,  - łódzkie,  - małopolskie,  - mazowieckie,  - opolskie,  - podkarpackie,  - podlaskie,  - pomorskie,  - śląskie,  - warmińsko-mazurskie,  - wielkopolskie,  - zachodniopomorskie, |

……………………………………

podpis Wykonawcy