**Zamawiający:**

Dom Dziecka w Mińsku Mazowieckim

ul. Budowlana 4 L

05-300 Mińsk Mazowiecki

**FORMULARZ DANYCH TECHNICZNYCH**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu bus z pełnym wyposażeniem, 9-osobowego (8 pasażerów + 1 kierowca) wg poniższych parametrów i wymagań:

|  |  |
| --- | --- |
| **OFEROWANY BUS** | |
| **TYP** |  |
| **MODEL** |  |
| **PRODUCENT** |  |

1. **Parametry techniczne**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane  (Tak lub Nie, wskazać parametr)** |
|  | Rodzaj pojazdu: bus | TAK |
|  | Rok produkcji:2024 | TAK |
|  | Rodzaj silnika: silnik wysokoprężny diesel, spełniający normę spalin – EURO 6.3, umieszczony z przodu | TAK |
|  | Napęd na oś przednią | TAK |
|  | Pojemność skokowa silnika: od 1900 cm3 | TAK |
|  | Moc silnika od 140 KM | TAK |
|  | Szerokość całkowita z lusterkami bocznymi: do 2205 mm | TAK |
|  | Wysokość całkowita pojazdu do 2000 mm | TAK |
|  | Długość pojazdu do 5320 mm | TAK |
|  | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: do 3,5 tony, umożliwiająca kierowanie pojazdem na podstawie uprawnień prawa jazdy kategorii „B” | TAK |

1. **Wygląd wewnętrzy i zewnętrzny**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane  (Tak lub Nie, wskazać parametr)** |
|  | Podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową na całej długości, bez różnicy poziomów i stopni | TAK |
|  | Uchwyty dla wsiadających przy drzwiach przesuwnych z boku pojazdu | TAK |
|  | Elektryczne przednie szyby i podgrzewana przednia szyba | TAK |
|  | Pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego, szyby boczne i tylne przyciemniane fabrycznie | TAK |
|  | Tylne drzwi dwuskrzydłowe na zawiasach, przeszklone o kącie otwarcia 180° z wycieraczkami i podgrzewana szyba | TAK |
| Opcja – klapa otwierana do góry z podgrzewana szybą i wycieraczką | NIE |
|  | Oświetlenie przedziału pasażerskiego | TAK |
|  | Tapicerowana podsufitka | TAK |
|  | Tapicerka foteli materiałowa w kolorze ciemnym | TAK |
|  | Siedzenie kierowcy z regulacją wysokości siedziska oraz pochylenia oparcia | TAK |
|  | Obok fotela kierowcy: fotel jednoosobowy | TAK |

1. **Wyposażenie pojazdu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane  (Tak lub Nie, wskazać parametr)** |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego | TAK |
|  | ABS z systemem awaryjnego hamowania | TAK |
|  | EBD elektroniczny rozdział siły hamowania | TAK |
|  | Kontrola trakcji | TAK |
|  | ESP system kontroli trakcji | TAK |
|  | System wspomagający ruszanie pod górę | TAK |
|  | Sensor zmierzchu | TAK |
|  | Sensor deszczu | TAK |
|  | Tempomat | NIE |
|  | Poduszka powietrzna przednia kierowcy i pasażera obok kierowcy | TAK |
|  | Pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów i kierowcy | TAK |
|  | Immobiliser, kluczyk z pilotem centralnego zamka | TAK |
|  | Koło zapasowe pełnowymiarowe z felga stalową lub koło dojazdowe (zamontowane w miejscu przewidzianym przez producenta), podnośnikiem i zestawem narzędzi fabrycznych | TAK |
|  | Czujniki parkowania – tył - fabryczne | TAK |
|  | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, składane i podgrzewane | TAK |
|  | System multimedialny (duży ekran z dotykowy z obsługa radia, możliwością uruchomienia funkcji android auto, Interfejs Bluetooth, zestaw głośnomówiący, gniazdo USB, głośniki) | TAK |
|  | Klimatyzacja przód i tył 2-strefowa, dodatkowy nawiew w tylnej części pojazdu | TAK |
|  | Światła do jazdy dziennej LED | TAK |
|  | Lusterko wsteczne wewnętrzne | TAK |
|  | Zbiornik paliwa od 65 litrów pojemności | TAK |

1. **Wymagania związane z przewozem osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane  (Tak lub Nie, wskazać parametr)** |
|  | Atestowany system zamocowania 1 wózka inwalidzkiego, konieczność demontażu kanapy w trzecim rzędzie przedziału pasażerskiego. | NIE |
|  | Szyny podłogowe wpuszczane w podłogę lub inny równoważny system mocowania wózka inwalidzkiego do podłoża | NIE |
|  | 3-punktowy pas bezpieczeństwa dla osoby przewożonej na wózku inwalidzkim | NIE |
|  | Komplet pasów do kotwiczenia wózka inwalidzkiego | NIE |
|  | Szyny najazdowe lub rampa najazdowa do wprowadzenia wózka | NIE |
|  | Oznakowanie zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (oklejanie samochodu znakami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych) | NIE |
|  | Dodatkowe sygnalizatory kierunkowskazów zamontowane na dachu samochodu w tylnej jego części | NIE |

Pojazd powinien spełniać wymagania, obowiązujące na terenie Polski i dotyczące dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego, aktów prawnych oraz być wykonany zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 ze zm.) i posiadać wszystkie świadectwa homologacji.

1. **Gwarancja**

* całopojazdowa
* okres gwarancji min. 3 lat lub limit 100 tys. km.
* Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny Samochodu, na zasadach przewidzianych przez producenta świadczony przez Autoryzowana Stację Obsługi najbliższą dla miasta Mińsk Mazowiecki, zlokalizowaną w odległości do 70 km od siedziby Zamawiającego.