**K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y**

**(ślepy do ofertowania)**

**Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień**

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

**NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi leśnej - Dr leśna obr.Otyń oddz.82-83 + (nr.inw.220/980) - Naprawa awaryjna**

ADRES INWESTYCJI : Nadleśnictwo Przytok - Leśnictwo Racula

INWESTOR : Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przytok z s. w Zielonej Górze

ADRES INWESTORA : 65-950 Zielona Góra ul. Kazimierza Wielkiego 24a

Stawka roboczogodziny : zł

Poziom cen :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] ................................... % R+S

Zysk [Z] .......................................................... % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] .......................................................... % (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: …………………………… (drogowa)

DATA OPRACOWANIA : ……………

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenił

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

OBMIAR

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz.** | **Razem** |
| **Remont drogi leśnej nr. inw. 220/980- naprawa awaryjna** | | | | | |
| **1** |  | **Roboty remontowe drogi , w trybie awaryjnym wariant I ( miałowanie nawierzchni)** | | | |
| 1  d.1 | KNR 2-31  1004-02  analogia | Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej  805 | m2  m2 | 805.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 805.000 |
| 2  d.1 | KNR AT-03 0102-04  analogia | Frezowanie ( zruszenie) istniejącej nawierzchni częściowo utwardzo- nej kruszywem łamanym gr.do 10 cm  805 | m2  m2 | 805.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 805.000 |
| 3 | KNR 2-31 | Naprawa nawierzchni tłuczniowej - dostarczenie , rozłożenie kruszywa | t | 159.800 |  |
| d.1 | 1101-03 / | , nadanie wstępne profilu podłużnego i poprzecznego i mechaniczne |  |
| 1103-04 | zagęszczenie tłucznia ; głębokość wyboi do 10 cm |  |
| analogia | (805 x0,1 + 55x0,5x0,3).x1,8 |  |
| 159.80 | t |
|  |  |  |  | RAZEM | 159.800 |
| 4  d.1 | KNR 2-31  1401-06  analogia | Naprawy dróg gruntowych/ tłuczniowych wykonywane mechanicznie - profilowanie  805 | m2  m2 | 805.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 805.000 |
| 5  d.1 | KNR 2-31  1401-07  analogia | Naprawy dróg tłuczniowych wykonywane mechanicznie - dwukrotne zagęszczenie po profilacji  805 | m2  m2 | 805.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 805.000 |
| 6  d.1 | KNR 2-31  1408-03 | Mechaniczne miałowanie nawierzchni  805 | m2  m2 | 805.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 805.000 |
| 7  d.1 | KNR 2-31  1402-03  analogia | Ręczne ścinanie poboczy o grubości do10 cm 230x2x0,5  230 | m2  m2 | 230.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 230.000 |
| 8  d.1 | KNR 2-31  1402-02 | Ręczne plantowanie poboczy  230 | m2  m2 | 230.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 230.000 |

KOSZTORYS OFERTOWY

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa wyceny** | **Opis** | j.m. | ilość | stawka jedn.  zł netto | wartość  zł netto  (5x6) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Remont drogi leśnej nr. inw. 220/980- naprawa awaryjna** | | | | | | |
| **1** |  | **Roboty remontowe drogi , w trybie awaryjnym wariant I ( miałowanie nawierzchni)** | | | | |
| 1  d.1 | KNR 2-31  1004-02  analogia | Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- szonej | m2 | 805.000 |  |  |
| 2  d.1 | KNR AT-03 0102-04  analogia | Frezowanie ( zruszenie) istniejącej nawierzchni częściowo utwardzonej kruszywem łamanym gr.do 10 cm | m2 | 805.000 |  |  |
| 3  d.1 | KNR 2-31  1101-03 /  1103-04  analogia | Naprawa nawierzchni tłuczniowej - dostarczenie , rozłożenie kruszywa , nadanie wstępne profilu podłużnego i poprzecznego i mechaniczne za- gęszczenie tłucznia ; głębokość wyboi do 10 cm (805 x0,1 + 55x0,5x0,3).x1,8 | t | 159.800 |  |  |
| 4  d.1 | KNR 2-31  1401-06  analogia | Naprawy dróg gruntowych/ tłuczniowych wykony- wane mechanicznie - profilowanie | m2 | 805.000 |  |  |
| 5  d.1 | KNR 2-31  1401-07  analogia | Naprawy dróg tłuczniowych wykonywane mecha- nicznie - dwukrotne zagęszczenie po profilacji | m2 | 805.000 |  |  |
| 6  d.1 | KNR 2-31  1408-03 | Mechaniczne miałowanie nawierzchni | m2 | 805.000 |  |  |
| 7  d.1 | KNR 2-31  1402-03  analogia | Ręczne ścinanie poboczy o grubości do 10 cm 230x2x0,5 | m2 | 230.000 |  |  |
| 8  d.1 | KNR 2-31  1402-02 | Ręczne plantowanie poboczy | m2 | 230.000 |  |  |
| **Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT** | | | | | |  |
| **Podatek VAT** | | | | | |  |
| **Ogółem wartość kosztorysowa robót** | | | | | |  |
| **CENA OFERTOWA słownie zł brutto:** | | | | | | |