**Wymagania szczegółowe realizacji zadania**

**pn. „Rozbudowa i przebudowa ulic Powstania Styczniowego i Rumiankowej   
w Choroszczy”**

1. Zakres rzeczowy zadania:
2. Zakres rzeczowy zadania pn. **„Rozbudowa i przebudowa ulic Powstania Styczniowego i Rumiankowej w Choroszczy”**, obejmuje:
3. Przebudowę ulicy Rumiankowej wraz z budową skrzyżowania typu "rondo" ulicy Rumiankowej z dwoma odcinkami ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczy   
   oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, w zakresie:

* budowy skrzyżowania typu rondo o nawierzchni bitumicznej z pierścieniem wewnętrznym i poszerzeniami z kostki kamiennej 8/10cm,
* budowy jezdni ulicy Rumiankowej o nawierzchni bitumicznej oraz z kostki brukowej betonowej,
* budowy jezdni drogi wewnętrznej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
* budowy chodników i opaski dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej brukowej,
* budowy zjazdów do posesji o nawierzchni z kostki betonowej brukowej,
* budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi,
* budowy odcinka komunalnej sieci energetycznej nN 0,4kV oświetlenia ulicznego,
* przebudowy kolizji z sieciami energetycznymi PGE Dystrybucja S.A.   
  – przebudowa dwóch odcinków linii kablowej SN 15kV i jednego odcinka linii kablowej nN 0,4kV,
* budowy odcinka kanalizacji kablowej KOBA Sp. z o.o.,
* budowy odcinka kanalizacji kablowej TVK-NET,
* zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej ORANGE S.A.,
* wycinka kolidujących drzew,
* zagospodarowanie terenu zielenią,
* wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg.

1. Rozbudowę i przebudowę odcinka ulicy Rumiankowej w Choroszczy, w zakresie:

* budowy chodnika i opaski dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
* budowy wyniesionego przejścia dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
* budowy zjazdów do posesji o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
* wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg.

1. Wymagania szczegółowe realizacji rzeczowej zadania:

* nawierzchnie jezdni odcinków ulic: Rumiankowej i drogi wewnętrznej z kostki betonowej wzór „Behaton” gr. 8 cm – kolor szary,
* nawierzchnie zjazdów publicznych z kostki betonowej wzór „Behaton” gr. 8 cm – kolor szary;
* nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej wzór „cegiełka” gr. 8 cm –kolor czerwony,
* chodniki i opaski dla pieszych z kostki betonowej bezfazowej wzór „cegiełka” gr. 6 cm – kolor szary,
* rampy dla pieszych z płytek betonowych integracyjnych 35x35 z guzkami gr 5 – kolor żółty + kostka betonowa wzór „cegiełka” gr. 6 cm – kolor czerwony,
* Wykonawca na czas prowadzenia budowy dokona demontażu elementów systemu informacji miejskiej i ponownego ich montażu po zakończeniu robót,
* zdemontowane elementy oznakowania pionowego ulic Wykonawca przekaże Zmawiającemu,
* urobek z wykopu Wykonawca złoży w miejscu wskazanym przez Zamawiającego   
  w odległości do 5 km od placu budowy,
* materiały uzyskane z rozbiórki, w tym drewno i karpy z wycinki drzew i krzaków kolidujących z przebudowanymi drogami, Wykonawca zutylizuje na własny koszt;
* Wykonawca w czasie prowadzenia robót zapewni dojazd do nieruchomości, których obsługa komunikacyjna odbywa się z przebudowanych ulic: Rumiankowej   
  w Choroszczy – dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godzin pod warunkiem wcześniejszego poinformowania o tym fakcie ich właścicieli/ użytkowników;
* Wykonawca opracuje projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy  
  oraz zorganizuje objazd budowy innymi drogami w uzgodnieniu z ich zarządcami,
* Zamawiający wymaga aby ulica Rumiankowa wraz ze skrzyżowaniem z dwoma odcinkami ulicy Powstania Styczniowego i z przebudowywaną drogą wewnętrzną   
  w Choroszczy po wykonanej rozbudowie i przebudowie były dostępne dla wszystkich użytkowników dróg, w szczególności dla osób niepełnosprawnych – Wykonawca podczas realizacji wyeliminuje wszelkie przeszkody, które mogłyby ograniczyć korzystanie z przebudowanych dróg (np. progi wynikające z różnicy wysokości nawierzchni przebudowanych ulic z nawierzchniami dróg i terenów do nich przyległych, itp.).