**Wykonawca:**

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

(adres e-mail, nr tel.)

**Formularz Specyfikacji technicznej zespołu pojazdów**

w postępowaniu nr WORD-WAT-3231-2/24. na wykonanie zamówienia:

**„Dostawa w 2024r. pojazdu egzaminacyjnego wraz z przyczepą na potrzeby prowadzenia egzaminów praktycznych na prawo jazdy kat. B+E i B96 przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Bałej”**

Minimalne parametry techniczne oraz wyposażenie samochodu. Opis znajdujący się w tabeli poniżej zawiera minimalne parametry techniczne i użytkowe jakie musi spełniać oferowany zespół pojazdów. Oznacza to, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia o parametrach technicznych czy użytkowych lepszych niż wymagane przez Zamawiającego.

| **Lp.** | **Parametr** | **Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Propozycja wykonawcy\*** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Marka i model pojazdu |  |  |
| 2. | Rok produkcji | Wyprodukowany po 1 stycznia 2023 roku, Zamawiający dopuszcza rok modelowy nie starszy niż 2023r. |  |
| 3. | Nadwozie | Co najmniej 3-drzwiowe, w tym co najmniej prawe tylne drzwi przesuwne |  |
| 4. | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu | Poniżej 3,5 tony |  |
| 5. | Silnik | Silnik diesla spełniający normę Euro 6 (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 459/2012 z 29.05.2012 r.) w zakresie emisji spalin lub nowszą |  |
| 6. | Prędkość | Min. 100 km/h |  |
| 7. | Skrzynia biegów | Manualna, co najmniej 5-cio biegowa z dodatkowym biegiem wstecznym |  |
| 8. | Klimatyzacja | Manualna lub automatyczna co najmniej 2-strefowa |  |
| 9. | Centralny zamek | Zdalnie sterowany, zainstalowany fabrycznie; Zamawiający wymaga aby pojazd był wyposażony |  |
| 10. | Kluczyki | Wymagane przynajmniej 2 kluczyki; Dopuszcza się aby jeden klucz posiadał pełną funkcjonalność, natomiast drugi ograniczoną (bez funkcjonalności zdalnego otwierania i zamykania pojazdu) |  |
| 11 | Drzwi boczne tylne | Co najmniej 1 drzwi przesuwne z prawej strony |  |
| 12. | Szyby drzwi przednich | Sterowane elektrycznie z instalacją zainstalowaną fabrycznie |  |
| 13. | Szyby drzwi bocznych tylnych | Dopuszcza się uchylne |  |
| 14. | Kamera cofania | Tak |  |
| 15. | Układ kierowniczy | Ze wspomaganiem; Kierownica po lewej stronie |  |
| 16. | Kierownica | Możliwość regulacji koła kierownicy co najmniej w płaszczyźnie pionowej |  |
| 17. | Poduszki powietrzne | Przynajmniej dla kierowcy i pasażera z przodu |  |
| 18. | Lusterka zewnętrzne | Elektrycznie regulowane i podgrzewane; dopuszcza się lusterka automatycznie opuszczające się podczas cofania |  |
| 19. | Fotel kierowcy | Regulowany w kierunku do przodu/do tyłu, regulowana wysokość, tapicerka materiałowa |  |
| 20. | Miejsca siedzące | Minimum 8 |  |
| 21. | Hamulec postojowy | Mechaniczny, zaciągany lub uruchamiany i zwalniany ręcznie z miejsca kierowcy; dopuszcza się |  |
| 22. | System wspomagania ruszania pod górę | TAK – w przypadku jeżeli system ten nie uruchamia się po zaciągnięciu albo uruchomieniu hamulca postojowego |  |
| 23. | Akumulator | Dobrany w sposób optymalny, zabezpieczający pracę wszystkich odbiorników |  |
| 24. | Trójkąt ostrzegawczy | Tak |  |
| 25. | Gaśnica | Tak |  |
| 26. | Apteczka | Spełniająca co najmniej wymogi normy DIN 13164 lub równoważnej |  |
| 27. | Dywaniki | Fabryczne, gumowe z podwyższonym obrzeżem, nieutrudniające operowanie pedałami kierowcy i egzaminatora |  |
| 28. | Kolor nadwozia | Dowolny |  |
| 29. | Instrukcja obsługi | W języku polskim |  |
| 30. | Komputer pokładowy | Tak, wyświetlane komunikaty muszą być w języku polskim |  |
| 31. | Blokada przeciw-uruchomieniowa | Fabryczny immobiliser |  |
| 32. | Koła | Koła z felgami stalowymi i kołpakami fabrycznymi, lub z felgami aluminiowymi, z oponami letnimi w rozmiarze zalecanym przez producenta pojazdu; |  |
| 33. | Koło zapasowe pojazdu | Tak, ogumione koło zapasowe |  |
| 34. | Dodatkowy zestaw opon | Zestaw opon zimowych, właściwych dla modelu pojazdu i dostarczonych felg. |  |
| 35. | Układ hamulcowy | ABS - system przeciwblokujący koła |  |
| 36. | Dodatkowe pedały | Pozwalające przejąć kontrolę nad hamulcem zasadniczym przez egzaminatora (fotel prawy). Dodatkowe pedały muszą posiadać stosowny certyfikat. |  |
| 37. | Dodatkowe lusterka zewnętrzne | Tak. Obowiązkowe lewe i prawe |  |
| 38. | Szyby | Przeszklone w całości boki pojazdu, współczynnik przepuszczalności szyb pojazdu musi być zgodny z obowiązującymi przepisami. |  |
| 39. | Obrotomierz | Tak |  |
| 40. | Gniazdo zapalniczki | Tak, dopuszcza się gniazdo USB |  |
| 41. | Radio/CD | Dopuszcza się |  |
| 42. | Podświetlona  tablica wyróżniająca „L” pojazdu | Tak, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OPZ |  |
| 43 | Hak holowniczy | Tak, musi posiadać stosowne atesty i homologację |  |
| 44. | Producent i model przyczepy |  |  |
| 45. | Rzeczywista masa całkowita przyczepy | Co najmniej 0,8 tony |  |
| 46. | Dopuszczalna masa całkowita przyczepy | Co najmniej 1 tona |  |
| 47. | Hamulec postojowy przyczepy | Tak |  |
| 48. | Hamulec najazdowy przyczepy | tak |  |
| 49. | Liczba osi przyczepy | 1 |  |
| 50. | Koło zapasowe przyczepy | Tak, ogumione |  |
| 51. | Tablica wyróżniająca „L” przyczepy | Tak, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OPZ |  |
| 52 | Gwarancja na pojazd | Wg wymagań zawartych w ust. 10 OPZ |  |
| 53. | Gwarancja na wady powłoki lakierniczej pojazdu | Wg wymagań zawartych w ust. 10 OPZ |  |
| 54. | Gwarancja na nadwozie, perforację korozyjną blach pojazdu | Wg wymagań zawartych w ust. 10 OPZ |  |
| 55. | Gwarancja na przyczepę | 24 m-ce |  |

\*) Uwaga: Zamawiające wymaga aby Wykonawca w kol. 4 wskazał rzeczywiste dane, parametry techniczne, funkcjonalności, wyposażenie dodatkowe jakie posiada oferowany pojazd.

Zaproponowanie w ofercie pojazdu, który nie będzie spełniał minimalnych wymagań wyszczególnionych prze Zamawiającego w powyższej tabeli i OPZ, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

W przypadku

Wypełniony i podpisany Formularz należy złożyć wraz z ofertą pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp w przypadku nie podpisania i/lub nie złożenia go wraz z ofertą.

**Formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym**

/podpis Wykonawcy/