***Załącznik Nr 7 do SWZ***

**Wykaz sprzętu**

(Znak postępowania: IiN.252.12.2024)

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Powiat Janowski**

ul. J. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski

NIP: 862-152-517

**w imieniu którego działa:**

**Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim**

ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

zwany dalej „Zamawiającym”

nr telefonu + 48 (15) 8720 266, nr faksu + 48 (15) 8720 191

Poczta elektroniczna [e-mail]: [zdp@powiatjanowski.pl](mailto:zdp@powiatjanowski.pl)

**WYKONAWCA:**

…………………………………………………..…..…………

…………………………………………………..…..…………

…………………………………………………..…..…………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………..…..…………

…………………………………………………..…..…………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa pn. „***Wykonanie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń w sezonie zimowym 2024/2025 na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim”,*** prowadzonego przez **Powiat Janowski – Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim,** przedkładam **wykaz sprzętu zgodnie zapisami pkt. 6.1.4 SWZ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Numer części zamówienia** | **Wymagania w zakresie potencjału technicznego**  **dla danej części zamówienia** | **Wyszczególnienie potencjału technicznego (nazwa, parametry techniczne itp.) potwierdzające spełnienie wymagań** | **Podstawa dysponowania** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | **Część 1** | Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jednym środkiem transportowym z zamontowaną piaskarką o ładowności zasobnika materiałów do likwidacji śliskości zimowej co najmniej 4 Mg dostosowanym do montażu pługa lemieszowego jednostronnego (montażu czołownicy pługa i sterowania elektro-hydraulicznego pługa) | Samochód marki ……………………………… nr rej. …………….. z zamontowaną piaskarką o ładowności zasobnika materiałów do likwidacji śliskości zimowej o ładowności ………. Mg dostosowany do montażu pługa lemieszowego jednostronnego (montażu czołownicy pługa i sterowania elektro-hydraulicznego pługa) |  |
| 2. | **Część 2** | Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jednym środkiem transportowym o ładowności min. 8 Mg dostosowanym do montażu piaskarki o ładowności zasobnika materiałów do likwidacji śliskości zimowej 6 Mg oraz montażu pługa lemieszowego jednostronnego (montażu czołownicy pługa i sterowania elektro-hydraulicznego pługa) | Samochód marki ……………………….……. nr rej. ………………. o ładowności ……..... Mg dostosowany do montażu piaskarki o ładowności zasobnika materiałów do likwidacji śliskości zimowej 6 Mg oraz montażu pługa lemieszowego jednostronnego (montażu czołownicy pługa i sterowania elektro-hydraulicznego pługa) |  |
| 3. | **Część 3** | Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jednym środkiem transportowym o ładowności min. 8 Mg dostosowanym do montażu piaskarki o ładowności zasobnika materiałów do likwidacji śliskości zimowej 6 Mg oraz montażu pługa lemieszowego jednostronnego (montażu czołownicy pługa i sterowania elektro-hydraulicznego pługa) | Samochód marki ……………………….……. nr rej. ………………. o ładowności ……..... Mg dostosowany do montażu piaskarki o ładowności zasobnika materiałów do likwidacji śliskości zimowej 6 Mg oraz montażu pługa lemieszowego jednostronnego (montażu czołownicy pługa i sterowania elektro-hydraulicznego pługa) |  |
| 4. | **Część 4** | Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jednym środkiem transportowym o ładowności min. 8 Mg dostosowanym do montażu piaskarki o ładowności zasobnika materiałów do likwidacji śliskości zimowej 6 Mg oraz montażu pługa lemieszowego jednostronnego (montażu czołownicy pługa i sterowania elektro-hydraulicznego pługa) | Samochód marki ……………………….……. nr rej. ………………. o ładowności ……..... Mg dostosowany do montażu piaskarki o ładowności zasobnika materiałów do likwidacji śliskości zimowej 6 Mg oraz montażu pługa lemieszowego jednostronnego (montażu czołownicy pługa i sterowania elektro-hydraulicznego pługa) |  |
| 5. | **Część 5** | Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną równiarką drogową | Równiarka ………………………..........………..  (marka , typ) |  |
| 6. | **Część 6** | Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną równiarką drogową | Równiarka ………………………..........………..  (marka , typ) |  |

\*Uwaga:

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej jednostki transportowej lub sprzętowej do więcej niż jednej z wymienionych powyżej części.