**Załącznik Nr 9 do SWZ**

**Numer sprawy:** **CUS.271.1.2024**

**Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu**

**-**

**Dokument stanowi przedmiotowy środek dowodowy i jest składany wraz z ofertą**

**Oferujemy następujący samochód (marka, model, wersja):..................................................**

**.......................................................................................................................................................**

**Rok produkcji samochodu: ........................................**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania zamawiającego** | |  | | --- | | **Oferowane przez wykonawcę parametry** (Należy **podać właściwy parametr** albo **wpisać TAK, gdy spełnia**,  albo **NIE - gdy nie spełnia**) | |
| 1 | samochód fabrycznie nowy, rocznik 2023 lub 2024 lub nowszy, nieużywany, bezwypadkowy; |  |
| 2 | liczba miejsc – 9 (w tym kierowca) |  |
| 3 | dopuszczalna masa całkowita umożliwiająca prowadzenie pojazdu na podstawie uprawnień prawa jazdy kategorii B (do 3500 kg) |  |
| **Silnik** | | |
| 4 | spełniający normy EURO 6 |  |
| 5 | pojemność – 1900 do 2200 cm3 |  |
| 6 | rodzaj paliwa – olej napędowy lub benzyna |  |
| 7 | moc silnika – minimum 150 KM |  |
| 8 | średnie zużycie paliwa – nie więcej niż 8,0 l/100km |  |
| 9 | zbiornik paliwa minimum 70l |  |
| **Wymiary** | | |
| 10 | długość – 520 do 550 cm |  |
| 11 | szerokość – minimum 190 cm |  |
| 12 | wysokość – 190 do 220 cm |  |
| 13 | rozstaw osi – 300 do 350 cm |  |
| 14 | szerokość drzwi przesuwnych min. 90 cm |  |
| 15 | wysokość drzwi przesuwnych min. 120 cm |  |
| 16 | szerokość tylnego otworu drzwiowego  min. 120 cm |  |
| 17 | wysokość drzwi tylnych min. 120 cm |  |
| 18 | wysokość progu podłogi – maksymalnie 60 cm |  |
| **Wyposażenie** | | |
| 19 | ABS, BA,ASR, ESP, (lub systemy równoważne) |  |
| 20 | wspomaganie ruszania na wzniesieniach |  |
| 21 | 6-biegowa manualna lub automatyczna skrzynia biegów |  |
| 22 | wspomaganie układu kierowniczego |  |
| 23 | poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażerów przód |  |
| 24 | poduszki powietrzne boczne, kurtyny przód |  |
| 25 | podwójne siedzenie przód |  |
| 26 | regulacja kolumny kierowniczej, lub regulacja kolumny kierowniczej i regulacja fotela kierowcy minimum 4 kierunki + podłokietnik |  |
| 27 | pełne przeszklenie przestrzeni pasażerskiej i ładunkowej |  |
| 28 | przyciemniane szyby boczne i tylne przestrzeni pasażerskiej |  |
| 29 | oświetlenie wnętrza |  |
| 30 | przesuwane drzwi prawe |  |
| 31 | przesuwane drzwi lewe |  |
| 32 | drzwi tylne dwuskrzydłowe z oknami  lub klapa z oknem |  |
| 33 | zabezpieczenie drzwi bocznych przed otwarciem od wewnątrz |  |
| 34 | zderzaki, obudowy lusterek w kolorze nadwozia |  |
| 35 | ścian boczne wewnątrz samochodu pokryte dodatkowo np. tapicerką lub panelami |  |
| 36 | II rząd miejsc siedzących wyposażony w pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki |  |
| 37 | III rząd miejsc siedzących wyposażony w pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki |  |
| 38 | w III rzędzie możliwośc demontażu miejsc siedzących bez użycia narzędzi / kluczy (łatwy demontaż) |  |
| 39 | kolor nadwozia: odcienie szarości lub srebra |  |
| 40 | klimatyzacja z nawiewem na wszystkie rzędy siedzeń |  |
| 41 | dodatkowe ogrzewanie tylnych rzędów foteli |  |
| 42 | filtr przeciw pyłkowy |  |
| 43 | czujnik deszczu, automatyczne wycieraczki |  |
| 44 | komputer pokładowy |  |
| 45 | tempomat |  |
| 46 | kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą ekologiczną |  |
| 47 | radio, USB, Bluetooth, ekran dotykowy min 8” |  |
| 48 | 2 kluczyki, w tym przynajmniej jeden składany |  |
| 49 | elektryczne szyby przód |  |
| 50 | elektrycznie ustawiane, składane i podgrzewane lusterka boczne |  |
| 51 | wycieraczki i ogrzewanie szyb tylnych lub wycieraczka i ogrzewanie szyby tylnej |  |
| 52 | reflektory full LED |  |
| 53 | światła do jazdy dziennej |  |
| 54 | kamera cofania |  |
| 55 | system Start-Stop |  |
| 56 | pełnowymiarowe koło zapasowe |  |
| 57 | obręcze kół minimum R17’’ |  |
| 58 | koła (felgi stalowe), fabryczne nowe z ogumieniem letnim |  |
| 59 | komplet dodatkowych opon zimowych wraz z wymianą |  |
| 60 | dywaniki gumowe w każdym rzędzie |  |
| **Gwarancja i przeglądy - Zamawiający deklaruje, że roczny przebieg samochodu  nie przekroczy 15 000 kilometrów.** | | |
| 61 | silnik i podzespoły mechaniczne - minimum 2 lata bez limitu kilometrów | Oferujemy .............................. **\*** lata / lat bez limitu kilometrów **(\*uzupełnić)** |
| 62 | powłoki lakiernicze – minimum 2 lata bez limitu kilometrów | Oferujemy ..............................**\*** lata / lat bez limitu kilometrów **(\*uzupełnić)** |
| 63 | perforacja nadwozia – minimum 8 lat bez limitu kilometrów |  |
| 64 | przeglądy wymagane przez producenta  do utrzymania gwarancji nie częściej  niż co 20 tys. km |  |
| **Przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych** | | |
| 65 | samochód musi posiadać homologację  na przewóz osób niepełnosprawnych |  |
| 66 | atestowane mocowania dla jednego wózka inwalidzkiego |  |
| 67 | trzypunktowe pasy bezpieczeństwa zabezpieczające osobę z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim |  |
| 68 | możliwość załadunku wózka inwalidzkiego  w sposób pozwalający na podróż jednocześnie 9 osób w tym jednocześnie jednej na wózku inwalidzkim |  |
| 69 | rampa wjazdowa umożliwiająca swobodne wprowadzenia wózka inwalidzkiego, fabrycznie nowa, o nośności do 300kg, antypoślizgowa powierzchnia |  |
| 70 | wytrzymała podłoga pokrywa warstwą antypoślizgową na całej powierzchni pasażerskiej |  |
| 71 | oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym (oznakowanie pojazdu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych); |  |

Podpis..............................................\*

***\*Dokument należy przekazać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby (osób) uprawnionej/nych do reprezentowania wykonawcy,   
a w przypadku gdy zostało sporządzone jako dokument papierowy i opatrzony własnoręcznym podpisem - należy przekazać cyfrowe odwzorowanie (np. skan) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby (osób) uprawnionej/nych do reprezentowania wykonawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.***