**Specyfikacja dostaw Załącznik nr 4 do SWZ z dnia 30.10.2024r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p** | **Nazwa** | **Opis głównych parametrów technicznych** |
| **1.** | **Altana edukacyjna** | **Altanka edukacyjna: 5m x 7m**  **Wysokość ściany bocznej: 2,2m**  **Dach dwuspadowy. Kąt nachylanie dachu: 24 stopnie. Słupy nośne minimum 14x14cm, krokwie minimum 7x14 cm. Dach kryty deską podbiciową o grubości minimum 2cm i gontem bitumicznym + orynnowanie plastikowe. Altanka wykonana z suchego drewna liściastego (dąb, buk), impregnowanego i malowanego  w kolorze tik. 4 ławki + 2 stoły wykonane z drewna iglastego, pomalowane w wybranym kolorze, wypełnienie 3 bocznych ścian, panele edukacyjne umieszczone na 3 bocznych ścianach na zewnątrz, wykonane z płyty HDPE minimum 8 sztuk ( panel zegar, matematyczny, układ słoneczny, dopasowanie, kółko krzyżyk, liczydło, tablica do rysowania, gra kamień-nożyce) Podłoże o wymiarach 5x7 m wykonane z kostki brukowej gat. I** |