**ROZDZIAŁ IV SWZ**

**FORMULARZ OFERTY**

**z załącznikami**

**ZP.OSP.1.2024**

**nazwa Wykonawcy (firma)** ......................................................................................................

REGON .............................................................. NIP .............................................................

**siedziba** (osoby prawne) / **miejsce zamieszkania**(osoby fizyczne):

miejscowość .........................................................................................................................

kraj .....................................................

**adres**:

ulica ..................................................................... numer .......................... lokal .........................

kod, miejscowość .........................................................................................................................

numer telefonu ........................................... e-mail: ............................@..........................

adres strony internetowej: ............................................................................................................

*W przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy podać dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie*

**FORMULARZ OFERTY**

**Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi**

**ul. Główna 2**

**05-806 Nowa Wieś**

W związku z ogłoszeniem o zamówieniu w trybie podstawowym bez negocjacji na **dostawę samochodu specjalnego pożarniczego 8-mio osobowego typu mikrobus dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi,** oferujemy realizację zamówienia opisanego w rozdziale II SWZ za cenę:

netto    ………………… zł,

słownie  ………………………………………………………………………………………,

brutto    ………………… zł

słownie  ………………………………………………………………………………………,

Oświadczamy, że:

1. **jesteśmy / nie jesteśmy**1) zarejestrowanym **czynnym / zwolnionym**1) podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT),
2. sytuacja finansowa naszej firmy pozwala na realizację zamówienia na warunkach określonych w SWZ,
3. zapoznaliśmy się z SWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania,
4. uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,
5. oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w rozdziale II SWZ,
6. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego,
7. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ,
8. zamówienie zostanie zrealizowane **bez udziału / z udziałem**1) podwykonawców; podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia:

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | **Określenie części zamówienia**4)  *[z podaniem nazw (firm) podwykonawców, zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp]* |
| 1 |  |
| 2 |  |

łączna wartość powierzonego zakresu nie przekroczy ………………2) % ceny brutto oferty,

1. oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 36 miesięcy | 48 miesięcy | 60 miesięcy |
|  |  |  |

***(należy wstawić znak X w pole w kolumnie z oferowaną gwarancją)***

1. wyrażamy zgodę na warunki płatności określone w SWZ,
2. zrealizujemy zamówienie w terminie określonym w SWZ,
3. zapoznaliśmy się z Projektowanymi postanowieniami umowy zawartymi w rozdziale III SWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
4. informacje zawarte w następujących plikach / dokumentach: ………4) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione,
5. wybór oferty **nie będzie / będzie1)** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, a informując o tym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadziło do jego powstania, oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku …………………………………3),
6. zapoznaliśmy się z Klauzulą Informacyjną Zamawiającego dot. RODO5),
7. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o zamówienie publiczne w niniejszym postępowaniu5),
8. posiadamy następujący status: mikroprzedsiębiorstwo / małe przedsiębiorstwo / średnie przedsiębiorstwo / jednoosobowa działalność gospodarcza / osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej / inny rodzaj1),
9. załącznikami do niniejszego Formularza oferty są:
10. ......................................................
11. ......................................................
12. ......................................................

Wnioski, oświadczenia i zawiadomienia proszę kierować do:

imię i nazwisko osoby do kontaktu: ……………………………………………………

adres: ………………………………………………………………………………………

telefon: ………………………………………………………………………………………

e-mail: ………………………………………………………………………………………

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy**

1. *odpowiednio skreślić;*
2. *uzupełnić, jeżeli dotyczy i jest znana;*
3. *uzupełnić, jeżeli dotyczy;*
4. *wypełnić tylko, gdy dotyczy; Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1233 z późn. zm.); w takim wypadku należy wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa*
5. *rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1);*
6. *w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca nie składa treści oświadczenia (należy usunąć treść oświadczenia przez jego wykreślenie).*

**Załącznik nr 1 do rozdziału IV SWZ**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi**

**ul. Głowna 2**

**05-806 Nowa Wieś**

**WYKONAWCA:**

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres)*

**OŚWIADCZENIE**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp**

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu**

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na **dostawę samochodu specjalnego pożarniczego 8-mio osobowego typu mikrobus dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi** prowadzonego przez **Ochotniczą Straż Pożarną w Nowej Wsi**:

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY**

Oświadczam, że:

1. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, oraz
2. nie zachodzi wobec mnie żadna z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835 z dnia 15 kwietnia 2022r.), tj.: Wykonawca **nie jest** wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy,
3. zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie  
    art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 5 lub art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy podjąłem następujące czynności:

.......................................................................................................................................

…...........…………………………………………………………………………………………………

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego   
się o udzielenie zamówienia**

**Załącznik nr 2**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi**

**ul. Główna 2**

**05-806 Nowa Wieś**

**WYKONAWCA:**

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres)*

**FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZYCH**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji **dla samochodu specjalnego pożarniczego 8-mio osobowego typu mikrobus dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi,**

**Oświadczamy, ze oferujemy samochód marki: ………………………………., model: ……………………., rok produkcji: ………………spełniający poniższe parametry:**

| **Lp.** | **Wymagane parametry techniczno-użytkowe** | **Oferowane parametry techniczno-użytkowe (wpisać tak/nie lub podać wartość)** |
| --- | --- | --- |
|  | Pojazd nowy wyprodukowany w 2024 r. lub używany z przebiegiem nie większym niż 25 000 km. W przypadku samochodu używanego wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 r. | ………………………………….km  *(podać przebieg)* |
|  | Kolor nadwozia czerwony – dopuszczalne oklejenie folią zmieniającą kolor. Boki samochodu czerwone, słupki w kolorze czarnym, dach nieoklejony. | **TAK/NIE** |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1251) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, tj. Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 594) | **TAK/NIE** |
|  | Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji wydane przez właściwego ministra lub świadectwo zgodności WE (COC), potwierdzające deklarowane wartości rejestracyjne przez producenta pojazdu, które należy dołączyć w dniu odbioru. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów obowiązuje świadectwo homologacji na cały pojazd wraz z zabudową. | **TAK/NIE** |
|  | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (wokół pojazdu pas wyróżniający z folii pryzmatycznej w kolorze czerwonym, z wkomponowanym napisem „STRAŻ” koloru białego oraz numerem operacyjnym. Dane dotyczące oznaczenia oraz koloru folii zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia). Dodatkowo nr operacyjny umieszczony na dachu pojazdu, bokach oraz z tyłu. Na drzwiach przednich oraz tylnych umieszczony herb jednostki. | **TAK/NIE** |
|  | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie powodują utraty ani nie ograniczają uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. | **TAK/NIE** |
|  | Pojazd wyposażony w radiotelefon przewoźny cyfrowo-analogowy, przystosowany do pracy na kanałach pracy PSP, zaprogramowany zgodnie z wymogami Zamawiającego przekazanymi wybranemu Wykonawcy. Samochód wyposażony w instalację antenową na pasmo radiowe 148 MHz. Miejsce montażu radiostacji zostanie ustalone z Zamawiającym. | **TAK/NIE** |
|  | Liczba drzwi – 4 | **TAK/NIE** |
|  | Liczba miejsc 8, wszystkie siedzenia wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach i podłokietnikami po obu stronach, amortyzowany z masażem oraz elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego wyposażony w dwa podłokietniki.  Pomiędzy przednimi fotelami umieszczona lodówka kompresorowa o pojemności min. 22 l.  Układ siedzeń: przód 1+1, drugi rząd siedzeń 3 z podłokietnikami, trzeci rząd siedzeń 3 z podłokietnikami.  Możliwość ustawienia foteli 2 i 3 rzędu tyłem do kierunku jazdy.  Wszystkie fotele dodatkowe z możliwością szybkiego demontażu i montażu.  Fotele drugiego i trzeciego rzędu umieszczone w listwach umożliwiających ich przesuwanie wzdłuż osi pojazdu. | **TAK/NIE** |
|  | Siedzenia z demontowalnymi zagłówkami, wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, tapicerka jednolita w kolorze szarym/czarnym. | **TAK/NIE** |
|  | Dla drugiego i trzeciego rzędu siedzeń drzwi przesuwne z prawej strony z blokadą pośrednią. Szerokość drzwi przesuwnych min. 1 300 mm. Przy wejściu do przestrzeni osobowej obniżony próg na całej szerokości otwarcia drzwi. Możliwość zajęcia miejsc w trzecim rzędzie bez konieczności składania oparcia drugiego rzędu. | **TAK/NIE** |
|  | Okna boczne w przestrzeni pasażerskiej drugiego i trzeciego rzędu z prawej i lewej strony zamocowane na stałe, szyby drugiego i trzeciego rzędu przyciemnione, tylne drzwi przeszklone z szybami przyciemnionymi podgrzewanymi i wycieraczkami. Zamawiający nie dopuszcza przyciemnienia folią. | **TAK/NIE** |
|  | Przednia szyba podgrzewana elektrycznie na całej powierzchni. | **TAK/NIE** |
|  | Drzwi tylne dwuskrzydłowe z ogranicznikami otwarcia. | **TAK/NIE** |
|  | Silnik o zapłonie samoczynnym, spełniający min. normę EURO 6. Pojemność silnika w przedziale 1900-2000 cm3. Moc silnika min. 170 KM. Moment obrotowy min. 400 Nm. | Norma …………  ……………….cm3,  …..…………...KM,  …….………...Nm |
|  | Gabaryty pojazdu:   1. min. długość 5 800 mm, maks. długość 6000 mm (nie wliczając haka holowniczego), 2. min. wysokość 2 300 maks. wysokość 2400 mm (nie wliczając sygnalizacji świetlnej), 3. maks. szerokość 2 450 mm (z lusterkami). | dł. ……………..mm,  wys. ……………..mm,  szer. ……………..mm, |
|  | Tylny zderzak z obniżonym progiem ułatwiającym wejście | **TAK/NIE** |
|  | Dopuszczalna masa całkowita maks. 3 500 kg | ……………….kg |
|  | Układ hamulcowy – hydrauliczny ze wspomaganiem, wyposażony w układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ABS lub równoważny oraz elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESP z asystentem siły hamowania lub równoważny. Możliwość wyłączenia ESP fizycznym przyciskiem na desce rozdzielczej. Zamawiający nie dopuszcza wyłączania ESP tylko poprzez menu z komputera pokładowego radia. | **TAK/NIE** |
|  | Samochód wyposażony w napęd przedni 4x2. | **TAK/NIE** |
|  | Skrzynia biegów – automatyczna min. 8 biegowa plus bieg wsteczny. | **TAK/NIE** |
|  | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. | **TAK/NIE** |
|  | Wszystkie funkcje użytkowe pojazdu muszą być zapewnione w warunkach temperatury zewnętrznej w przedziale -20 °C +40 °C. | **TAK/NIE** |
|  | Obręcze kół stalowe z kołpakami (fabryczne), ogumienie całoroczne min. 16 cali, o zmniejszonym oporze toczenia z możliwością zainstalowania urządzeń przeciwpoślizgowych np. łańcuchów.  Pełnowymiarowe koło zapasowe (bieżnik taki sam jak na kołach podstawowych) | **TAK/NIE** |
|  | Pojazd wyposażony w podnośnik, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta, gaśnica proszkowa ABC o masie środka gaśniczego min. 2 kg – przewożone w pojeździe. | **TAK/NIE** |
|  | Moc alternatora i pojemność akumulatora/ ów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. | **TAK/NIE** |
|  | Min. dwie czołowe poduszki powietrzne - dla kierowcy i pasażera. | **TAK/NIE** |
|  | Lusterka boczne składane elektrycznie. | **TAK/NIE** |
|  | Centralny zamek + immobiliser, dwa komplety kluczy w z pilotem. | **TAK/NIE** |
|  | Klimatyzacja w przedziale kierowcy i dowódcy – automatyczna dwustrefowa. | **TAK/NIE** |
|  | Przedział osobowy wyposażony w osobną klimatyzację oraz ogrzewanie z rozprowadzeniem dla drugiego i trzeciego rzędu foteli – rozwiązanie fabryczne. | **TAK/NIE** |
|  | Komputer pokładowy (wskazujący temperaturę zewnętrzną, średnie zużycie paliwa, zasięg, czas do przeglądu, informację o konieczności uzupełnienia Ad Blue). | **TAK/NIE** |
|  | Radioodtwarzacz z ekranem dotykowym o przekątnej ekranu min. 8” z funkcją zestawu głośnomówiącego z łącznością bluetooth oraz współpracujący z aplikacjami Android Auto/CarPlay. | **TAK/NIE** |
|  | Fabryczna kamera cofania z ekranem kolorowym o przekątnej min. 8’’ zintegrowanym z radioodtwarzaczem. | **TAK/NIE** |
|  | Podgrzewane elektrycznie fotele przednie. | **TAK/NIE** |
|  | Elektrycznie sterowane (regulowane) i podgrzewane lusterka boczne. | **TAK/NIE** |
|  | Uchwyt ułatwiający wsiadanie zamontowany na słupku B w przedziale pasażerskim z prawej strony przy drzwiach przesuwnych. | **TAK/NIE** |
|  | Elektryczne sterowanie (opuszczanie i podnoszenie) szyb w przednich drzwiach, z opcją otwierania i zamykania zdalnie z pilota. | **TAK/NIE** |
|  | Min. 3 gniazda do zapalniczki w kabinie kierowcy, oraz gniazda USB z funkcją ładowania i 2 gniazda 12V w części osobowej – rozmieszczone przy obu rzędach foteli, gniazdo 12V w bagażniku. | **TAK/NIE** |
|  | Pojazd wyposażony w homologowany 13-pinowy hak holowniczy do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej min. 2,5 t. wraz z przejściówką złącza elektrycznego haka holowniczego z 13/ 7 pin. | **TAK/NIE** |
|  | Dywaniki gumowe w przestrzeni pasażerskiej dla pierwszego, drugiego i trzeciego rzędu siedzeń. | **TAK/NIE** |
|  | Fabryczne światła LED do jazdy dziennej, reflektory główne w technologii Full LED. Reflektory przeciwmgielne z doświetleniem zakrętów. | **TAK/NIE** |
|  | Wymagane niezależne oświetlenie drugiego i trzeciego rzędu siedzeń.  Uruchomienie oświetlenia w części osobowej możliwe min. przez kierowcę oraz dowódcę. | **TAK/NIE** |
|  | Ogrzewanie niezależne typu Webasto – powietrzne min. 2kW. | **TAK/NIE** |
|  | Markiza elektryczna o dł. min. 2 500 mm zamontowana z prawej strony pojazdu nie zasłaniająca sygnalizacji świetlnej. | **TAK/NIE** |
|  | Układ oświetlenia i nagłośnienia pojazdu uprzywilejowanego spełniający wymagania Regulaminu 10 oraz 65 EKG ONZ:   * 1. belka sygnalizacyjna niskoprofilowa na dachu pojazdu – LED’owa, wyposażona w światło barwy niebieskiej oraz długość lampy dostosowana do szerokości dachu pojazdu, lampa nie może wystawać poza obrys boczny dachu pojazdu, klosz lampy w kolorze transparentnym,   2. dwie lampy sygnalizacyjne LED koloru niebieskiego zamontowane z przodu pojazdu w atrapie pojazdu, klosz w kolorze transparentnym,   3. dwie lampy sygnalizacyjne LED koloru niebieskiego zamontowane na tylnych drzwiach, klosz w kolorze transparentnym,   4. dwie lampy sygnalizacyjne LED koloru niebieskiego zamontowane na tylnej części dachu pojazdu – koguty okrągłe niskoprofilowe, klosz w kolorze transparentnym,   5. głośnik o mocy min. 100 W zamontowany w przedniej atrapie pojazdu,   6. głośnik niskotonowy (generator basowy) współpracujący z większością sygnalizatorów alarmowych,   7. wzmacniacz sygnału dźwiękowego o mocy min. 100 W dedykowany do współpracy z zastosowanym głośnikiem, z możliwością podawania komunikatów słownych na zewnątrz, generujący sygnały o zmiennym tonie (min. 4 sygnały o zmiennym tonie),   8. sygnalizacja świetlna i dźwiękowa pochodząca od jednego producenta,   9. zgodność z wymaganiami ustawowymi tj. homologacja na zgodność z R65 EKG/ONZ dla światła oraz R10 EKG/ONZ dla światła oraz wzmacniacza sygnałowego, miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy, do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. | **TAK/NIE** |
|  | Przetwornica o mocy 4 kW z dodatkowym akumulatorem zamontowana na stałe.  Dwa gniazda 230V w przestrzeni osobowej.  Dodatkowy akumulator do przetwornicy min. 80 Ah.  Gniazdo zewnętrzne typu Defa do ładowania akumulatora przetwornicy. | **TAK/NIE** |
|  | Oświetlenie robocze: po dwie lampy karetkowe na prawej i lewej stronie pojazdu, dwie lampy led z tyłu pojazdu nad tylnymi drzwiami. | **TAK/NIE** |
|  | Przestrzeń ładunkowa:   1. wymiary wewnętrzne po zdemontowaniu dodatkowych foteli: wys. min. 1 700 mm – maks. 2 000 mm; szer. min. 1 700 mm – maks. 2 250 mm; dł. min. 3 200 mm – maks. 3 400 mm, 2. podłoga z materiału antypoślizgowego, łatwo zmywalnego i wodoodpornego, 3. uchwyty mocowania ładunku w ilości min. 4 szt. symetrycznie rozmieszczonych zaczepów; na całej długości podłogi pojazdu sześć listew typu airline, do których będą zamontowane fotele oraz będzie możliwość przymocowania ładunku, 4. na bokach przestrzeni ładunkowej zamontowane dwa rzędy listew typu airline o długości min. 150 cm; na prawej stronie pomiędzy listwami wspornik do przymocowania deski ortopedycznej; dodatkowo Wykonawca dostarczy dwa pasy transportowe wraz z punktami mocowania służące do przymocowania deski ortopedycznej. | **TAK/NIE** |
|  | Min. jeden punkt Autoryzowanej Stacji Obsługi w promieniu 50 km od siedziby Zamawiającego. | **TAK/NIE** |
|  | Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres min. 24 miesięcy. | **TAK/NIE** |
|  | Zamawiający wymaga aby czas reakcji serwisu liczony od momentu zgłoszenia usterki lub awarii i był nie dłuższy niż 72 godziny. |  |
|  | W dniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu:   1. świadectwa dopuszczenia samochodu i elementów nadwozia, których dotyczy obowiązek posiadania takiego świadectwa, 2. instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz znajdującego się w nim wyposażenia – w języku polskim, 3. książkę gwarancyjną samochodu, sprzętu oraz wyposażenia zabudowanego i dostarczonego, 4. inne dokumenty wymagane przez prawo polskie niezbędne do rejestracji samochodu, 5. Wykaz dwóch najbliższych punktów serwisowych, 6. Wykonawca wykona badania pojazdu zmieniające przeznaczenie na Specjalny Pożarniczy. | **TAK/NIE** |
|  | Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przeglądu na samochód Specjalny Pożarniczy dwuetapowo – rejestracja pojazdu zgodnie z dostarczoną dokumentacją a następnie wykonanie przeglądu zgodnie z dokonanymi zmianami | **TAK/NIE** |
|  | Odbiór samochodu odbędzie się z siedziby Wykonawcy | **TAK/NIE** |
|  | Dodatkowe wymagane elementy wyposażenia:  Rampa aluminiowa lub najazdy zamontowane w tylnej części bagażowej pojazdu z możliwością łatwego demontażu. W przypadku najazdów dopuszcza się możliwość montażu wewnątrz pojazdu (do ustalenia z zamawiającym) – min. nośność 250 kg.  Poduszki pneumatyczne tylnego zawieszenia: dwuobwodowe z kompresorem.  Monitor podsufitowy min. 19” montowany wewnątrz pojazdu.  Stolik rozkładany montowany w szynie między fotelami.  Lodówka kompresorowa 22 l mieszcząca się między przednimi fotelami z możliwością sterowania z telefonu poprzez aplikację.  Lodówka kompresorowa 30 l z możliwością sterowania z telefonu poprzez aplikację.  Pokrowce na fotele.  4 plastikowe skrzynki sprzętowe z zamknięciem o pojemności min. 50 l.  Przesuwne mocowania do szyn airline – min. 10 szt.  Pasy do spinania ładunku – min. 10 szt.  Rejestrator jazdy.  Powerbank do uruchamiania samochodu.  Dodatkowy komplet opon wielosezonowych zgodny z rozmiarem opon zamontowanych na samochodzie | **TAK/NIE** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby uprawnionej   
do reprezentacji Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego   
się o udzielenie zamówienia**