**Załącznik nr 7.2f – specyfikacja UPS (zadanie II)**

UPS

jednofazowy, podwójna konwersja online

Typ gniazda wejściowego - hardwired

moc min. 8 kVA., wyjścia min. 4 x C13 i min 4 x C19

Wyposażenie do montażu wieżowego - UPS będzie instalowany wieżowo obok szafy serwerowej

Dodatkowo komplet szyn do montażu w szafie "rack"

Karta komunikacji LAN/RJ45 z obsługą HTTPS oraz SNMP v3