Załącznik nr 3 do SWZ

**Opis parametrów oferowanego ciągnika rolniczego**

**Oferowany ciągnik rolniczy:**

Marka: ………………………………………………….

Model: …………………………………………………

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis wymagany** | **Opis oferowany \*** |
| 1. Fabrycznie nowy |  |
| 2. Rok produkcji 2024 |  |
| 3. Silnik 6-cylindrowy z normą emisji spalin minimum Stage V z systemem doczyszczania spalin AdBlue |  |
| 4. Moc znamionowa silnika minimum 150 KM, moc maksymalna min. 180 KM homologowana |  |
| 5. Masa ciągnika min. 7000 kg bez obciążnika |  |
| 6. Skrzynia przekładniowa. z min. 6-cioma biegami pod obciążeniem z opcją ECO; min. 18X6 |  |
| 7. Pneumatyka hamulcowa 1 i 2 obwodowa |  |
| 8. Zbiornik paliwa min. 300 l z zamykanym na kluczyk korkiem wlewowym |  |
| 9. Obręcze kół spawane pełne |  |
| 10. Programowalne obroty silnika |  |
| 11. Programowalne biegi z funkcją automatyczną |  |
| 12. Pompa hydrauliczna o zmiennym wydatku min. 100 l/min. |  |
| 13. Auto WOM z min. trzema prędkościami WOM-u 540/540E i 1000 obr./min. |  |
| 14. Sterowanie tylnego TUZ+WOM z błotnika |  |
| 15. Łącznik centralny min. 3 kat. |  |
| 16. Minimum 4 pary sterowanych tylnych zaworów hydraulicznych |  |
| 17. Udźwig tylnego TUZ powyżej 8000 kg |  |
| 18. Zaczep tylny transportowy – automatyczny, regulowany |  |
| 19. Zaczep dolny rolniczy |  |
| 20. Szyny boczne silnika |  |
| 21. Amortyzowana oś przednia z blokadą mechanizmu różnicowego |  |
| 22. Przedni TUZ z amortyzacją min. 3500 kg udźwigu + obciążnik min. 1000 kg |  |
| 23. Ogumienie minimum: przód – 540/65 R 28 ; tył – 650/65 R 38 |  |
| 24. Amortyzowana , klimatyzowana kabina |  |
| 25. Regulowane siedzenie operatora – amortyzowane pneumatycznie |  |
| 26. Dodatkowe siedzenie pasażera |  |
| 27. Wycieraczka przedniej i tylnej szyby |  |
| 28. Wszystkie podzespoły ciągnika montowane fabrycznie przez producenta |  |
| 29. Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 30. Katalog części zamiennych w formie papierowej lub elektronicznej |  |
| Gwarancja min. 36 miesięcy lub min. 2500 godz., począwszy od protokolarnego odbioru ciągnika rolniczego przez Zamawiającego, obejmujący wszystkie podzespoły ciągnika |  |
| Odległość autoryzowanego serwisu od siedziby Zamawiającego nie większa niż: 150 km | \*\* |

**\* w kolumnie „opis oferowany” wpisać oferowany parametr lub tak/nie**

**\*\* podać też adres siedziby autoryzowanego serwisu**