Załącznik nr 4A do SWZ

**Z E S T A W I E N I E P O W I E R Z C H N I**

**do opisu przedmiotu zamówienia pn. „Usługa** **sprzątania w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 oraz w budynku Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 w roku 2025”**

1. **Zestawienie powierzchni objętych przedmiotem zamówienia w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5 i terenu przynależnego do budynku**

**ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBJĘTYCH SPRZĄTANIEM**

PIWNICA - beton - 975,08 m2

- glazura ścienna - 28,5 m2

- gres - podłoga - 63,34 m2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Razem piwnica - 1 066,92 m2**

PARTER - wykładzina PCV - 503,43 m2

- glazura ścienna - 170,00 m2

- gres - podłoga - 510,85 m2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Razem parter - 1 184,28 m2**

I PIĘTRO - wykładzina dywanowa - 238,70 m2

- wykładzina PCV - 415,63 m2

- glazura ścienna - 187,00 m2

- gres - podłoga - 365,79 m2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Razem I piętro - 1 207,12 m2**

II PIĘTRO - wykładzina PCV - 716,95 m2

- glazura ścienna - 155,00 m2

- gres - podłoga - 300,70 m2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Razem II piętro - 1 172,65 m2**

III PIĘTRO - wykładzina PCV - 735,77 m2

- glazura ścienna - 162,00 m2

- gres - podłoga - 222,75 m2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Razem III piętro - 1 120,52 m2**

KLATKI SCHODOWE – gres – **282,56 m2**

***Podsumowanie poszczególnych posadzek w całym obiekcie:***

Wykładzina dywanowa - 238,70 m2

Wykładzina PCV - 2 371,78 m2

Gres - podłoga - 1 745,99 m2

Posadzka betonowa - 975,08 m2

**R a z e m: 5.331,55 m2**

**glazura ścienna - 702,50 m2**

**ZESTAWIENIE OKIEN i TABLIC INFRMACYJNYCH ZEWNĘTRZNYCH**

Powierzchnia okien od parteru do III p. - 670,23 m2

Powierzchnia okien w piwnicy - 40,32 m2

Powierzchnia okien połaciowych Velux na III p. - 11,50 m2

Powierzchnia tablic informacyjnych zewnętrznych - 6,50 m2

***Powierzchnia szklana ogółem* - 728,55 m2**

* *powierzchnia okien i tablic informacyjnych podana jest jednostronnie*

1. **Zestawienie powierzchni objętych przedmiotem zamówienia w budynku Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 9**

**ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBJĘTYCH SPRZĄTANIEM**

PARTER - wykładzina PCV - 181,10 m2

- glazura ścienna - 286,95 m2

- gres - podłoga - 737,06 m2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Razem parter - 1205,11 m2**

I PIĘTRO - wykładzina PCV - 62,53 m2

- glazura ścienna - 172,63 m2

- gres - podłoga - 352,93 m2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Razem I piętro - 588,09 m2**

KLATKI SCHODOWE – gres – **23,30 m2**

***Podsumowanie poszczególnych posadzek w całym obiekcie:***

Wykładzina PCV - 243,63 m2

Gres - podłoga - 1 089,99 m2

**R a z e m: 1 333,62 m2**

**glazura ścienna - 459,58 m2**

**ZESTAWIENIE OKIEN I INNYCH POWIERZCHNI SZKLANYCH**

Powierzchnia witryn, drzwi szklanych - 160,00 m2

Powierzchnia okien od parteru do piętra - 64,51 m2

Powierzchnia okien połaciowych Velux - 26,76 m2

**Powierzchnia okien ogółem - 251,27 m2**

* *powierzchnia okien, witryn i drzwi - podana jest jednostronnie*