**Załącznik Nr 1 do SWZ**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wykaz minimalnych wymaganych parametrów**

**techniczno-użytkowych pojazdu**

(Numer referencyjny: **OR.271.24.2024**)

**MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE DLA ŚREDNIEGO UŻYWANEGO SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SĘDOWICACH**

|  | **WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO** | **POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ,**  **PROPOZYCJE WYKONAWCY \*** |
| --- | --- | --- |
|  | **Wymagania dla pojazdu** |  |
|  | Rodzaj pojazdu – specjalny pożarniczy lub do celów specjalnych. |  |
|  | Samochód wyprodukowany nie wcześniej niż w 2006r. | **Rok produkcji podwozia i zabudowy**  **…………………………………** |
|  | Emisja spalin minimum EURO 3. |  |
|  | Kolor nadwozia czerwony. |  |
|  | Masa całkowita do 18 100 kg. |  |
|  | Moc silnika min. 265 KM. |  |
|  | Skrzynia biegów automatyczna. |  |
|  | Napęd: 4x2. |  |
|  | Zawieszenie pneumatyczne na tylnej osi. |  |
|  | Wymiary:  - wysokość maksymalnie 300 cm  - szerokość maksymalnie 255 cm  - długość maksymalnie 815 cm. |  |
|  | ABS, wspomaganie kierownicy, tempomat. |  |
|  | Kabina jednomodułowa 6 osobowa w układzie siedzeń 1+1+4. |  |
|  | Fotel kierowcy i dowódcy pneumatyczny. |  |
|  | Wszystkie szyby w kabinie podnoszone elektrycznie. |  |
|  | Podnoszenie kabiny manualne i elektryczne. |  |
|  | Zasilanie główne z akumulatorów 2x12V. |  |
|  | Wyłącznik prądu. |  |
|  | W kabinie załogi 4 mocowania na Aparaty Ochrony Dróg Oddechowych. |  |
|  | Maszt pneumatyczny zasilany z instalacji pojazdu sterowany pilotem i regulowany w dwóch płaszczyznach. |  |
|  | Belka oświetleniowa niebieska w technologii LED umieszczona na dachu pojazdu oraz cztery niebieskie lampy w technologii LED z przodu i po dwie lampy na zabudowie po każdej stronie. |  |
|  | Oświetlenie w technologii LED pola pracy pojazdu. |  |
|  | Oświetlenie w technologii LED zabudowy. |  |
|  | Zabudowa z trzema roletami aluminiowymi po każdej stronie pojazdu. |  |
|  | Suwnica na drabinę umieszczona na dachu. |  |
|  | Syrena elektryczna z modulatorem. |  |
|  | Koła z oponami w bardzo dobrym stanie. |  |
|  | Wyciągarka elektryczna z pilotem. |  |
|  | **Wymagania dla zespołu autopompy** |  |
|  | Zbiornik wody wykonany z kompozytu minimum 1800 litrów. |  |
|  | Zbiornik na środek pianotwórczy minimum 100 litrów. |  |
|  | Przedział autopompy oświetlony i zamykany dwuskrzydłowymi drzwiami |  |
|  | Autopompa dwu stopniowa o wydajności minimum 2000 litrów/min (10 bar). |  |
|  | Mieszacz elektroniczny środka pianotwórczego. |  |
|  | Minimum trzy nasady tłoczne. |  |
| * 1. ` | Minimum 1 nasada do tankowania. |  |
|  | Minimum 1 nasada do zasysania. |  |
|  | Minimum 1 nasada na środek pianotwórczy. |  |
|  | W przedziale autopompy przyrządy pomiarowe w formie tabletu elektronicznego. |  |
|  | W przedziale autopompy znajduję się awaryjny wyłącznik silnika. |  |
|  | Miarka poziomu wody w formie elektronicznej zintegrowana z pozostałymi urządzeniami pomiarowymi w formie tabletu elektronicznego. |  |
|  | Szybkie natarcie o długości minimum 40 metrów, zwijane ręcznie i pneumatycznie – 2 sztuki. |  |
|  | Pistolety wysokiego ciśnienia minimum 2 sztuki. |  |

Uwaga !

-Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno–użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa *„nie spełnia”* lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona.