Załącznik nr 1

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji dostaw oleju opałowego do zbiorników kotłowni obiektów znajdujących się w placówkach Rejonu w Zabrzu.

**Przedmiotem zamówienia jest:**

Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Józefosławiu, ul. Kameralna 11, 05-500 Józefosław.

**Miejsce dostaw oraz pojemność zbiorników na olej opałowy:**

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Józefosławiu, ul. Kameralna 11, 05-500 Józefosław – zbiorniki o poj. 11 000 litrów.

**Warunki jakościowe oleju opałowego.**

a) Przedmiotem dostawy jest olej opałowy przeznaczony do zbiorników kotłowni centralnego ogrzewania, służący do ogrzewania pomieszczeń oraz ciepłej wody;

b) Olej opałowy winien być I klasy jakości i spełniać następujące warunki jakościowe określone Polska Norma (PN – C – 96024 : 2001) oraz charakteryzować się następującymi parametrami:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Właściwości | Jednostka | Wartość |
| Wartość opałowa nie niższa niż | MJ/kg | 42,6 |
| Temp. zapłonu nie niższa niż | ºC | 56 |
| Gęstość w temp. 15ºC nie wyższa niż | g/ml | 0,860 |
| Temperatura płynięcia nie wyższa niż | ºC | -20 |
| Lepkość kinematyczna w temp. 20 ºC nie większa niż | mm2/s | 6,00 |
| Skład frakcyjny do 250 ºC destyluje nie więcej niż | %(V/V) | 65 |
| Skład frakcyjny do 350 ºC destyluje nie więcej niż | %(V/V) | 85 |
| Zawartość wody nie większa niż | mg/kg | 200 |
| Zawartość siarki nie więcej niż | %(m/m) | 0,10 |
| Zawartość stałych ciał obcych nie większa niż | mg/Kg | 24 |
| Pozostałość po koksowaniu w 10 % poz. dest. nie wyższa niż | %(m/m) | 0,3 |
| Pozostałość po spopieleniu nie niższa niż | %(m/m) | 0,01 |
| Barwa | czerwona | |

c) Olej opałowy nie powinien być zanieczyszczony w stopniu uniemożliwiającym jego prawidłowe użytkowanie.

**Sprzęt**.

Wykonawca powinien dysponować sprzętem umożliwiającym wykonywanie dostaw – samochód cysternę do przewozu paliw płynnych. Dysponowanie oznacza posiadanie środka na własność, dzierżawę, albo umowę z firmą wypożyczającą sprzęt lub świadczącą usługi sprzętowe. Pojazd musi posiadać odpowiednie dokumenty zezwalające na transport paliw – oleju opałowego oraz posiadać zalegalizowany licznik wydawanego oleju, pompę do rozładunku i przewód do tankowania o długości min. 22 m.

**Transport**.

Transport paliw winien spełniać wymogi odpowiednich przepisów bezpieczeństwa pożarowego, ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

**Wykonywanie dostaw:**

Wykonawca świadczyć będzie dostawy oleju opałowego do zbiorników kotłowni olejowych Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Józefosławiu, opisanych w punkcie 2, **sukcesywnie**, w okresie **od daty podpisania umowy z zastrzeżeniem określonym w punkcie b);**

dostawy będą realizowanie nie dłużej niż do czasu wyczerpania kwoty umownej;

czas wykonywania dostaw ustala się na dni robocze w godzinach 800 do 1600;

dostawy będą zamawiane drogą e-mailową przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego;

przewidywana szacunkowa ilość dostaw: 40 000 l;

minimalna ilość jednorazowego zamówienia będzie nie mniejsza niż 2000 litrów;

Zamawiający oświadcza, stosownie do art. 89 ust. 8a Ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o  nabywany olej opałowy przeznaczony jest do celów opałowych, Rodzaj, typ i liczbę posiadanych urządzeń grzewczych przedstawia poniższa tabela

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj urządzenia grzewczego (np. piec grzewczy) | Typ urządzenia grzewczego (nazwa urządzenia nr ser.) | Liczba posiadanych urządzeń grzewczych |
| 1 | Piec grzewczy | Viessmann Vitoplex 100 | 1 |
| 2 | Piec grzewczy | Viessmann Vitoplex 100 | 1 |

**Kontrola jakości dostaw.**

Wraz z dostawą Wykonawca przedkłada „świadectwo jakości” na każdą partię oleju. W przypadku wystąpienia szkody w instalacji grzewczej zamawiającego wynikłej i udowodnionej z winy złej jakości paliwa, Wykonawca pokryje koszty napraw.

W przypadkach budzących wątpliwości, co do jakości towaru Zamawiający zleci uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonej partii oleju w zakresie wymagań technicznych.

Dodatkowe badania obciąża:

- w przypadku potwierdzenia zgodności ze świadectwem jakości – Zamawiającego,

- w przypadku niezgodności ze świadectwem jakości – Wykonawcę.

Zakwestionowane przez Zamawiającego partie dostarczonego oleju nie spełniające wymogów technicznych, zostaną postawione do dyspozycji Wykonawcy, a wystawiona faktura za dostawę nie zostanie zapłacona. Wadliwą partię Wykonawca zabierze we własnym zakresie i na swój koszt od Zamawiającego w terminie 1- go dnia od daty powiadomienia przez Zamawiającego o złej jakości dostawy. Po tym terminie Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami składowania materiału. W przypadku wystąpienia szkody w instalacji grzewczej zamawiającego wynikłej i udowodnionej z winy złej jakości paliwa, Wykonawca pokryje wszelkie koszty napraw.

**Obmiar i odbiór dostaw.**

Jednostką rozliczeniową jest **1 l** dostarczonego do zbiornika kotłowni oleju opałowego mierzony wg aparatury pomiarowej cysterny w temperaturze nalewu.

Przewiduje się odbiory częściowe. Przedmiotem odbioru częściowego będzie każdorazowo wykonane zamówienie Zamawiającego.

Odbiór dostaw polega na odczycie z urządzenia liczącego cysterny rzeczywistej ilości litrów oraz jakości dostarczonej partii oleju opałowego potwierdzonych przez wyznaczonych pracowników Zamawiającego.

**Obliczenie ceny dostaw oleju opałowego.**

Rozliczenie następować będzie za ilość rzeczywiście dostarczonego paliwa każdorazowo po dostawie, według iloczynu odebranego oleju oraz ceny jednostkowej za 1 litr oleju **w dniu dostawy.**

W cenie jednostkowej brutto oleju (we współczynniku narzutu) należy uwzględnić: koszty zakupu, dystrybucji, transportu oleju, koszty badań itp. wszelkie koszty pośrednie, narzuty oraz podatki.

Wykonawca zobowiązany jest do określenia jednostkowej ceny ofertowej w stałym powiązaniu z ceną hurtową oleju oferowaną przez producenta, którego jest dystrybutorem za pomocą współczynnika narzutu (marża/upust).

Rozliczeniowa cena jednostkowa dostawy, wg której Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za poszczególne dostawy wyliczana będzie w dniu dostawy wg wzoru:

C dostawy = C producenta +/- marża/upust

gdzie:

C dostawy  = cena jednostkowa netto oleju Wykonawcy w dniu dostawy

C producenta = cena jednostkowa netto obowiązująca u producenta w dniu dostawy

marża/upust = współczynnik narzutu dostawcy podany w Tabeli wyceny

Do cen netto doliczony będzie **podatek VAT w wysokości 23%.**

**Cena jednostkowa netto obowiązująca u producenta w dniu dostawy** musi być podawana do publicznej wiadomości lub przekazana przez Wykonawcę wraz z fakturą.

**Marża/upust** Wykonawcy będzie stały w okresie umowy.