SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

**„ Dostawa oleju napędowego na potrzeby ZZO w Wólce Rokickiej ”.**

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego do silników diesla na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej w ogólnej w ilości szacunkowej 80 m3. przez okres 12 miesięcy do miejsca dostawy wskazanego poniżej i wg poniższych zasad:

- Jednorazowa dostawa do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, Wólka Rokicka 100, 21 - 100 Lubartów ok. 3 m3 do zbiornika z dystrybutorem.

- Dostawa : co najmniej 1 raz w miesiącu na zgłoszenie pocztą e-mail.

- Dostawa będzie się odbywała specjalistycznymi autocysternami wyposażonymi w zalegalizowane urządzenia – liczydła ilości wydanego paliwa posiadającego funkcję przeliczania objętości ilości wydanego produktu na temperaturę referencyjną150C.

- Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na pojeździe dostawczym.

- Dostarczany olej napędowy spełniać musi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. z 2015 poz. 1680 ) i wymogi określone w normie PN-EN 590:2013-12 ( wg objętości w  temperaturze referencyjnej +15 stopni C );

- Dostarczany olej napędowy w okresie zimowym, umożliwiać będzie eksploatację pojazdów zamawiającego, a punktem odniesienia będzie temperatura blokowania zimnego filtra:

- w okresie letnim tj. od 16 kwietnia do 30 września należy dostarczać olej napędowy o  temperaturze zablokowania zimnego filtra: 0 stopni C,

- w okresie przejściowym tj. od 01 marca do 15 kwietnia oraz od 01 października do 15 listopada o temperaturze zablokowania zimnego filtra: - 10 stopni C,

- w okresie zimowym tj. od16 listopada do końca lutego o temperaturze zablokowania zimnego filtra: - 19 stopni C.

- Przy rozpoczęciu dostawy partii paliwa jednorazowo winien być dostarczony atest jakościowy oleju napędowego wystawiony przez producenta paliwa z wyszczególnionymi parametrami: gęstość, temperatura zablokowania zimnego filtra, zawartość siarki, temperatura mętnienia oraz dokument wydania.

- Przyjęcie oleju napędowego odbywać się na terenie zakładu w Wólce Rokickiej, rzeczywista ilość dostarczonego paliwa będzie każdorazowo potwierdzona przez pracownika odbierającego dostawę.

- Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie do potrzeb Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 600 – 1300.

- W zależności od swoich potrzeb bieżących zamawiający w trakcie trwania umowy będzie składał jednostkowe zamówienia na dostawę przedmiotu zamówienia.

- Realizacja każdej dostawy odbywać się będzie w ciągu max 24 godzin od momentu złożenia zamówienia telefonicznie ( bez wliczania sobót, niedziel, dni ustawowo wolnych od pracy ).

Zamawiający zastrzega, iż podana ilość przedmiotu zamówienia ( 80 m3 ) jest wielkością szacunkową i w zależności od potrzeb Zamawiającego może ulec zmianie zwiększeniu o dodatkowe 40m3. Prognozowana ilość zużycia przedmiotu zamówienia jest ilością szacunkową służącą do określenia wartości przedmiotu zamówienia oraz porównania złożonych ofert i nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania przedmiotu zamówienia w czasie trwania umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiającego z  rozbieżności pomiędzy szacunkową ilością przedmiotu zamówienia, a rzeczywistą ilością.

Kod wg CPV:

09134100-8 Olej napędowy,

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę do osiągnięcia limitów ilościowych określonych w SWZ przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy .