***Nr postępowania GP.271.1.22.2024 Załącznik nr 1b do SWZ***

**SPECYFIKACJA TECHNICZNO-UŻYTKOWA**

**quad ratowniczo - poszukiwawczy dla OSP Perlejewo i OSP Twarogi Lackie (2 szt.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania minimalne Zamawiającego** | **Czy spełnia? Proszę wpisać TAK/NIE** |
| **1.** | **Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych tj.: Wymagania dla pojazdu** |  |
| 1.1. | Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
| 1.2. | Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2016 poz. 2022). |  |
| 1.3. | Wraz z pojazdem dostawca dostarczy wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji Quada, instrukcję obsługi, gwarancję, informację o spełnieniu warunków do poruszania się po drogach publicznych i podstawie prawnej do użytkowania pojazdu, dokument homologacji. |  |
| **2.** | **Wymiary zewnętrzne i waga:** |  |
| 2.1. | Długość minimum: 2100 (mm) | Podać długość:  ………………………………… |
| 2.2. | Szerokość minimum: 1200 (mm) | Podać szerokość  ………………………………… |
| 2.3. | Wysokość minimum: 1350 (mm) | Podać wysokość  …………………………………. |
| 2.4. | Pojazd o maksymalnej masie całkowitej nie przekraczającej 500 kg | Podać masę całkowitą  ………………………………….. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.** | **Silnik:** |  |
| 3.1. | Benzynowy |  |
| 3.2. | Pojemność skokowa minimum: 560 (cm3) | Podać pojemność silnika  ………………………………… |
| 3.3. | Moc silnika minimum: 42 (KM) | Podać maksymalną moc silnika  ………………………………… |
| **4.** | **Układ przeniesienia mocy:** |  |
| 4.1. | Napęd: 4x4 |  |
| 4.2. | Rozmiar kół min. 12 cali |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.** | **Wymagania techniczne:** |  |
| 5.1. | Pojazd fabrycznie nowy - wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 roku |  |
| 5.2. | Skrzynia biegów automatyczna bezstopniowa z biegiem wstecznym |  |
| 5.3. | Oś przednia i tylna – hamulce tarczowe |  |
| 5.4. | Hak holowniczy kulowy oraz gniazdo elektryczne umożliwiające podłączenie oświetlenia ciągnionej przyczepy we wszystkich układach 13/7 pinów; dopuszczalne zastosowanie adapterów |  |
| 5.5. | Bumper przód oraz tył |  |
| 5.6. | Wyciągarka |  |
| 5.7. | Osłona podwozia aluminiowa |  |
| 5.8. | System hamowania silnikiem |  |
| 5.9. | Wspomaganie kierownicy min. dwustopniowe |  |
| 5.10. | Akumulator i alternator dostosowany do poprawnej pracy Quada z zamontowanymi urządzeniami |  |
| 5.11. | Pług śnieżny |  |
| 5.12. | Odblokowanie prędkości |  |
| 5.13. | Dystanse na koła |  |
| 5.14. | Osłona dłoni z mocowaniem |  |
| 5.15. | Kufer |  |
| 5.16. | Podgrzewane manetki i cięgno gazu |  |
| 5.17. | Felgi aluminiowe |  |
| 5.18. | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, dźwiękowe i świetlne, a w tym: - dwie lampy LED o barwie światła niebieskiej zamontowane w przedniej części pojazdu, w okolicach atrapy dwie lampy led zamontowanie z tyłu pojazdu oraz dwie lampy led zamontowane po bokach,  - głośnik zamontowany w przedniej części pojazdu, w okolicach atrapy,  - manipulator sygnalizacji w ruchu uprzywilejowanym zintegrowany z mikrofonem do podawania komunikatów głosowych.  Szczegóły dotyczące montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami. |  |
| **6.** | **Pozostałe warunki Zamawiającego:** |  |
| 6.1. | Gwarancja na quad minimum (bez limitu kilometrów): **2 lata** |  |
| 6.2. | Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty oraz ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. |  |
| 6.3. | Należy podać producenta, typ i model pojazdu. | ***Podać producenta, typ i model pojazdu***  ***……………………………….*** |

**Podpis Wykonawcy**

**…………………………………………..**