Opis przedmiotu Zamówienia

|  | **MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO** | **UWAGI** |
| --- | --- | --- |
|  | Samochód fabrycznie nowy | Rok produkcji: min. 2024 r. |
|  | Ilość miejsc 9 | (1+8) |
|  | Typ nadwozia | Osobowy |
|  | Pojemność silnika: | Min. 1900 ccm |
|  | Moc silnika: | Min. 140 KM |
|  | Rodzaj silnika: | Diesel |
|  | Ilość biegów | Manualna skrzynia biegów - 6 biegów plus bieg wsteczny  **/kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej patrz SWZ oraz załącznik nr 8 do SWZ/** |
|  | Dopuszczalna masa całkowita | Min 2850 kg do 3500 kg |
|  | Całkowita długość pojazdu | Min 5 400 mm- max 6 000 mm |
|  | Wysokość całkowita pojazdu | Min 1974 mm  **/kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej patrz SWZ oraz załącznik nr 8 do SWZ/** |
|  | Rozstaw osi: | Min. 3498 mm  **/kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej patrz SWZ oraz załącznik nr 8 do SWZ/** |
|  | Przyciemniane szyby w przestrzeni pasażerskiej | Tak |
|  | Tylne drzwi dwuskrzydłowe przeszklone | Kąt otwarcia min: 110 stopni |
|  | Szyba przednia ze szkła klejonego ogrzewana elektrycznie z czujnikami zmierzchu i deszczu  **Lub**  Szyba przednia ze szkła klejonego ogrzewana ciepłym powietrzem z nawiewów w desce rozdzielczej z czujnikami zmierzchu i deszczu | Tak |
|  | Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera | Tak |
|  | Szyby w drzwiach przednich otwierane elektrycznie | Tak |
|  | Drzwi przesuwane z jednej strony | Tak |
|  | Wysuwany stopień boczny oraz uchwyt przy drzwiach bocznych ułatwiający wsiadanie | Tak |
|  | Boczne szyby w przestrzeni pasażerskiej przyciemnione | Tak |
|  | Szyba tylna ogrzewana wyposażona w wycieraczki | Tak |
|  | Immobiliser | Tak |
|  | Alarm antywłamaniowy | Tak |
|  | Centralny zamek z pilotem | Tak (2 komplety) |
|  | Komputer pokładowy oryginalny wyposażony w:  - w kamerę cofania | Tak  Cały osprzęt oryginalny i fabrycznie montowany  **/ kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej patrz SWZ oraz załącznik nr 8 do SWZ/** |
|  | Komputer pokładowy oryginalny wyposażony w:   1. czujniki cofania (przód i tył) 2. GPS/nawigacją, 3. bluetooth, 4. zestaw głośnomówiący | Tak  Cały osprzęt oryginalny i fabrycznie montowany |
|  | Tempomat | Tak  **/kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej patrz SWZ oraz załącznik nr 8 do SWZ/** |
|  | Radio CD lub AUX/USB z min 4 głośnikami | Tak |
|  | Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa na wszystkich miejscach siedzących | Tak |
|  | Możliwość demontażu wszystkich foteli w II i III rzędzie siedzeń przestrzeni pasażerskiej | Tak |
|  | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów w kabinie kierowcy | Tak  min 4, Preferowane 6 |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego | Tak |
|  | Klimatyzacja manualna w części przedniej i tylnej | Tak  **/kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej patrz SWZ oraz załącznik nr 8 do SWZ/** |
|  | Ogrzewanie postoje Vebasto | Tak |
|  | Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach | Tak |
|  | Fotel kierowcy z regulacją wysokości | Tak |
|  | Dwa komplety opon na obręczach stalowych (letnie i zimowe) przy czym dostarczony pojazd będzie posiadał założone opony dostosowane do pory roku | Tak |
|  | Koło zapasowe pełnowymiarowe na obręczach stalowych z zestawem narzędzi | Tak |
|  | Światła przeciwmgielne halogenowe  **Lub**  Światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów | Tak |
|  | Światła do jazdy dziennej typuLED oraz światła halogenowe  **Lub**  Lampy przednie w technologii LED | Tak |
|  | Tapicerka w kolorze ciemnym | Tak |
|  | Komplet gumowych dywaników w części przedniej oraz pasażerskiej przy każdym siedzeniu | Tak |
|  | Komplet naklejek na magnesie samochód dla niepełnosprawnych przód i tył | Tak  2 Komplety |
|  | System antypoślizgowy typu ABS lub równoważny | Tak - Za równoważny Zamawiający uzna system, który chroni pojazd przed blokowaniem się kół podczas gwałtownego hamowania, antypoślizgowy |
|  | System typu ESP (stabilizacji toru) lub równoważny | Tak - Za równoważny Zamawiający uzna elektroniczny system stabilizacji toru jazdy, którego zadaniem jest utrzymanie właściwego toru jazdy w przypadku awaryjnej sytuacji np. podczas poślizgu w zakręcie lub wywołanego gwałtownymi ruchami kierownicy |
|  | Chlapacze przednie i tylne | Tak |
|  | Lusterka zewnętrzne sterowane elektronicznie i ogrzewane | Tak |
|  | System monitorowania martwego pola | Tak |
|  | Drzwi w przestrzeni pasażerskiej zabezpieczone przed otwarciem | Tak |
|  | Kolor: preferowany srebrny lub złoty | Tak |
|  | Lakier: metalizowany | Tak |
|  | Miejsce dla wózka inwalidzkiego w tym:  - komplet pasów do mocowania wózka inwalidzkiego  - miejsce dla wózka inwalidzkiego w III rzędzie siedzeń po demontażu jednego lub dwóch foteli  - szyny transportowe | Tak |
|  | 1. Platforma najazdowa z aluminium szeroka przystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich- Platforma zamontowana na stałe z możliwością szybkiego demontażu   **Lub**   1. Platforma stalowa zamontowana na stałe bez możliwości szybkiego demontażu | Tak |
|  | Świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu - zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2024 poz. 1251), które to dokumenty potwierdzać będą przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania fabrycznie nowego pojazdu z dokumentami, które nie pozwolą Zamawiającemu na jego pierwszą rejestrację.  Zamawiający nie dopuszcza przystosowania samochodu ciężarowego na samochód do przewozu osób. | Tak |
|  | Faktura za realizację zamówienia winna zawierać opis: samochód osobowy 9-cio miejscowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych | Tak |
|  | Gwarancja:   1. Mechaniczna: minimum 24 miesiące oraz bez limitu kilometrów   **/ kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej patrz SWZ oraz załącznik nr 8 do SWZ/**   1. Na powłoki lakiernicze:  minimum 36 m-cy   **/ kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej patrz SWZ oraz załącznik nr 8 do SWZ/**   1. Na perforację (podwozia i nadwozia): minimum 12 lat (144 miesiące) | Tak |
|  | Warunki gwarancji:  a. Możliwość zgłoszenia awarii telefonicznie lub pocztą elektroniczną  b. Możliwość zgłoszenia konieczności naprawy telefonicznie lub pocztą elektroniczną  c. Wykonywanie naprawy gwarancyjnej w terminie jak najkrótszym zgodnie z przewidywanymi terminami przez producenta pojazdu.  Termin ten zostanie wskazany przez Zamawiającego mając na uwadze charakter naprawy i dostępność części  d. Wskazanie numerów telefonów, adresów email na które Zamawiający będzie mógł zgłaszać usterki/awarie pojazdu  e. Możliwość wymiany pojazdu na nowy w sytuacji, gdy w okresie gwarancji wystąpią istotne nieusuwalne wady w pojeździe, uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, potwierdzone opinią Rzeczoznawcy - biegłego Sądu Okręgowego w Tarnowie.  f. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie samochodu w czasie między wydaniem samochodu przez Wykonawcę a odebraniem przez Użytkownika po naprawie (wymianie).  g. Najbliższy serwis Wykonawcy/autoryzowany serwis marki Wykonawcy winien znajdować się w odległości nie większej niż 40 km od Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu  h. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający ma prawo korzystać z rękojmi za wady fizyczne. | Tak |