SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOMKÓW

Zakres zamówienia oraz minimalne wymagania jakie muszą spełnić planowane do zakupu domki.

**A –** **Domek mobilny rekreacji indywidualnej w technologii szkieletowej– 5szt**

1. Opis technologiczny/ konstrukcja

- posadowienie domku na bloczkach betonowych ( po stronie inwestora)

- konstrukcja szkieletowa drewnienia (ściany, dachu oraz kratownica)(drewno świerkowe o wilgotności poniżej 18%, certyfikowane, zgodnie z normami dla budownictwa szkieletowego), przystosowane do przenoszenia, zabezpieczone od spodu

- paroizolacja oraz wiatroizolacja

- termoizolacja - ściany zewnętrzne co najmniej 10 cm wełny mineralnej, podłoga: co najmniej 20 cm wełny mineralnej lub stryroduru, sufit: co najmniej 15 cm wełny mineralnej o współczynniku lambda nie większa niż 0,033

- dach dwuspadowy – pokryty blachą na rąbek kolor grafitowy,obróbka blacharska w kolorze grafitowym, orynnowanie z rurą spustową metalowe kolor grafitowy

1. Elewacja domku

Elewacja drewniana wysokiej klasy A/B, zaimpregnowana preparatem bakteriobójczym i przeciw siniźnie, lakierowana dwukrotnie lakierem zewnętrznym UV, chroniącym elewacje przed czynnikami atmosferycznymi. Deska elewacyjna, heblowana, ułożona pionowo, pomalowana lazurem hybrydowym w kolorze dąb błotny lub podobnym.

1. Oświetlenie

Oświetlenie zewnętrzne elewacyjne LED o barwie neutralnej lub ciepłej, oprawy w kolorze grafit lub antracyt - min. 4 punkty świetlne. Doboru opraw i charakteru świetlnego dokonuje Wykonawca.

1. Wentylacja – mechaniczna w pomieszczeniu sanitarnym załączana włącznikiem światła, w kuchni w okapie, zgodnie z propozycją Wykonawcy
2. Stolarka drzwiowa, okienna

Stolarka okienna i drzwiowa PCV w kolorze antracyt obustronnie.   
W stolarce okiennej i drzwiowej: szyby zespolone, 3-szybowe o współczynniku przenikania ciepła Ug  
< 1,0 W/(m2\*K).

1. Wnętrze domku:

- poszycie ścian wewnętrznych i sufitu - ściany wyłożone deską typu boazeria (montowana poziomo), malowana na biało. W łazience panel komorowy.

- ściany działowe zgodnie z projektem ocieplone wełną mineralną 5 cm

- podłoga wyłożona panelem winylowym do użytku komercyjnego klasy ścieralności min. 32,   
w kolorze dąb, z listwami przypodłogowymi, zabezpieczona przed gryzoniami

- drzwi wewnętrzne – do pomieszczenia sanitarnego, pełne, drewniane lub płycinowe w dolnej części skrzydła podcięte dla zapewnienia cyrkulacji powietrza. Kolor biały.

1. Instalacje

- hydrauliczna - wykonana ze spadkami i prostym odpływem wody. Instalacja wod.-kan. w podłodze w wersji całorocznej w kołnierzu dociepleniowym i z systemem podgrzewania rur wodnych.

- klimatyzacja typu split z funkcją grzania do -15 stopni

- elektryczna–rozprowadzenie instalacji, gniazda i włączniki elektryczne zakończone białym montażem elektrycznym.