###### **WYKAZ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH**

###### do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. **„Wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta Poznania” - zadanie nr …**

Wykonawca/Wykonawcy zobowiązani są wykazać się spełnieniem warunków wskazanych w pkt 9.1.3 SWZ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sprzęt przeznaczony do realizacji Zadań nr 1-5** | Liczba | Nazwa (producent, oznaczenie), typ | Podstawa dysponowania |
| malowarka samobieżna do oznakowania cienkowarstwowego, hydrodynamiczna z elektronicznym sterowaniem znakowania z możliwością regulowania szerokości malowanego pasa, wyposażona w system pneumatyczny do wykonania odblasku i wydajności min. 1000 m2/dzień |  |  |  |
| malowarka do wykonywania przejść i drobnych elementów oznakowania cienkowarstwowego, ze sterowaniem ręcznym, wyposażona w system pneumatyczny do wykonywania odblasku wraz z urządzeniem ręcznym do równoczesnej aplikacji farby i mikrokul |  |  |  |
| pojazd z przyczepą z oznakowaniem pulsacyjnym do zabezpieczania robót na drogach o dużym natężeniu ruchu wyposażoną w oznakowanie z folii odblaskowej typu 2 , znaki C-9, C-10 i zmienną strzałkę świetlną kierunkową |  |  |  |
| pojazd z oznakowaniem pulsacyjnym oraz oznaczeniem „Wykonawca ZDM Poznań” |  |  |  |
| sprzęt do usuwania oznakowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego metodą wodną z regulacją ciśnienia wody zapewniający skuteczne usunięcie oznakowania poziomego minimalnie ingerując w nawierzchnię drogi – ciśnienie nie większe niż 2000 bar |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sprzęt przeznaczony do realizacji Zadania nr 6** | Liczba | Nazwa (producent, oznaczenie), typ | Podstawa dysponowania |
| urządzenie do mechanicznego wykonania oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej z natryskowych mas chemoutwardzalnych |  |  |  |
| urządzenie do mechanicznego wykonania oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych na gładko |  |  |  |
| urządzenie do mechanicznego wykonania oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych w formie struktury |  |  |  |
| pojazd z przyczepą z oznakowaniem pulsacyjnym do zabezpieczania robót na drogach o dużym natężeniu ruchu wyposażoną w oznakowanie z folii odblaskowej typu 2 , znaki C-9, C-10 i zmienną strzałkę świetlną kierunkową |  |  |  |
| pojazd z oznakowaniem pulsacyjnym oraz oznaczeniem „Wykonawca ZDM Poznań” |  |  |  |
| sprzęt do usuwania oznakowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego metodą wodną z regulacją ciśnienia wody zapewniający skuteczne usunięcie oznakowania poziomego minimalnie ingerując w nawierzchnię drogi – ciśnienie nie większe niż 2000 bar |  |  |  |