**Załącznik nr 9 do formularza oferty**

**OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

Zamawiający odrzuci ofertę, której minimalne parametry techniczne nie będą spełniały wymagań opisu przedmiotu zamówienia.

W celu potwierdzenia parametrów technicznych oferowanego sprzętu, Wykonawca do  oferty dołączy kartę katalogową producenta lub inny dokument potwierdzający zgodność oferowanych parametrów technicznych z wymaganiami Zamawiającego określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

**UWAGA!** Wykonawca jest zobowiązany podać dokładny opis oferowanego ciągnika rolniczego wraz   
z osprzętem – WUKO do ciśnieniowego czyszczenia kanałów i sieci kanalizacyjnych w prawej kolumnie tabeli „szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oferowany przez Wykonawcę”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO** | **PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ - opis** |
| **Ciągnik rolniczy** | | |
| 1. | Rok produkcji, wyprodukowany nie wcześniej niż 2024r. |  |
| 2. | Stan - nowy |  |
| 3. | Ciągnik z 4-cylindrowym silnikiem diesel chłodzony cieczą, 4 – suwowy turbodiesel  z bezpośrednim wtryskiem paliwa |  |
| 4. | Napęd 4x4 4WD |  |
| 5. | Moc (KM/HP) min 70 |  |
| 6. | Skrzynia biegów mechaniczna zsynchronizowana |  |
| 7. | Rewers mechaniczny |  |
| 8. | Wspomaganie kierownicy |  |
| 9. | Dzielone hamulce |  |
| 10. | Blokada mechanizmu różnicowego |  |
| 11. | WOM/PTO – 3 prędkości 540, 540E (750), 1000 Niezależny |  |
| 12. | TUZ 3 – punktowy KAT II |  |
| 13. | Udźwig TUZ na końcówkach kulowych (kg) - 3000 |  |
| 14. | Wyjścia hydrauliczne (szt. (EA)/liczba sekcji) – 4/2 (z przodu) 6/3 (z tyłu) |  |
| 15. | Tempomat |  |
| 16. | Fotel – komfortowy z wysokim oparciem i podłokietnikami, z możliwością obracania o 20°, z zawieszeniem pneumatycznym |  |
| 17. | Typ opon - rolnicze |  |
| 18. | Kabina – wyposażona w klimatyzację i ogrzewanie |  |
| 19. | Przednia wycieraczka dwuramienna |  |
| 20. | Półprzezroczysta osłona przeciwsłoneczna |  |
| 21. | Zewnętrzny pomocniczy siłownik hydrauliczny |  |
| 22. | Waga (kg/g) – min. 2950 (bez balastu) |  |
| 23. | Obciążniki - komplet |  |
| OSPRZĘT | | |
| 1. | Urządzenie typu WUKO – do ciśnieniowego czyszczenia kanałów melioracyjnych i sieci kanalizacyjnych – wersja napędzana z ciągnika rolniczego, za pośrednictwem wału odbioru mocy (WOM) |  |
| 2. | Ciśnienie – min. 250 bar |  |
| 3. | Wydajność - min. 30l/min min |  |
| 4. | Przekładnia redukcyjna |  |
| 5. | Zbiornik wody o podwyższonej wytrzymałości – pojemność zbiornika wody ok. 600 l |  |
| 6. | Bęben roboczy |  |
| 7. | Wąż ciśnieniowy 3/8” – 60m |  |
| 8. | Głowica kanałowa udrożniająca |  |
| 9. | Głowica kanałowa czyszcząca |  |
| 10. | Lanca ciśnieniowa z pistoletem oraz dyszą |  |
| 36. | a) Instrukcja obsługi pojazdu,  b) Homologacja: dopuszczenie do ruchu drogowego,  c) Karta lub książka gwarancyjna,  d) Katalog części zamiennych,  e) Książka serwisowa.  f) Deklarację zgodności CE, |  |
| 37. | Gwarancja na ciągnik – min. 36 miesięcy |  |
| 38. | Gwarancja na osprzęt – min. 12 miesięcy |  |

**Miejsce dostawy:**

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji**

**ul. Kościuszki 73**

**26-680 Wierzbica**