**OPIS UZUPEŁNIAJACY**

**Do zadania:**

**„Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola w Skopaniu”**

realizowanego w ramach zadania pn.:

„Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w miejscowości Skopanie, Gmina Baranów Sandomierski”

**Przedmiot zamówienia obejmuje:**

1. Wymianę 2 szt drzwi zewnętrznych do pom. **6 i 10 – przedsionek**, określonych w dokumentacji projektowej na rysunku A1 – Rzut parteru w Załączniku nr 5 - Przedszkole (architektura)
2. Wymianę 1 szt. drzwi zewnętrznych o wym. w świetle 90x200cm do **pom. 23** – komunikacja, nie ujętych w dokumentacji projektowej, a oznaczonych na rysunku A1 – Rzut parteru w Załączniku nr 5 - Przedszkole (architektura)
3. Wymianę 1 szt. drzwi zewnętrznych o wym. w świetle 90x200cm do **pom. 31** – sala zabaw, nie ujętych w dokumentacji projektowej, a oznaczonych na rysunku A1 – Rzut parteru w Załączniku nr 5 - Przedszkole (architektura)
4. Wymianę 1 szt. drzwi wewnętrznych, dwuskrzydłowych EI60 o wym. otwór 170x255cm, ze skrzydłem w świetle min 90cm z **pom. 17 - korytarz do pom. 23 - komunikacja**, nie ujętych w dokumentacji projektowej, a oznaczonych na rysunku A1 – Rzut parteru w Załączniku nr 5 - Przedszkole (architektura)

**Uwaga:**

1. Drzwi zewnętrzne stosować klasy wytrzymałości min 3, aluminiowe, przeszklone U=1,3 W/m2\*K
2. Drzwi wewnętrzne stosować klasy wytrzymałości min 3.