Załącznik nr 10

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej   
na drodze powiatowej nr 1917N na odcinku Rożyńsk – dr. kraj. nr 16**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **SST, opis i przedmiar robót** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jedn. netto**  **zł** | **Wartość**  **zł** |
| 1. | D-05.03.08  Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i kruszywem bazaltowym frakcji o wym. 2-5mm przy użyciu kombajnu drogowego do powierzchniowego utrwalenia dróg  w km 6+445 – 9+945;  3 500,0 m x 3,5 m = 12 250 m2 | m2 | 12 250 |  |  |
| 2. | D-05.03.08  Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i kruszywem bazaltowym frakcji o wym. 8-11mm przy użyciu kombajnu drogowego do powierzchniowego utrwalenia dróg wraz z oczyszczeniem istn. nawierzchni bitumicznej z uprzednim wykonaniem remontu jezdni  w km 6+445 – 9+945;  3 500,0 m x 3,5 m = 12 250 m2 | m2 | 12 250 |  |  |
| **Wartość netto:** | | | | |  |
| **Podatek VAT 23%:** | | | | |  |
| **Wartość brutto:** | | | | |  |

Słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………złotych

………………………………………, dnia …………………2025 r.