**Załącznik nr 2 do SWZ**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Minimalne wymagania techniczne stawiane przedmiotowi zamówienia:**

**Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu dostawczego 6 osobowego dla Muzeum Narodowego w Kielcach** **pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce**.

**I. Parametry techniczne:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** |
| lp. | Dane techniczne | Opis wymagań stawianych przez Zamawiającego (dopuszczalne parametry techniczne) |
|  | Rok produkcji | nie wcześniej jak w 2025 r. |
|  | Rodzaj | Samochód dostawczy |
|  | Kategoria prawa jazdy | B |
|  | Ilość miejsc | min. 6 osobowy |
|  | Kolor nadwozia | ze standardowej palety kolorów metalizowany- wybór na etapie podpisywania umowy |
|  | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu | maks. 3500 kg |
|  | Strona ruchu | Ruch prawostronny, kierownica po lewej stronie |
|  | Rodzaj | diesel, wysokoprężny turbodoładowany |
|  | Pojemność | min.1995 cm3 |
|  | Moc silnika | min. 150 KM |
|  | Norma emisji spalin | min. Euro VI |
|  | Skrzynia biegów | Automatyczna/manualna |
|  | Ilość biegów | min. 6 |
|  | Napęd | na przednią oś |
|  | Zawieszenie | Pneumatyczne z kompresorem |
|  | Układ kierowniczy | wspomaganie układu kierowniczego |
| blokada kierownicy |
|  | Kolumna kierownicy | regulacja w minimum dwóch płaszczyznach |
|  | Typ nadwozia | furgon |
|  | Drzwi boczne przednie | Skrzydłowe, przesuwne |
|  | Drzwi tylne | skrzydełkowe |
|  | Zbiornik paliwa | min. 55 litrów |
|  | Osłony przeciwbłotne | przednie i tylne |
|  | Wysokość pojazdu | max. 1980 mm |
|  | Szerokość pojazdu (z rozłożonymi lusterkami) | max. 2285 mm |
|  | Długość całkowita pojazdu | min. 5450 mm |
|  | Wysokość tylnego otworu ładunkowego | min. 1300 mm |
|  | Wysokość przestrzeni ładunkowej | min. 1300 mm |
|  | Poduszki powietrzne | poduszka powietrzna dla kierowcy  i pasażerów |
|  | Pasy bezpieczeństwa | dla wszystkich siedzeń z regulacją wysokości i napinaczem |
|  | System wspomagający bezpieczeństwo jazdy | zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania |
| Kontroli toru jazdy (ESP) |
| kontroli nadmiernego poślizgu kół pojazdu podczas ruszania i przyspieszania (ASR) |
|  | Kamera cofania | Tył |
|  | Czujniki parkowania | Przód i tył |
|  | I rząd siedzeń, strefa kierowcy | 3 siedzenia, układ 1 + 2  z zagłówkami, |
| fotel kierowcy amortyzowany z regulacją:  odchylenia,  wysokości,  odległości od kierownicy,  podparcia odcinka lędźwiowego,  z podłokietnikiem |
|  | II rząd siedzeń | 3 miejsca |
|  | Szyba przednia | z filtrem, podgrzewana |
|  | Szyby boczne przednich drzwi skrzydłowych | sterowane elektrycznie |
|  | Szyby boczne II rząd | stałe, przyciemnienie, |
|  | Światła przeciwmgielne | halogeny przednie |
|  | Światła do jazdy dziennej | automatycznie włączane LED |
|  | Lusterka boczne zewnętrzne | elektrycznie sterowane,  elektrycznie podgrzewane, |
| lusterko prawe o poszerzonym polu widzenia |
|  | Koła | 16” lub 17” na felgach stalowych lub aluminiowych |
|  | Opony zimowe | komplet opon zimowych z felgami, zgodne z zaleceniami przez producenta pojazdu |
|  | Opony letnie | komplet opon letnich z felgami, zgodne z zaleceniami przez producenta pojazdu |
|  | Klimatyzacja | automatyczna - strefowa przestrzeń kierowcy, pasażerów, transportowa. |
|  | Kamera cofania + kamera przestrzeni transportowej | zintegrowane z wielofunkcyjnym wyświetlaczem w kabinie |
|  | Kontrola nie zamkniętych drzwi | czujnik – sygnalizacja optyczna lub akustyczna |
|  | Centralny zamek | zdalnie sterowany |
| elektroniczne zabezpieczenie przed niepowołanym uruchomieniem pojazdu (immobiliser) |
| dwa kluczyki z centralnym zamkiem |
|  | Komputer pokładowy | wyposażony min. w funkcję wskazania:  temperatury zewnętrznej,  spalania chwilowego i średniego,  ilości przebytych kilometrów,  średnia prędkość kilometrów |
|  | Tempomat | 1 szt. |
|  | Radio | Zespół multimedialny, technologia bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu, złącze USB, przygotowane pod parowanie z telefonem komórkowym, min. 2 głośniki, antena radiowa |
|  | Koło zapasowe | pełnowymiarowe z koszem |
|  | Tapicerka / podsufitka / obicie ścian | tapicerka wewnętrzna foteli materiałowa, preferowany ciemny kolor (kolor do uzgodnienia), |
| pełna podsufitka |
| obicie ścian od wewnątrz min. PCV |
|  | Dywaniki podłogowe | komplet dywaników podłogowych, gumowych dla całej kabiny |
|  | Gniazdo zasilania | min. 1 szt. w przestrzeni kierowcy, 12 V |
|  | Lampka sufitowa | minimum jedna w kabinie |
|  | Apteczka | wg normy DIN 13167,  mocowanie apteczki w miejscu łatwo dostępnym w części pasażerskiej |
|  | Gaśnica | 1 szt. |
|  | Trójkąt ostrzegawczy | 1 szt. |
|  | Klucz do kół | 1 szt. |
|  | Podnośnik hydrauliczny | 1 szt. |
|  | Kamizelka ostrzegawcza | 1 szt. |
|  | Kliny pod koła | 2 szt. |
|  | Pokrowce na fotele | na wszystkie siedzenia |
|  | Ściany i sufit | Izolowane wyłożone laminatem |
|  | Podłoga | Na całej długości pokryta wylewką antypoślizgową do wysokości nadkoli |
|  | Szyny | Do mocowania ładunku na suficie |
|  | Listwy | Do mocowania ładunku na ścianach – jeden rząd |
|  | Uchwyty | Do mocowania ładunku w podłodze |
|  | Ogrzewanie | Rozbudowa fabrycznej klimatyzacji o dodatkowy parownik, niezależne od pracy silnika ogrzewanie o mocy 2,0 kW+ rejestrator temperatury z drukarką |
|  | Drążki rozporowe | pion + poziom (4+2) |
|  | Oświetlenie | Z osobnym włącznikiem |
|  | kamera przestrzeni transportowej | zintegrowane z wielofunkcyjnym wyświetlaczem w kabinie |
|  | Okres gwarancji mechanicznej | min. 24 miesiące bez limitu kilometrów |
|  | Okres gwarancji na powłokę lakierniczą | min. 36 miesiące bez limitu kilometrów |
|  | Okres gwarancji na perforację blach nadwozia. | min. 48 miesięcy bez limitu kilometrów |
|  | Okres rękojmi na przedmiot zamówienia na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym z zastrzeżeniem SIWZ | min. 24 miesięcy bez limitu kilometrów |
|  | Serwis | Wykonawca zapewnia możliwość dokonywania napraw gwarancyjnych i przeglądów w autoryzowanych stacjach obsługi oferowanej marki pojazdu,  Wykonawca gwarantuje co najmniej jeden autoryzowany przez producenta samochodu warsztat naprawczy w odległości maks. 50 km od miasta Kielce. Poza tym obszarem koszty odbioru i dostarczenia pojazdu obciążają Wykonawcę. |

**II Warunki leasingu:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **warunki leasingu operacyjnego** | **Uszczegółowienie** |
| **1** | **okres leasingu** | **36 miesięcy (raty leasingowe)** |
| **2** | **ubezpieczenie samochodu; pakiet ubezpieczeń OC, AC (ze zniesionym udziałem własnym), NNW dla kierującego i pasażerów w wysokości nie mniej niż 10 000,00 zł na każdą osobę, oraz Assistance** | **Przez cały okres trwania umowy** |
| **3** | **faktury** | **wykonawca zobowiązany jest do sporządzania faktur, na których jest wyodrębniona rata leasingu podzielona na ratę odsetkową i kapitałową (brutto, netto) oraz osobna na koszty ubezpieczenia: OC, AC, NNW i Assistance (brutto, netto)** |
| **4** | **wartość wykupu przedmiotu leasingu po zakończonej umowie leasingu** | **1,00% brutto** |
| **5** | **leasing w walucie** | **złoty polski (PLN)** |
| **6** | **wartość wpłaty początkowej** | **10,00% brutto** |