|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Załącznik nr \_1 do SWZ\_ Specyfikacja techniczna\_ Opis Przedmiotu Zamówienia |
|  |  |  |  |
| TYP POJAZDU – **CIĄGNIK ROLNICZY UNIWERSALNY | DO NAUKI JAZDY kat. T** | | | |
|  |  |  |  |
| **OFEROWANY MODEL** | | | |
|  |  |  |  |
|  | **Marka** |  | |
|  | **Model** |  | |
|  | **Silnik 4-cylindrowy diesel (pojemność w litrach) 3,6-4,5 l, turbodoładowany, 16 zaworowy, wtrysk Common Rail, katalizator, intercooler, filtr cząsteczek stałych DPF z instalacją Ad Blue, EGR, SCR, system zarządzania pracą silnika np. Work Cruise.** |  | |
|  | **Moc min. 90-105 KM** |  | |
|  | **Rodzaj paliwa – olej napędowy** |  | |
|  | **Rodzaj skrzyni biegów – w pełni zsynchronizowana minimum 6-8 biegów, minimum 3-stopniowy reduktor, elektro hydrauliczna lub elektroniczna zmiana kierunku jazdy (rewers, lub revershift), biegi pełzające opcjonalnie, prędkość maks. 40km/h.** |  | |
|  | **Napęd na 4 koła załączany elektro-hydraulicznie 4WD, przedni mechanizm różnicowy z (LSD) o ograniczonym poślizgu, niezależny sterowanie zewnętrzne WOM 540/540ECO lub 540/1000** |  | |
|  | **TUZ minimum kat. II, 2 siłowniki główne, szybko-sprzęgi na dolnych ramionach TUZ, stabilizator teleskopowy, udźwig podnośnika minimum 4000-5000kg, mechaniczne sterowanie TUZ z kontrolą pozycyjną, siłową i mieszaną, 2 sekcje hydrauliczne (1xS/D, 1xFD).**  **Pompa hydrauliczna (wspomaganie kierownicy).**  **Pompa hydrauliczna (TUZ + wyjścia hydrauliczne).**  **Zaczep transportowy z regulacją wysokości, zaczep automatyczny.**  **Dolny zaczep rolniczy, cięgno górne hakowe.**  **Hamulce przyczepy dwuobwodowe.**  **Koła: przednie R24-28, felgi spawane lub stałe, felgi skręcane, koła tylne R34-42, felgi spawane lub stałe.**  **Obciążniki przednie od 450-500kg** |  | |
|  | **Wymiary i wagi: długość całkowita od 4000 mm do 4800mm, wysokość od 2500-3000mm, szerokość całkowita od 2000-2600mm, rozstaw osi od 2200-2500mm, waga od 3700-4900kg.** |  | |
|  | **Norma emisji spalin Euro 4 lub Stage 5** |  | |
|  |  |  |  |
| **Wymagania z zakresu wyposażenia stawiane przez Zamawiającego** | | **Opis oferowanego ciągnika rolniczego jego parametrów i wyposażenia\*\*** | |
| **Wyposażenie zgodne z wymaganiami?** | |
| **TAK | NIE** | |
|  |  |  |  |
| **WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU BIEZPIECZEŃSTWA** | | | |
| 1. | Wyłącznik akumulatora |  | |
| 2. | Wycieraczka przedniej i tylnej szyby ze spryskiwaczem |  | |
| 3. | Światło ostrzegawcze (kogut) |  | |
| 4. | Trójkąt dla pojazdów wolnobieżnych |  | |
| 5. | Przednie błotniki wychylne |  | |
|  |  |  |  |
| **WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU KOMFORTU** | | | |
| 6. | Deska rozdzielcza z wyświetlaczem LCD (km/h, prędkość WOM, liczba przepracowanych godzin, poziom Ad Blue) |  | |
| 7. | Fotel kierowcy pneumatyczny, regulacja pochylna kolumny kierownicy |  | |
| 8. | Dodatkowy fotel pasażera (dla instruktora nauki jazdy) |  | |
| 9. | Klimatyzacja kabiny z homologacją sterowana na dwie osoby, oświetlenie wnętrza kabiny |  | |
| 10. | Komputer pokładowy |  | |
| 11. | 4 reflektory robocze z przodu i 2 reflektory z tyłu |  | |
| 12. | Szerokie drzwi kabiny |  | |
| 13. | Radio |  | |
| 14. | Ociekacze przy tylnych złączach hydraulicznych |  | |
| 15. | Gniazdo zasilające kamery samochodowej do rejestracji jazdy ciągnika |  | |
| **WYPOSAŻENIE OBCJONALNE** | | | |
| 16. | Tablice dla pojazdów do nauki jazdy „L” 2szt |  | |
| 17. | Pedał hamulca dla instruktora nauki jazdy |  | |
| 18. | Dodatkowe lusterka zewnętrzne lewe i prawe i dodatkowe lusterko wewnętrzne dla instruktora nauki jazdy |  | |
| **PERSONALIZACJA** | | | |
| 19. | Kolor nadwozia zielony, niebieski, pomarańczowy lub czerwony |  | |
| 20. | Tapicerka foteli materiałowa – ciemnoszara, szara, czarna lub grafitowa |  | |
| **GWARANCJA\*** | | | |
| 21. | Gwarancja mechaniczna - min. 2 lata/2000 mth pracy |  | |
| 22. |  |  | |
| ***\* Oferowany okres należy wpisać w prawej kolumnie*** | | | |
| ***\*\* Zamawiający wymaga dokładnego opisania oferowanego ciągnika rolniczego, jego parametrów i wyposażenia*** | | | |