**Wzór oferty** Załącznik nr 1.

**wraz z opisem przedmiotu zamówienia.**

Wykonawca:

…………………………………………

…………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres,*

*w zależności od podmiotu:*

*NIP:………………….…………………*

*KRS: ……………………………………*

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………….………………

Nr tel. …………………..…………

mail …………………..……………

**OFERTA Część 2**

**W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na:**

**Dostawa sprzętu medycznego, znak sprawy SzSPOO.SZP.3810.65.2025,**

**przedstawiamy następującą o**fertę:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***L.p.*** | ***Opis przedmiotu zamówienia*** | ***j.m.*** | ***Ilość*** | ***Cena jedn. netto PLN*** | ***Wartość netto PLN*** | ***VAT %*** | ***Wartość brutto***  ***PLN*** |
| 1. | Zestaw do trudnych intubacji  Nazwa:…………………………………………  Typ/ Model: ……………………………………………  Producent: ……………………………………  Kraj……………………………………………..  Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji ( nie starszy niż 2024)…………………………………….. | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** | X | X | X |  | X |  |

**UWAGA!**

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

Dostawa zestawu do trudnej intubacji– 2 sztuki.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę  (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
| Skład zestawu | | | |
|  | -wielorazowa rękojeść wideolaryngoskopu – 2 szt.  - wielorazowa rękojeść giętkiego endoskopu intubacyjne z kanałem roboczym – 1 szt.  - monitor o średnicy min. 3,5” współpracujący z powyższymi rękojeściami – 3 szt.  - łyżki do wideolaryngoskopu wielorazowego użytku (min. 4 rozmiary: dla niemowląt, dzieci, dorosłych i otyłych dorosłych)  - kabel USB – 3 szt.  - zasilacz sieciowy – 3 szt.  - prowadnica – 2 szt.  - łyżki jednorazowego użytku – minimum 200 szt.  Zestaw w walizce ułatwiającej przenoszenie | TAK, podać przekątną monitora, rozmiary łyżek do wideolaryngoskopu, podać ilość łyżek jednorazowego użytku |  |
| Monitor | | | |
|  | Kolorowy monitor TFT o przekątnej min. 3,5” oraz rozdzielczości min. 640x480 | TAK, podać |  |
|  | Ekran dotykowy, proste menu w języku polskim z możliwością zmiany podstawowych parametrów wyświetlacza (jasność, głośność) oraz przeglądania i wyboru zapisanych zdjęć i filmów | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu monitora w dwóch płaszczyznach:  - góra/dół – min. 130°  - prawo/lewo – min. 270° | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rejestracji i odtwarzania zdjęć i filmów | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do zewnętrznego monitora (złącze HDMI) oraz do komputera (złącze USB) w celu archiwizacji zapisanych zdjęć i filmów. | TAK |  |
|  | Wskaźnik naładowania baterii (graficzny lub liczbowy) | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorem litowym o czasie działania nie krótszym niż 4 h | TAK, podać |  |
| Rękojeść wideolaryngoskopu | | | |
|  | Wbudowana kamera CMOS | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do zewnętrznego monitora (złącze HDMI) oraz do komputera (złącze USB -C) w celu archiwizacji zapisanych zdjęć i filmów. | TAK |  |
|  | Podgrzewana optyka zapobiega parowaniu kamery | TAK |  |
|  | Kąt pola widzenia kamery: min. 55° | TAK, podać |  |
|  | Zakres roboczy: min. 20 – 100 mm | TAK, podać |  |
|  | Źródła światła: dioda LED, min. 1500 luxów | TAK, podać |  |
|  | W komplecie łyżki w czterech różnych rozmiarach: dla niemowląt, dzieci, dorosłych i otyłych dorosłych | TAK |  |
|  | Współpracuje z łyżkami jednorazowymi i wielorazowymi | TAK |  |
| Rękojeść giętkiego endoskopu intubacyjnego | | | |
|  | Średnica zewnętrzna max 5,5mm | TAK, podać |  |
|  | Wbudowana kamera CMOS | TAK |  |
|  | Podgrzewana optyka zapobiega parowaniu kamery | TAK |  |
|  | Kąt pola widzenia kamery: min. 90° | TAK, podać |  |
|  | Zakres roboczy: min. 3 – 50 mm | TAK, podać |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki max. 5,5mm | TAK, podać |  |
|  | Kanał wewnętrzny o średnicy min. 2,2 mm | TAK, podać |  |
|  | Ruchoma końcówka robocza, kąt zgięcia końcówki góra/dół: 130°/130° lub większy | TAK |  |
|  | Źródło światła: dioda LED, min 400 lux | TAK, podać |  |
| Dodatkowe akcesoria | | | |
|  | Prowadnica wielorazowa do stosowania z rurka intubacyjną od 4.0 -11 ET, nadająca się do sterylizacji w autoklawie | TAK |  |
|  | Łyżki jednorazowego użytku dostępne w min. 6 rozmiarach, w tym łyżki dla niemowląt, dzieci i dorosłych, w tym typ Macintosh oraz o specjalnym kształcie do intubacji trudnych dróg oddechowych | TAK |  |
| Pozostałe | | | |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK, podać  24 miesiące – 0 pkt  36 miesięcy - 20 pkt  48 miesięcy - 30 pkt  60 miesięcy – 40 pkt |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Podpis osoby upoważnionej