*Załącznik nr 10 do SWZ*

**Przedmiar robót**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz** | **Razem** | **Cena** |
| 1 | ZKNR C-2 0801-06  analogia | Przygotowanie podłoża. Hydropiaskowanie podłoża ceglanego  15.84\*9.71+17.88\*9.71+11.70\*10.27+12\*4.94-1.23\*1.83\*15-0.90\*2.61\*4-1.20\*  1.70\*8-1.20\*2.61\*4+0.50\*12\*1.55+0.5\*11.70\*1.55 | m2  m2 | 453.220 |  |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **453.220** |  |
| 2 | KNR BC-02 0519-03  analogia | Uzupełnienie fug w elewacji ceglanej  15.84\*9.71+17.88\*9.71+11.70\*10.27+12\*4.94-1.23\*1.83\*15-0.90\*2.61\*4-1.20\*  1.70\*8-1.20\*2.61\*4+0.50\*12\*1.55+0.5\*11.70\*1.55 | m2  m2 | 453.220 |  |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **453.220** |  |
| 3 | KNR 13-23  1001-11 | Zabezpieczenie okien folią  1.23\*1.83\*15+0.90\*2.61\*4+1.20\*1.70\*8+1.20\*2.61\*4 | m2  m2 | 72.008 |  |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **72.008** |  |
| 4 | ZKNR C-2 0801-07  analogia | Czysczenie ościeży okiennych z zaprawy  (1.23+1.83\*2)\*0.15\*15+(0.90+2.61\*2)\*0.15\*4+(1.20+1.70\*2)\*0.15\*8+(1.20+ 2.61\*2)\*0.15\*4 | m2  m2 | 24.047 |  |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **24.047** |  |
| 5 | TZKNBK IV - 89 | Naprawa pęknięć.Wykucie cegieł na całej dług.pęknięcia i przemurowanie ceg- ła na zapr.cement.w murach na zapr.cem.-wap.o głęb.pęknięcia 1/2 ceg.  30 | m  m | 30.000 |  |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **30.000** |  |
| 6 | NNRNKB 202 1134-02  analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami hydrofobujacymi - powierzchnie pio- nowe  453.220 | m2  m2 | 453.220 |  |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **453.220** |  |
| 7 | KNR 4-01  0354-05 | Wykucie z muru wrót zewnętrznych  2.7\*3.20 | m2  m2 | 8.640 |  |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **8.640** |  |
| 8 | analiza indy- widualna | Montaż wrót wejściowych do kamienicy  1.00 | kpl  kpl | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **1.000** |  |
| 9 | KNR 4-01  0535-05 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku  10.50\*4 | m  m | 42.000 |  |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **42.000** |  |
| 10 | NNRNKB 202 0520-04  analogia | Ponowny montaż rur spustowych po wykonanie prac (sama robocizna)  10.50\*4 | m  m | 42.000 |  |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **42.000** |  |
| 11 | KNR 2-02  1604-01 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m  453.22 | m2  m2 | 453.220 |  |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **453.220** |  |
| 12 | KNR 2-02 r.16  z.sz.5.15 | Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6) |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | | |  |