|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa asortymentu** | **Ilość** | **Dane techniczne** | **Wizualizacja /zdjęcie poglądowe** (zaprezentowane poniżej w tabeli przykładowe zdjęcia/szkice zostały załączone wyłącznie dla celów ilustracyjnych i mają charakter poglądowy, mają jedynie na celu przybliżyć wymagania Zamawiającego, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń do wyceny asortymentu) |
| 1. | **Biurko z szufladami z prawej strony** | **11** | - wymiary zewnętrzne: (szer. x gł. x wys.) 1400 mm x 700 mm x 750 mm (tolerancja +/- 5 mm);  - blat o grubości minimum 36 mm (całość powierzchni płyty grubość minimum 36 mm), wykonany z płyty dwustronnie laminowanej wiórowej, krawędzie wykończone PVC w kolorze płyty);  - biurko wykonane z płyty dwustronnie laminowanej wiórowej o grubości 18 mm, krawędzie wykończone PVC w kolorze płyty;  - uchwyt meblowy metalowy, srebrny długość minimum 150 mm;  - wysuwana półka na klawiaturę, na prowadnicach metalowych z płyty wiórowej o szerokości 750 mm, grubości 18 mm;  - montaż półki - odległość w świetle 65 mm;  - z prawej strony 4 szuflady o szerokości frontu 400 mm zamykane zamkiem centralnym (minimum komplet dwóch kluczy);  - uchwyt meblowy, metalowy, srebrny długość minimum 150 mm;  - stopki meblowe. |  |
| 2. | **Biurko z szufladami z lewej strony** | **2** | - wymiary zewnętrzne: (szer. x gł. x wys.) 1400 mm x 700 mm x 750 mm (tolerancja +/- 5 mm);  - blat o grubości minimum 36 mm (całość powierzchni płyty grubość minimum 36 mm), wykonany z płyty dwustronnie laminowanej wiórowej, krawędzie wykończone PVC w kolorze płyty);  - biurko wykonane z płyty dwustronnie laminowanej wiórowej o grubości 18 mm, krawędzie wykończone PVC w kolorze płyty;  - uchwyt meblowy metalowy, srebrny długość minimum 150 mm;  - wysuwana półka na klawiaturę, na prowadnicach metalowych z płyty wiórowej o szerokości 750 mm, grubości 18 mm;  - montaż półki - odległość w świetle 65 mm;  - z prawej strony 4 szuflady o szerokości frontu 400 mm zamykane zamkiem centralnym (minimum komplet dwóch kluczy);  - uchwyt meblowy, metalowy, srebrny długość minimum 150 mm;  - stopki meblowe. |  |
| 3. | **Szafka gospodarcza – dwudrzwiowa** | **14** | - wymiary zewnętrzne: (szer. x gł. x wys.) 800 mm x 400 mm x 750 mm (tolerancja +/- 5 mm);  - półka dzieląca szafkę na dwie części (wykonana z płyty laminowanej wiórowej w kolorze mebla o grubości 18 mm, krawędzie wykończone PVC w kolorze płyty);  - szafka zawiera dwie przestrzenie (co najmniej 330 mm);  - plecy (ściana tylna mebli) wykonane z płyty pilśniowej HDF gr. min. 3 mm;  - szafka zamykana zamkiem punktowym;  - uchwyt meblowy, metalowy, srebrny długość minimum 150 mm;  - zawiasy meblowe puszkowe 35 mm (min. 110 stopni) do drzwi nakładanych;  - drzwi skrzydłowe dodatkowo zamykane na zasuwkę meblową;  - stopka meblowa regulowana wys. min 28 mm i średnica 50 mm. |  |
| 4. | **Szafa aktowa - dwudrzwiowa** | **26** | - wymiary zewnętrzne: (szer. x gł. x wys.) 800 mm x 400 mm x 1800 mm (tolerancja +/- 5mm);  - 4 półki na segregatory (z płyty laminowanej wiórowej w kolorze szafy o grubości 18 mm, krawędzie wykończone PVC w kolorze płyty);  - szafa zawiera pięć przestrzeni na segregatory biurowe (co najmniej 330 mm);  - plecy (ściana tylna mebli) wykonane z płyty pilśniowej HDF gr. min. 3 mm  - szafa zamykana zamkiem punktowym  - uchwyt meblowy, metalowy, srebrny długość minimum 150 mm;  - 3 zawiasy meblowe puszkowe 35 mm (min. 110 stopni) do drzwi nakładanych na każdym skrzydle drzwi;  - drzwi skrzydłowe dodatkowo zamykane na zasuwkę meblową;  - stopka meblowa regulowana wys. min 28 mm i średnica 50 mm. |  |
| 5. | **Nadstawka na szafę aktową - dwudrzwiowa** | **26** | - wymiary zewnętrzne: (szer. x gł. x wys.) 800 mm x 400 mm x 750 mm (tolerancja +/- 5 mm);  - półka na segregatory dzieląca szafkę na dwie części (wykonana z płyty laminowanej wiórowej w kolorze mebla o grubości 18 mm, krawędzie wykończone PVC w kolorze płyty);  - szafka zawiera dwie przestrzenie na segregatory biurowe (co najmniej 330 mm);  - plecy (ściana tylna mebli) wykonane z płyty pilśniowej HDF gr. min. 3 mm;  - nadstawka zamykana zamkiem punktowym;  - uchwyt meblowy, metalowy, srebrny długość minimum 150 mm;  - 3 zawiasy meblowe puszkowe 35 mm (min. 110 stopni)  do drzwi nakładanych;  - drzwi skrzydłowe dodatkowo zamykane na zasuwkę meblową. |  |
| 6. | **Szafa ubraniowa z drzwiami otwieranymi z zamkiem** | **8** | - wymiary zewnętrzne: (szer. x gł. x wys.) 550 mm x 400 mm x 1800 mm;  - uchwyt meblowy, metalowy, srebrny długość minimum 150 mm;  - drążek na ubrania prostopadle do drzwi montowany na stałe;  - plecy (ściana tylna mebli) wykonana z płyty pilśniowej HDF gr. min. 3 mm;  - szafa zamykana zamkiem punktowym;  - 3 zawiasy meblowe puszkowe 35 mm (min. 110 stopni) do drzwi nakładanych;  - stopka meblowa regulowana wys. min 28 mm i średnica 50 mm. |  |
| 7. | **Nadstawka na szafę ubraniową z drzwiami otwieranymi z zamkiem** | **8** | - wymiary zewnętrzne: (szer. x gł. x wys.) 550 mm x 400 mm x 750 mm;  - półka na segregatory dzieląca szafkę na dwie części (wykonana z płyty laminowanej wiórowej w kolorze mebla o grubości 18 mm, krawędzie wykończone PVC w kolorze płyty);  - plecy (ściana tylna mebli) wykonana z płyty pilśniowej HDF gr. min. 3 mm;  - nadstawka zamykana zamkiem punktowym;  - uchwyt meblowy metalowy srebrny długość minimum 150 mm;  - 2 zawiasy meblowe puszkowe 35 mm (min. 110 stopni) do drzwi nakładanych. |  |
| 8. | **Kontenerek** | **23** | - wymiary zewnętrzne: (szer. x gł. x wys.); 400 mm x 400 mm x 600 mm;  - wyposażony w trzy równe szuflady płytowe o szerokości frontu 400 mm z prowadnicami kulkowymi;  - zamykane zamkiem centralnym (minimum komplet dwóch kluczy);  - uchwyt meblowy, metalowy, srebrny długość minimum 150 mm;  - krawędzie wykończone PVC w kolorze płyty;  - kontener jezdny na czterech kółkach obrotowych, meblowych, kauczukowych w tym dwa przednie z hamulcem. |  |
| 9. | **Biurko bezszafkowe z półką na klawiaturę od lewej strony** | **2** | - wymiary zewnętrzne: (szer. x gł. x wys.); 1500 mm x 700 mm x 750 mm (tolerancja +/- 5 mm);  - blat o grubości minimum 36 mm (całość powierzchni płyty grubość minimum 36 mm, wykonany z płyty dwustronnie laminowanej wiórowej, krawędzie wykończone PVC w kolorze płyty);  - stopki meblowe  - wysuwana półka na klawiaturę, na prowadnicach metalowych z płyty wiórowej o szerokości 750 mm, grubości 18 mm; |  |
| 10. | **Stolik** | **3** | - wymiary zewnętrzne: (szer. x gł. x wys.); 700 mm x 700 mm x 750 mm (tolerancja +/- 5 mm);  - blat o grubości minimum 36 mm (całość powierzchni płyty grubość minimum 36 mm, wykonany z płyty dwustronnie laminowanej wiórowej, krawędzie wykończone PVC w kolorze płyty);  - stopki meblowe |  |
| 11. | **Biurko bezszafkowe z półką na klawiaturę od prawej strony** | **2** | - wymiary zewnętrzne: (szer. x gł. x wys.); 1500 mm x 700 mm x 750 mm (tolerancja +/- 5 mm);  - blat o grubości minimum 36 mm (całość powierzchni płyty grubość minimum 36 mm, wykonany z płyty dwustronnie laminowanej wiórowej, krawędzie wykończone PVC w kolorze płyty);  - stopki meblowe  - wysuwana półka na klawiaturę, na prowadnicach metalowych z płyty wiórowej o szerokości 750 mm, grubości 18 mm; |  |
| 12. | **Biurko bezszafkowe z półką na klawiaturę na środku** | **3** | - wymiary zewnętrzne: (szer. x gł. x wys.); 1400 mm x 600 mm x 750 mm (tolerancja +/- 5 mm);  - blat o grubości minimum 36 mm (całość powierzchni płyty grubość minimum 36 mm, wykonany z płyty dwustronnie laminowanej wiórowej, krawędzie wykończone PVC w kolorze płyty);  - stopki meblowe  - wysuwana półka na klawiaturę, na prowadnicach metalowych z płyty wiórowej o szerokości 750 mm, grubości 18 mm; |  |
| 13. | **Biurko z szufladami z prawej strony** | **4** | - wymiary zewnętrzne: (szer. x gł. x wys.) 1300 mm x 700 mm x 750 mm (tolerancja +/- 5 mm);  - blat o grubości minimum 36 mm (całość powierzchni płyty grubość minimum 36 mm), wykonany z płyty dwustronnie laminowanej wiórowej, krawędzie wykończone PVC w kolorze płyty);  - biurko wykonane z płyty dwustronnie laminowanej wiórowej o grubości 18 mm, krawędzie wykończone PVC w kolorze płyty;  - uchwyt meblowy metalowy, srebrny długość minimum 150 mm;  - wysuwana półka na klawiaturę, na prowadnicach metalowych z płyty wiórowej o szerokości 750 mm, grubości 18 mm;  - montaż półki - odległość w świetle 65 mm;  - z prawej strony 4 szuflady o szerokości frontu 400 mm zamykane zamkiem centralnym (minimum komplet dwóch kluczy);  - uchwyt meblowy, metalowy, srebrny długość minimum 150 mm;  - stopki meblowe. |  |
| 14. | **Biurko z szufladami z lewej strony** | **1** | - wymiary zewnętrzne: (szer. x gł. x wys.) 1300 mm x 700 mm x 750 mm (tolerancja +/- 5 mm);  - blat o grubości minimum 36 mm (całość powierzchni płyty grubość minimum 36 mm), wykonany z płyty dwustronnie laminowanej wiórowej, krawędzie wykończone PVC w kolorze płyty);  - biurko wykonane z płyty dwustronnie laminowanej wiórowej o grubości 18 mm, krawędzie wykończone PVC w kolorze płyty;  - uchwyt meblowy metalowy, srebrny długość minimum 150 mm;  - wysuwana półka na klawiaturę, na prowadnicach metalowych z płyty wiórowej o szerokości 750 mm, grubości 18 mm;  - montaż półki - odległość w świetle 65 mm;  - z prawej strony 4 szuflady o szerokości frontu 400 mm zamykane zamkiem centralnym (minimum komplet dwóch kluczy);  - uchwyt meblowy, metalowy, srebrny długość minimum 150 mm;  - stopki meblowe. |  |
| 15. | **Szafka gospodarcza** | **2** | - wymiary zewnętrzne: (szer. x gł. x wys.) 550 mm x 400 mm x 750 mm (tolerancja +/- 5 mm);  - półka dzieląca szafkę na dwie części (wykonana z płyty laminowanej wiórowej w kolorze mebla o grubości 18 mm, krawędzie wykończone PVC w kolorze płyty);  - szafka zawiera dwie przestrzenie (co najmniej 330 mm);  - plecy (ściana tylna mebli) wykonane z płyty pilśniowej HDF gr. min. 3 mm;  - szafka zamykana zamkiem punktowym;  - uchwyt meblowy, metalowy, srebrny długość minimum 150 mm;  - zawiasy meblowe puszkowe 35 mm (min. 110 stopni) do drzwi nakładanych;  - drzwi jedno skrzydłowe;  - stopka meblowa regulowana wys. min 28 mm i średnica 50 mm. |  |
| 16. | **Biurko bez szafkowe z półką na klawiaturę od lewej strony** | **1** | - wymiary zewnętrzne: (szer. x gł. x wys.); 1400 mm x 600 mm x 750 mm (tolerancja +/- 5 mm);  - blat o grubości minimum 36 mm (całość powierzchni płyty grubość minimum 36 mm, wykonany z płyty dwustronnie laminowanej wiórowej, krawędzie wykończone PVC w kolorze płyty);  - stopki meblowe |  |
| 17. | **Biurko bez szafkowe** | **1** | - wymiary zewnętrzne: (szer. x gł. x wys.); 1100 mm x 700 mm x 750 mm (tolerancja +/- 5 mm);  - blat o grubości minimum 36 mm (całość powierzchni płyty grubość minimum 36 mm, wykonany z płyty dwustronnie laminowanej wiórowej, krawędzie wykończone PVC w kolorze płyty);  - stopki meblowe |  |

**Opis techniczny mebli:**1/ wszystkie meble biurowe muszą być wykonane w taki sposób i z takich materiałów,   
 aby zapewniały długoletnią trwałość bez pogorszenia się ich wyglądu i estetyki,2/ płyta meblowa musi spełniać wymogi Klasy higieniczności E1,   
3/ Ze względu na aktualną kolorystykę mebli wyposażenia Urzędu Miejskiego, wykonanie mebli w kolorze jasny szary **0112 PE**,  
4/ meble muszą być wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej,  
5/ powierzchnia mebli powinna być matowa,  
6/ plecy (ściana tylna mebli) wykonane z płyty pilśniowej HDF gr.3 mm   
7/ na wszystkich widocznych krawędziach mebli musi być obrzeże PVC /gr. 2 mm/ w kolorze   
 płyty podstawowej bez widocznej linii łączenia, odpowiadające wymaganiom higienicznym,   
8/ drzwiczki, szuflady i półki na klawiaturę muszą spełniać parametry wytrzymałości i trwałości części  
 ruchomych, szuflady i półki na klawiaturę muszą zapewniać łatwy 75% wysuw bez obawy wypadnięcia,   
9/ szafy aktowe, regały aktowe i dostawki przeznaczone są do intensywnej eksploatacji, muszą spełniać  
 wymagania bezpieczeństwa użytkownika, konstrukcja ich musi być wytrzymała i sztywna,  
 półki w szafach i regałach są elementami wiążącymi korpus i muszą posiadać  
 zabezpieczenie przed swobodnym wysunięciem się z korpusu, lub przypadkowemu   
 wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy/regału do półki  
 wraz ze zwiększeniem obciążenia półki, przestrzeń pomiędzy półkami powinna umożliwiać  
 swobodne korzystanie z segregatorów   
10/ szafy i nadstawki muszą posiadać zabezpieczenie przed zsunięciem się mebla np. w postaci zastosowanych kołków meblowych lub wkrętów.

11/ przepusty do prowadzenia kabli muszą być w biurkach, stolikach komputerowych i powinny być wykonane po ustaleniu z Zamawiającym

**UWAGA!**

**PRZEDSTAWIONE RYSUNKI/POMIARY SĄ POGLĄDOWE.**