**Załącznik nr 7 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia:** | **Opis przedmiotu zamówienia** |
| **Część 1** | |
| **Radiotelefon- 6 szt.** | a)VHF - maksymalna moc 5W  b)ilość kanałów: 1000  c)radiotelefon analogo- cyfrowy  d)stopień ochrony IP: 68  e)akumulator: IMPRES PMNN4807 pojemność 2200 mAh  f)przycisk alarmowy  g)sześć programowalnych przycisków  h)łączność Bluetooth  i)dostęp radiotelefonu do sieci Wi-Fi  j)wysyłanie lokalizacji GPS  k)pozycjonowanie wewnątrz budynkowe  l)funkcja alarmowa Man-Down  m)rejestracja rozmów |
| **Zakup, montaż i konfiguracja monitoringu wizyjnego i kontroli dostępu do ujęć wody – 9 szt.** | Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7a do SWZ. |
| **Część 2** | |
| **Osuszacz powietrza- 8 szt.** | a)wydajność osuszania do 70 l/24 h przy 30°C i 80% wilgotności względnej  b)maksymalny przepływ powietrza 400 m³/h  c)przyłącze dla węża odprowadzającego do ciągłego osuszania  d)przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R290  e)timer z możliwością ustawienia do 24 godzin  f)funkcja automatycznego odszraniania  g)metalowa konstrukcja, kółka z miękkim gumowym bieżnikiem i gumowe nóżki ułatwiające obsługę  h)panel sterowania z wyświetlaczem numerycznym  i)wyjmowany i w pełni zmywalny filtr dla łatwej konserwacji i długiej żywotności  j)maksymalny poziom hałasu podczas pracy 58 dB  k)docelową wilgotność można ustawić w zakresie 10-95 % RH  l)zasilanie: 220-240 V 50 Hz, 900 W  m)stopień ochrony IP 22 |
| **Plandeka – 100 szt.** | a)10x10- 130 szt  b)wykonana z polietylenu  c)do zabezpieczenia uszkodzonego poszycia dachowego  d)zabezpieczania przedmiotów w trakcie przechowywania  e)odporna na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie promieni UV.  f)ochrona przed zanieczyszczeniem, wilgocią oraz słońcem |
| **Worki przeciwpowodziowe – 10 000 szt.** | a)worki polipropylenowe odporne na rozerwanie i inne uszkodzenia mechaniczne  b)mają wysoką odpornością chemiczną na różnego rodzaju związki i substancje  c)ładowność 30 kg |
| **Część 3** | |
| **Namiot taktyczny – 1 szt.** | a)okno 3-warstwowe: siatkę przeciw komarom, przezroczysty panel i panel pokrywający, mocowane na rzepy i pętle/haki u góry  b)punkty przyłączeniowe prądu, wody, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji  c)drzwi dwuwarstwowe: moskitierę i pokrowiec, zapięcie na suwaki, rzepy i klamry  d) aluminiowy stelaż 6061-T6  e)wykonany z poliestrowego materiału PE  f)wodoodporny (ISO 811), odporny na opady ISO, 5912:2003, na wiatr >100 km/h (z siatką cieniującą), na obciążenie śniegiem >250 N/m² (z linami stabilizującymi)  g)odporność ogniowa CPAI 84-6 i odporność na promienie UV. |
| **Część 4** | |
| **Kontener morski 40’HC – 2 szt.** | a) Wymiary zewnętrzne: długość 12192 mm x szerokość 2438 mm x wysokość 2896 mm  b) Wymiary wewnętrzne: długość 12032 mm x szerokość 2350 mm x wysokość 2695 mm  c) Pojemność; 76,2 m/25 europalet  d) Ładowność; 26 580 kg  e) Waga; 3 900 kg  f) Typ; morski: bez dodatkowych udogodnień  g) Stal Corten  h) Kontener musi być nowy  i) Możliwość przeniesienia pustego kontenera – za pomocą zaczepów do dźwigu i dzięki możliwości podjazdu stertownikiem  j) Dostawa i rozładunek kontenera leżą po stronie Wykonawcy |