Załącznik nr . .. do oferty

**Specyfikacja techniczna dla ciągnika siodłowego i cysterny do przewozu wody pitnej o pojemności od 3 m3 do 3,3 m3**

Producent urządzenia: ………………………………………………..

Model urządzenia: ………………………………………………………

ciągnik siodłowy i cysterna fabrycznie nowa, która spełnia następujące parametry:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Wymagania dla pojazdu |
|  | Samochód musi spełniać wszystkie wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z dnia [20 czerwca](http://pl.wikipedia.org/wiki/20_czerwca) [1997](http://pl.wikipedia.org/wiki/1997) r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami. |
|  | Samochód fabrycznie nowy - wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 roku. |
|  | Samochód musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE. |
|  | Kabina 3 osobowa (1+2), fotel kierowcy z regulacją wysokości oraz min. 1 podłokietnikiem |
|  | Pojazd wyprodukowany do ruchu prawostronnego, kierownica fabrycznie z lewej strony |
|  | Zestaw umożliwiający poruszanie się dla osób posiadających prawo jazdy kat. BE |
|  | Podstawowe parametry napędu/podwozia |
|  | Silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą, moc min. 120 [kW], max. pojemność 1999cm3, silnik produkowany seryjnie, bez przeróbek. |
|  | Skrzynia biegów automatyczna. |
|  | Dopuszczalna masa całkowita max. 3500 [kg]. |
|  | Zbiornik paliwa o pojemności minimum 70 l. |
|  | Napęd pojazdu koła tylnie |
|  | Norma emisji spalin: minimum EURO 6 |
|  | Podstawowe parametry pojazdu |
|  | Podwozie dwuosiowe, koła tylniej osi pojedyńcze |
|  | Kolor nadwozia: biały |
|  | Szerokość kabiny z lusterkami nie większa niż 2480 mm |
|  | Rozstaw osi w zakresie 3950 mm – 4000 mm |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego |
|  | Kierownica regulowana w 2 płaszczyznach |
|  | Wyposażenie w systemy bezpieczeństwa: ABS, ESP, ASR lub równoważne. |
|  | Wyposażenie pojazdu |
|  | Komputer pokładowy w języku polskim |
|  | Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe |
|  | Sygnalizacja niezapiętych pasów dla kierowcy i pasażera |
|  | Tapicerka materiałowa, wytrzymała w ciemnym odcieniu |
|  | Automatyczne światła zmierzchu |
|  | Przednie światła przeciwmgielne |
|  | Światła do jazdy dziennej |
|  | Min. statyczne doświetlanie zakrętów |
|  | Poduszki powietrzne minimum dla kierowcy i pasażera. |
|  | Aktywny tempomat |
|  | Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach. |
|  | Lusterka zewnętrzne sterowane i podgrzewane elektrycznie |
|  | Centralny zamek sterowany kluczykiem lub pilotem (co najmniej 2 komplety). |
|  | Elektrycznie sterowane szyby boczne |
|  | Hamulec ręczny elektryczny |
|  | Radio cyfrowe z ekranem dotykowym min. 12” |
|  | System fabrycznej nawigacji satelitarnej |
|  | Klimatyzacja automatyczna |
|  | Zestaw głośnomówiący w technologii bluetooth |
|  | * Czujniki parkowania: przednie lub przednie i tylne. |
|  | * Kamera cofania z obrazem wyświetlanym na panelu radia lub innym o przekątnej min. 12” |
|  | Przednie zawieszenie – niezależne kolumny McPhersona, stabilizator i amortyzatory gazowe |
|  | Tylne zawieszenie – resory piórowe |
|  | Koła stalowe z kołpakami co najmniej w rozmiarze 16” (4 szt.) z oponami zimowymi zalecanymi przez producenta samochodu (rozmiar, indeks prędkości i nośności), dodatkowo drugi komplet kół letnich |
|  | Koło zapasowe pełnowymiarowe z zestawem narzędzi niezbędnymi do wymiany |
|  | System kontrolujący ciśnienie w oponach |
|  | Możliwość manualnej regeneracji filtra DPF |
|  | Szyba stała w tylnej części kabiny |
|  | Fabryczny hak holowniczy z wiązką 13 pin i systemem stabilizacji przyczepy, przystosowany do ciągnięcia przyczepy o DMC min. 3500 kg |
|  | Na wyposażeniu minimum: trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica proszkowa min. 1 kg. |
|  | Pozostałe warunki zamawiającego |
|  | Gwarancja na podzespoły mechaniczne i elektroniczne co najmniej 36 m-cy bezlimitu kilometrów lub co najmniej 160 000 km (w zależności od tego co nastąpi wcześniej) |
|  | Gwarancja na lakier co najmniej 36 m-cy |
|  | Gwarancja na perforację podwozia co najmniej 120 m-cy |
|  | Odległość autoryzowanego serwisu maksymalnie 100 km od siedziby zamawiającego |
|  | Wykonawca wyda przedmiot umowy z uzupełnionymi płynami eksploatacyjnymi i pełnym zbiornikiem paliwa. |
|  | Przeglądy gwarancyjne bezpłatne w cenie zakupu |